Brodnica, 14 lipca 2017 r.

GMINA BRODNICA
BRODNICA 41
63-112 BRODNICA

UG.ZP.7021.13.2012/17

**Informacja o dokonaniu zmian w SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

**pn.** ***Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica – ETAP VI***

Wójt Gminy Brodnica informuje, iż dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zał. nr 7 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn**.  *Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży
i sołectwa Brodnica – ETAP VI***, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Tabela zmian oraz załącznik w aktualnym brzmieniu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brodnica **(strona www.brodnica.net.pl 🡪 BIP 🡪 Przetargi).**

Dokonane w załączniku zmiany nie spełniają przesłanek przewidzianych
w art. 12a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.). W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pn. **Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży
i sołectwa Brodnica – ETAP VI** nie ulega przedłużeniu.

**TABELA ZMIAN W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§** | **Treść pierwotna** | **Treść po zmianach** |
| **3 ust 3** | 3. ***Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka aluminiowa, tj. montaż bramy przemysłowej segmentowej z aluminiowym panelem przeszklonym***, segment 3 i 4, ilość przeszkleń 2, wymiar bramy 3,50 m x 4,0 m. Prowadzenie bramy standardowe (STL). Współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, grubość panelu 40mm, wodoszczelność klasa 2, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw min. 23 dB, kolor RAL 3000, kolor ramki przeszklenia RAL 9005, powłoka sprężyn czarne, liczba cykli sprężeń 25 000, Automat do bramy typu GFA SE5 A z otwieraniem awaryjnym i odbiornikiem radiowym ilość nadajników czterokanałowych – 2, zamek szyfrowy zewnętrzny. | 3. ***Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka aluminiowa, tj. montaż bramy przemysłowej segmentowej z aluminiowym panelem przeszklonym***, segment 6, ilość przeszkleń 4, wymiar bramy 3,50 m x 4,0 m. Prowadzenie bramy standardowe (STL). Współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, grubość panela 40mm, wodoszczelność klasa 2, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw min. 23 dB, kolor RAL 3000 przeszklenie ALU SZX2, typ przeszklenia SZX2, kolor ramki przeszklenia RAL 9005, powłoka sprężyn czarne lub ocynkowane, liczba cykli sprężeń 25 000, Automat do bramy typu GFA SE5 A z otwieraniem awaryjnym i odbiornikiem radiowym ilość nadajników czterokanałowych – 2, zamek szyfrowy zewnętrzny. |
| **4** | Ostateczny termin wykonania zadania: **29 września 2017 r.**  | Ostateczny termin wykonania zadania: **13 październik 2017 r.** |
| **6 ust.1 pkt 1**  | Formularz ofertowy (według **załącznika nr 2** do SIWZ) oraz przedmiar robót (wg. **załącznika nr 10** do SIWZ); | Formularz ofertowy (według **załącznika nr 2** do SIWZ); |
| **12 pkt 1** | Cena ofertowa jest ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która obliczana jest na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru i specyfikacji. Wymienione dokumenty służą zobrazowaniu skali zamierzenia i ułatwieniu w oszacowaniu kosztów realizacji zamówienia, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą; | Cena ofertowa jest ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która obliczana jest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji. Wymienione dokumenty służą zobrazowaniu skali zamierzenia i ułatwieniu w oszacowaniu kosztów realizacji zamówienia, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą; |
| **28 pkt 10** | 1. przedmiar robót **– załącznik nr 10;**
 | Treść usunięto |

**TABELA ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 7**

**Wzór umowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§** | **Treść pierwotna** | **Treść po zmianach** |
| **1 ust. 3** | 3. ***Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka aluminiowa, tj. montaż bramy przemysłowej segmentowej z aluminiowym panelem przeszklonym***, segment 3 i 4, ilość przeszkleń 2, wymiar bramy 3,50 m x 4,0 m. Prowadzenie bramy standardowe (STL). Współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, grubość panela 40mm, wodoszczelność klasa 2, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw min. 23 dB, kolor RAL 3000, kolor ramki przeszklenia RAL 9005, powłoka sprężyn czarne, liczba cykli sprężeń 25 000, Automat do bramy typu GFA SE5 A z otwieraniem awaryjnym i odbiornikiem radiowym ilość nadajników czterokanałowych – 2, zamek szyfrowy zewnętrzny. | 3. ***Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka aluminiowa, tj. montaż bramy przemysłowej segmentowej z aluminiowym panelem przeszklonym***, segment 6, ilość przeszkleń 4, wymiar bramy 3,50 m x 4,0 m. Prowadzenie bramy standardowe (STL). Współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, grubość panela 40mm, wodoszczelność klasa 2, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw min. 23 dB, kolor RAL 3000 przeszklenie ALU SZX2, typ przeszklenia SZX2, kolor ramki przeszklenia RAL 9005, powłoka sprężyn czarne lub ocynkowane, liczba cykli sprężeń 25 000, Automat do bramy typu GFA SE5 A z otwieraniem awaryjnym i odbiornikiem radiowym ilość nadajników czterokanałowych – 2, zamek szyfrowy zewnętrzny. |
| **1 ust. 10** | Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym projektem. | Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym projektem. |

**Wójt Gminy Brodnica**

**-- mgr inż. Marek Pakowski --**