Kosztorys ofertowy

Przebudowa ulicy Przydworcowej w Czyżewie  km 0+000-0+655

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. Roboty przygotowawcze

0,66

1 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 
Trasa dróg w terenie równinnym

Poz. 1

0,04

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew 16-25cm

Poz. 2

0,05

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew 36-45cm

Poz. 3

0,02

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew 66-75cm

Poz. 4

0,05

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew 46-55cm

Poz. 5

0,06

100 m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na 
odległość do 2km

Poz. 6

0,06

100 m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na 
odległość do 2km

Poz. 7

0,18

100 m2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. 
Grubość nawierzchni 4 cm.

Poz. 8

49,00

1 m

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm

Poz. 9

14,00

1 m3

Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów rurowych z 
betonu

Poz. 10

11,00

1 m

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm

Poz. 11

23,07

1 m3

Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami. samowyładowczymi na odl.do 1 km.

Poz. 12

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. Roboty ziemne

1,42

100 m3

Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z 
wbudowaniem ziemi w nasyp. Kat.gruntu III

Poz. 13

6,51

100 m3

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku sam.samowył.na odl.do 1km - grunt 
kategorii III  samochód samowyładowczy.

Poz. 14

1,71

100 m3

Wykonywanie rowów przydroznych w gruncie kat. I-II.

Poz. 15

0,69

100 m3

Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu 
gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z 

Poz. 16

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

zagęszczeniem-zasypanie przepustów.

3,03

100m3

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II, dowożonego 
samochodami samowyładowczymi

Poz. 17

4,45

100 m3

Zagęszczanie nasypów walcami. Walcami samojezdnymi 
wibracyjnymi , grunt  kat.III-IV

Poz. 18

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. odwodnienie

11,00

1 m

Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.80 
cm. ława z pospółki - rura stalowa z blach karbowanych 
ocynkowanych.

Poz. 19

9,60

1 m3

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ławy 
fundamentowe żwirowe

Poz. 20

1,13

100 m

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD 
średnicy 40 cm

Poz. 21

0,04

100 m

Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce 
cementowo-piaskowej - ściek podchodnikowy.

Poz. 22

0,08

100 m

Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce 
cementowo-piaskowej - ścieki skarpowe.

Poz. 23

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. Podbudowa

36,38

100 m2

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm

Poz. 24

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. Nawierzchnia

35,00

100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

Poz. 25

35,00

100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem

Poz. 26

1,20

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa 
mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 16 
cm-nawierzchnia na zjazdach.

Poz. 27

35,82

100 m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca). 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Beton asfaltowy 
na ruch KR 1, Transport mieszanki na odl. 5 km.

Poz. 28

417,90

1 t

Transport mieszanki na dalsze ..........km ponad 5 km.

Poz. 29

35,23

100 m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). 

Poz. 30

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Beton asfaltowy 
na ruch KR 1, Transport mieszanki na odl. 5 km.

252,18

1 t

Transport mieszanki na dalsze ..........km ponad 5 km.

Poz. 31

15,37

1 m3

Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem, beton B-15.

Poz. 32

2,65

100 m

Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej

Poz. 33

2,63

100 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin 
piaskiem-kostka szara

Poz. 34

2,65

100 m

Obrzeża betonowe. O wym.20x6 cm na podsypce 
piaskowej. z wypełnieniem spoin piaskiem

Poz. 35

1,24

100 m2

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Poz. 36

1,24

100 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa 
betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Poz. 37

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. Roboty wykończeniowe

0,39

100 m2

Brukowanie skarp  nasypów i dna wykopów brukiiem z 
kamieniapolnego na podsypce cementowo-piaskowej.

Poz. 38

1,55

100 m

Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce piaskowej.

Poz. 39

0,64

100 m

Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne SP-04/2.

Poz. 40

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. Oznakowanie

0,12

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm

Poz. 41

0,18

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 
m2

Poz. 42

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. Inne roboty

0,11

100 szt

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. 
Regulacja włazów kanałowych.

Poz. 43

0,09

100 szt

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. 
Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

Poz. 44

- 3 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

7,00

1 szt

Zdemontowanie słupów pojedynczych w terenie płaskim 
wraz z przyłączami. Długość słupa do 6 m, kategoria gruntu 
III

Poz. 45

7,00

1 szt

Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych. w 
terenie płaskim wraz z przyłączami, kategoria gruntu III

Poz. 46

Razem wartość elementu nr 8

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 4 -