Przedmiar robót

Przebudowa ulicy Przydworcowej w Czyżewie  km 0+000-0+655

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 1. Roboty przygotowawcze

Jednostka: 1 km

0,66

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym

Poz. 1   [D.01.01.01]

0,655

     0,6550

Jednostka: 100 szt

0,04

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 16-25cm

Poz. 2   [D.01.01.01]

4

     4,0000

Jednostka: 100 szt

0,05

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 36-45cm

Poz. 3   [D.01.01.01]

5

     5,0000

Jednostka: 100 szt

0,02

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 66-75cm

Poz. 4   [D.01.01.01]

2

     2,0000

Jednostka: 100 szt

0,05

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 46-55cm

Poz. 5   [D.01.01.01]

5

     5,0000

Jednostka: 100 m-p

0,06

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km

Poz. 6   [D.01.01.01]

9*0,35+7*0,45

     6,3000

Jednostka: 100 m-p

0,06

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km

Poz. 7   [D.01.01.01]

9*0,35+7*0,42

     6,0900

Jednostka: 100 m2

0,18

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Grubość nawierzchni 4 cm.

Poz. 8   [D.01.02.04]

18,00

    18,0000

Jednostka: 1 m

49,00

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm

Poz. 9   [D.01.02.04]

7*7,00

    49,0000

Jednostka: 1 m3

14,00

Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów rurowych z betonu

Poz. 10   [D.01.02.04]

1,00*7*2

    14,0000

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 1 m

11,00

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm

Poz. 11   [D.01.02.04]

11,00

    11,0000

Jednostka: 1 m3

23,07

Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyładowczymi na odl.do 1 km.

Poz. 12   [D.01.02.04]

18,00*0,04+2*3,14*0,45*0,12*11,00+14,00+3,14*2*0,25*0,06*7*7,00

    23,0661

Dział nr 2. Roboty ziemne

Jednostka: 100 m3

1,42

Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Kat.gruntu III

Poz. 13   [D.02.01.01]

zgodnie z tabelą robót ziemnych

142,09

   142,0900

Jednostka: 100 m3

6,51

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku sam.samowył.na odl.do 1km - grunt kategorii III  
samochód samowyładowczy.

Poz. 14   [D.02.01.01]

zgodnie z tabelą robót ziemnych

581,39

   581,3900

przepusty

12,00*1,20*2,00+1,20*0,60*8,00*7

    69,1200

Jednostka: 100 m3

1,71

Wykonywanie rowów przydroznych w gruncie kat. I-II.

Poz. 15   [D.02.01.01]

km 0+175-0+650 str. lewa

(650-175)*0,40*(0,40+0,50+0,50+0,40)*0,5

   171,0000

Jednostka: 100 m3

0,69

Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z 
zagęszczeniem-zasypanie przepustów.

Poz. 16   [D.02.03.01]

69,12

    69,1200

Jednostka: 100m3

3,03

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II, dowożonego samochodami samowyładowczymi

Poz. 17   [D.02.03.01]

302,66

   302,6600

Jednostka: 100 m3

4,45

Zagęszczanie nasypów walcami. Walcami samojezdnymi wibracyjnymi , grunt  kat.III-IV

Poz. 18   [D.02.03.01]

302,66+142,09

   444,7500

Dział nr 3. odwodnienie

Jednostka: 1 m

11,00

Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.80 cm. 
ława z pospółki - rura stalowa z blach karbowanych ocynkowanych.

Poz. 19   [D.03.01.01]

11,00

    11,0000

Jednostka: 1 m3

9,60

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ławy fundamentowe żwirowe

Poz. 20   [D.06.02.01]

15*8,00*0,40*0,20

     9,6000

- 2 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 m

1,13

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD średnicy 40 cm

Poz. 21   [D.06.02.01]

15*7,5

   112,5000

Jednostka: 100 m

0,04

Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - ściek podchodnikowy.

Poz. 22   [D.08.05.01]

km 0+180 str. lewa

2,00

     2,0000

km 0+225 str. lewa

2,00

     2,0000

Jednostka: 100 m

0,08

Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki skarpowe.

Poz. 23   [D.08.05.01]

km 0+180 str. lewa

2,00

     2,0000

km 0+225 str. lewa

2,00

     2,0000

km 0+265 str. lewa

4,00

     4,0000

Dział nr 4. Podbudowa

Jednostka: 100 m2

36,38

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm

Poz. 24   [D.04.02.02]

655,00*5,30+(29,62+20,00)*0,60*2+(25,63+20,00)*0,25*2+(19,97+20,
00)*0,20*2+10,00*10,00*0,5+6,00*6,00*0,5

  3637,8470

Dział nr 5. Nawierzchnia

Jednostka: 100 m2

35,00

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

Poz. 25   [D.04.03.01]

655,00*5,09+(29,62+20,00)*0,60*2+(25,63+20,00)*0,25*2+(19,97+20,
00)*0,20*2+10,00*10,00*0,5+6,00*6,00*0,5

  3500,2970

Jednostka: 100 m2

35,00

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem

Poz. 26   [D.04.03.01]

655,00*5,09+(29,62+20,00)*0,60*2+(25,63+20,00)*0,25*2+(19,97+20,
00)*0,20*2+10,00*10,00*0,5+6,00*6,00*0,5

  3500,2970

Jednostka: 100 m2

1,20

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 16 cm-nawierzchnia na 
zjazdach.

Poz. 27   [D.05.01.03]

30,00*4

   120,0000

Jednostka: 100 m2

35,82

Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Beton asfaltowy na 
ruch KR 1, Transport mieszanki na odl. 5 km.

Poz. 28   [D.05.03.05]

jezdnia główna

655,00*5,09+(29,62+20,00)*0,60*2+(25,63+20,00)*0,25*2+(19,97+20,
00)*0,20*2+10,00*10,00*0,5+6,00*6,00*0,5

  3500,2970

zjazdy

40,8*2

    81,6000

Jednostka: 1 t

417,90

Transport mieszanki na dalsze ..........km ponad 5 km.

Poz. 29   [D.05.03.05]

11,67*35,81

   417,9027

- 3 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 m2

35,23

Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Beton asfaltowy na 
ruch KR 1, Transport mieszanki na odl. 5 km.

Poz. 30   [D.05.03.05]

jezdnia główna

655,00*5,00+(29,62+20,00)*0,60*2+(25,63+20,00)*0,25*2+(19,97+20,
00)*0,20*2+10,00*10,00*0,5+6,00*6,00*0,5

  3441,3470

zjazdy

2*40,80

    81,6000

Jednostka: 1 t

252,18

Transport mieszanki na dalsze ..........km ponad 5 km.

Poz. 31   [D.05.03.05]

7,16*35,22

   252,1752

Jednostka: 1 m3

15,37

Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem, beton B-15.

Poz. 32   [D.08.01.01]

265,00*0,058

    15,3700

Jednostka: 100 m

2,65

Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Poz. 33   [D.08.01.01]

265,00

   265,0000

Jednostka: 100 m2

2,63

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin 
piaskiem-kostka szara

Poz. 34   [D.08.02.02]

265,00*1,05-3*1,05*5,00

   262,5000

Jednostka: 100 m

2,65

Obrzeża betonowe. O wym.20x6 cm na podsypce piaskowej. z wypełnieniem spoin piaskiem

Poz. 35   [D.08.03.01]

265,00

   265,0000

Jednostka: 100 m2

1,24

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Poz. 36   [D.08.04.01]

4,50*2,50*11

   123,7500

Jednostka: 100 m2

1,24

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Poz. 37   [D.08.04.01]

123,75

   123,7500

Dział nr 6. Roboty wykończeniowe

Jednostka: 100 m2

0,39

Brukowanie skarp  nasypów i dna wykopów brukiiem z kamieniapolnego na podsypce cementowo-piaskowej.

Poz. 38   [D.06.01.02]

2,00*2*(0,40+1,50*2)+4,00*(0,40+1,50*2)+4,00*3

    39,2000

Jednostka: 100 m

1,55

Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce piaskowej.

Poz. 39   [D.06.01.03]

km 0+045-0+200 str. prawa

200-45

   155,0000

- 4 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 m

0,64

Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne SP-04/2.

Poz. 40   [D.07.05.01]

na przepuście w km 0+419,60

32,00*2

    64,0000

Dział nr 7. Oznakowanie

Jednostka: 100 szt

0,12

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm

Poz. 41   [D.07.02.01]

12

    12,0000

Jednostka: 100 szt

0,18

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2

Poz. 42   [D.07.02.01]

18

    18,0000

Dział nr 8. Inne roboty

Jednostka: 100 szt

0,11

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włazów kanałowych.

Poz. 43

11

    11,0000

Jednostka: 100 szt

0,09

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

Poz. 44

9

     9,0000

Jednostka: 1 szt

7,00

Zdemontowanie słupów pojedynczych w terenie płaskim wraz z przyłączami. Długość słupa do 6 m, kategoria gruntu III

Poz. 45   [D.01.03.02]

7,00

     7,0000

Jednostka: 1 szt

7,00

Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych. w terenie płaskim wraz z przyłączami, kategoria gruntu III

Poz. 46   [D.01.03.02]

7,00

     7,0000

- 5 -