KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w lokalizacji rob. 0+000 - 0+263,60 w miejscowości Kaczyn 
Herbasy

Data utworzenia: 2011-01-20

Strona 1

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

1. Roboty przygotowawcze

     0,2600

1 km 
trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

1 .KNNR 1  0111-0100

     0,1100

100 szt

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 16-25cm

2 .KNNR 1  0103-0200

     0,0200

100 szt

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 26-35cm

3 .KNNR 1  0103-0300

     0,0300

100 szt

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 36-45cm

4 .KNNR 1  0103-0400

     0,0400

100 szt

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 46-55cm

5 .KNNR 1  0103-0500

     0,0500

100 szt

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 56-65cm

6 .KNNR 1  0103-0600

     0,0100

100 szt

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 66-75cm

7 .KNNR 1  0103-0700

     0,1200

100 szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni 16-25cm, grunt kat. I-II

8 .KNNR 1  0104-0200

     0,0200

100 szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni 26-35cm, grunt kat. I-II

9 .KNNR 1  0104-0300

     0,0300

100 szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni 36-45cm, grunt kat. I-II

10 .KNNR 1  0104-0400

     0,0400

100 szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni 46-55cm, grunt kat. I-II

11 .KNNR 1  0104-0500

     0,0500

100 szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni 56-65cm, grunt kat. I-II

12 .KNNR 1  0104-0600

     0,0100

100 szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności. Średnica pni 66-75cm, grunt kat. I-II

13 .KNNR 1  0104-0700

     0,2144

100 m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na 
odległość do 2km

14 .KNNR 1  0107-0300

     0,0867

100 m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na 
odległość do 2km

15 .KNNR 1  0107-0100

     0,0795

100 m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na 
odległość do 2km

16 .KNNR 1  0107-0200

2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

     2,4800

100 m

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz 
obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka 
piaskowa

17 .KNNR 6  0806-0100

Strona 2

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

     3,5960

100 m2

Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas 
miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka 
mechaniczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm

18 .KNNR 6  0802-0800

    68,7000

1 m3

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

19 .KNR 4-04  1103-0400

3. Roboty ziemne

     0,3787

100 m3

Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu 
i przewóz na odległość do 10 m, grunt kat. I-II

20 .KNNR 1W  0303-0100

     1,7189

100 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z 
transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1 km. Koparki o 
pojemności łyżki 0,40 m3, grunt kat. I-II, 
sam.samowyładowczy do 5 t

21 .KNNR 1W  0202-0500

     0,6390

100 m3

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km 
odl.transp. ponad 1 km sam.samowył. przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, 
sam.samowyładowczy do 5-10 t
(W POZYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WŁAŚCIWĄ 
ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU - ustaloną z Inwestorem)

22 .KNNR 1W  0208-0101

4. Krawężniki i obrzeża

     1,3300

100 m

Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. 
Betonowe wystające o wymiarach  15x30 cm. Ława 
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

23 .KNNR 6  0403-0300

5.  Podbudowa

     3,3790

100 m2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. 
Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. 
Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne

24 .KNNR 6  0101-0200

    12,0600

100 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

25 .KNNR 6  0103-0300

     2,5750

100 m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. 
Cementem - 20 kg/m2. Grubość warstwy 10 cm

26 .KNNR 6  0111-0100

    13,3951

100 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami 
ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 
18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu

27 .KNR 2-31  0115-0100

    13,3951

100 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami 
ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 
18%; grubości 8cm, po zagęszczeniu

28 .KNR 2-31  0115-0300

    13,3951

100 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami 
ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 
18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy
dalsze 2 cm do 25 cm

29 .KNR 2-31  0115-0400

6. Nawierzchnia jezdni

    13,0823

100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

30 .KNNR 6  1005-0600

Strona 3

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

    13,0823

100 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, 
standard II, samochód samowyładowczy 5-10t

31 .KNNR 6  0308-0104

    12,8738

100 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód 
samowyładowczy 5-10 t

32 .KNNR 6  0309-0104

7. Pobocza

     3,9540

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnie chodników 
rozściełane ręcznie, grubość warstwy pozagęszczeniu 5cm

33 .KNR 2-31  0202-0500

     3,9540

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnie chodników 
rozściełane ręcznie; dodatek za każdy dalszy 1cm grubośći

Dalsze 5 cm do 10

34 .KNR 2-31  0202-0600

Krotność norm pozycji = 5

8. Zjazdy gospodarcze

     0,3840

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. 
Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm

35 .KNNR 6  0202-0100

     0,3840

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. 
Warstwa jezdni górna grubości  8 cm

36 .KNNR 6  0202-0300

9. Roboty wykończeniowe

     0,2600

1 km 
trasy

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

37 .Kalkulacja własna

Razem