Author: KRZYSZTOF

Przedmiar robót

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w lokalizacji rob. 0+000 - 0+263,60 w miejscowości Kaczyn 
Herbasy

Data utworzenia: 2011-01-20

inż. bud. Krzysztof Święcki

Łomża, ul. Włókiennicza 3 tel. 604 439 263

Strona 1

Opis robót

Ilość robót

1. Roboty przygotowawcze

Jednostka: 1 km trasy

0,2600

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

1 .KNNR 1  0111-0100    [ST D-01.01.01]

lok. 0+000 - 0+263,6

0,2636

     0,2636

Jednostka: 100 szt

0,1100

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 16-25cm

2 .KNNR 1  0103-0200    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

11

    11,0000

Jednostka: 100 szt

0,0200

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 26-35cm

3 .KNNR 1  0103-0300    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

2

     2,0000

Jednostka: 100 szt

0,0300

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 36-45cm

4 .KNNR 1  0103-0400    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

3

     3,0000

Jednostka: 100 szt

0,0400

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 46-55cm

5 .KNNR 1  0103-0500    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

4

     4,0000

Jednostka: 100 szt

0,0500

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 56-65cm

6 .KNNR 1  0103-0600    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

5

     5,0000

Jednostka: 100 szt

0,0100

Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 66-75cm

7 .KNNR 1  0103-0700    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

1

     1,0000

Jednostka: 100 szt

0,1200

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 16-25cm, grunt kat. I-II

8 .KNNR 1  0104-0200    [ST D-01.02.01]

12

    12,0000

Jednostka: 100 szt

0,0200

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 26-35cm, grunt kat. I-II

9 .KNNR 1  0104-0300    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

2

     2,0000

Strona 2

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 szt

0,0300

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 36-45cm, grunt kat. I-II

10 .KNNR 1  0104-0400    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

3

     3,0000

Jednostka: 100 szt

0,0400

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 46-55cm, grunt kat. I-II

11 .KNNR 1  0104-0500    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

4

     4,0000

Jednostka: 100 szt

0,0500

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 56-65cm, grunt kat. I-II

12 .KNNR 1  0104-0600    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

5

     5,0000

Jednostka: 100 szt

0,0100

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 66-75cm, grunt kat. I-II

13 .KNNR 1  0104-0700    [ST D-01.02.01]

wg. tabeli

1

     1,0000

Jednostka: 100 m-p

0,2144

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km

14 .KNNR 1  0107-0300    [ST D-01.02.01]

0,17*11+0,42*2+0,77*3+1,35*3+1,95*5+2,62

    21,4400

Jednostka: 100 m-p

0,0867

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km

15 .KNNR 1  0107-0100    [ST D-01.02.01]

0,2*11+0,25*2+0,3*3+0,35*4+0,58*5+0,77

     8,6700

Jednostka: 100 m-p

0,0795

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km

16 .KNNR 1  0107-0200    [ST D-01.02.01]

0,07*12+0,17*2+0,28*3+0,45*4+0,65*5+0,88

     7,9500

2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Jednostka: 100 m

2,4800

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka 
piaskowa

17 .KNNR 6  0806-0100    [ST D-01.02.04]

km 0+000 - 0+128,00 str. prawa

128,0+120,0

   248,0000

km 0+000 - 0+120,00 str. lewa

Jednostka: 100 m2

3,5960

Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka mechaniczna. Grubość 
nawierzchni 16-20 cm

18 .KNNR 6  0802-0800    [ST D-01.02.04]

km 0+000 - 0+062 - szer. 5,8 m

62,0*5,8

   359,6000

Jednostka: 1 m3

68,7000

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

19 .KNR 4-04  1103-0400    [ST D-01.02.04]

248,0*0,045+359,60*0,16

    68,6960

Strona 3

Opis robót

Ilość robót

3. Roboty ziemne

Jednostka: 100 m3

0,3787

Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, grunt kat. I-II

20 .KNNR 1W  0303-0100    [ST D-02.01.01]

wg. tabeli robót ziemnych

37,87

    37,8700

Jednostka: 100 m3

1,7189

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1 km. Koparki o 
pojemności łyżki 0,40 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyładowczy do 5 t

21 .KNNR 1W  0202-0500    [ST D-02.01.01]

wg. tabeli robót ziemnych

171,89

   171,8900

Jednostka: 100 m3

0,6390

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowył. przy przewozie po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyładowczy do 5-10 t
(W POZYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU - ustaloną z Inwestorem)

22 .KNNR 1W  0208-0101    [ST D-02.01.01]

wg. tabeli robót ziemnych

63,90

    63,9000

4. Krawężniki i obrzeża

Jednostka: 100 m

1,3300

Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach  15x30 cm. Ława 
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

23 .KNNR 6  0403-0300    [ST D-08.01.01]

km 0+000 - 0+133,0

133,0

   133,0000

5.  Podbudowa

Jednostka: 100 m2

3,3790

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. 
Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne

24 .KNNR 6  0101-0200    [ST D-04.01.01]

km 0+000 - 0+062,0

62,0*5,45

   337,9000

Jednostka: 100 m2

12,0600

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. 
(walec wibracyjny samojezdny)

25 .KNNR 6  0103-0300    [ST D-04.01.01]

201,0*6,0

  1206,0000

Jednostka: 100 m2

2,5750

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Cementem - 20 kg/m2. Grubość warstwy 10 cm

26 .KNNR 6  0111-0100    [ST D-04.05.02]

km 0+000 - 0+050,00

50,0*5,15

   257,5000

Jednostka: 100 m2

13,3951

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; 
grubości 15cm, po zagęszczeniu

27 .KNR 2-31  0115-0100    [ST D-04.04.01]

179,68*5,15+83,92*3,8+36,35*1,5*0,5+3,5*5,0*2+0,33*5,0*5,0*4

  1339,5105

Jednostka: 100 m2

13,3951

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 18%; 
grubości 8cm, po zagęszczeniu

28 .KNR 2-31  0115-0300    [ST D-04.04.01]

179,68*5,15+83,92*3,8+36,35*1,5*0,5+3,5*5,0*2+0,33*5,0*5,0*4

  1339,5105

Strona 4

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 m2

13,3951

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 18%; 
dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy
dalsze 2 cm do 25 cm

29 .KNR 2-31  0115-0400

179,68*5,15+83,92*3,8+36,35*1,5*0,5+3,5*5,0*2+0,33*5,0*5,0*4

  1339,5105

6. Nawierzchnia jezdni

Jednostka: 100 m2

13,0823

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

30 .KNNR 6  1005-0600    [ST D-04.03.01]

179,68*5,06+83,92*3,62+36,35*1,5*0,5+3,5*5,0*2+0,33*5,0*5,0*4

  1308,2337

Jednostka: 100 m2

13,0823

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 
4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10t

31 .KNNR 6  0308-0104    [ST D-05.03.05]

179,68*5,06+83,92*3,62+36,35*1,5*0,5+3,5*5,0*2+0,33*5,0*5,0*4

  1308,2337

Jednostka: 100 m2

12,8738

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t

32 .KNNR 6  0309-0104    [ST D-05.03.05]

179,68*5,0+83,92*3,5+36,35*1,5*0,5+3,5*5,0*2+0,33*5,0*5,0*4

  1287,3825

7. Pobocza

Jednostka: 100 m2

3,9540

Nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnie chodników rozściełane ręcznie, grubość warstwy pozagęszczeniu 5cm

33 .KNR 2-31  0202-0500    [ST D-05.01.03.]

263,6*0,75*2

   395,4000

Jednostka: 100 m2

3,9540

Nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnie chodników rozściełane ręcznie; dodatek za każdy dalszy 1cm grubośći
Dalsze 5 cm do 10

34 .KNR 2-31  0202-0600    [ST D-05.01.03]

Krotność norm pozycji = 5

263,6*0,75*2

   395,4000

8. Zjazdy gospodarcze

Jednostka: 100 m2

0,3840

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm

35 .KNNR 6  0202-0100    [ST D-10.07.01]

wg. tabeli zjazdów

38,4

    38,4000

Jednostka: 100 m2

0,3840

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości  8 cm

36 .KNNR 6  0202-0300    [ST D-10.07.01]

wg. tabeli zjazdów

38,4

    38,4000

9. Roboty wykończeniowe

Jednostka: 1 km trasy

0,2600

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

37 .Kalkulacja własna    [ST D-01.01.01]

0,2636

     0,2636