**Parametry techniczne minimalne :**

**-zbiornik wody 400 l PE lub stal nierdzewna**

**-ciśnienie robocze min 150 bar 50 l / min
- silnik benzynowy min 23KM z rozrusznikiem i starterem ręcznym oraz alternatorem Briggs & Stratton lub równoważnym
- trzy tłokowa ceramiczna pompa INTERPUMP lub równoważna
- wąż wysokociśnieniowy 13 mm długości min 60 m na bębnie o napędzie hydraulicznym
- wąż napełniający na bębnie o napędzie ręcznym zbrojony min.50 m średnica węża 19 mm
-dwa bębny wykonane z stali nierdzewnej
- manometr z regulatorem ciśnienia z płynną regulacją ciśnienia roboczego
- pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia studni wykorzystujący pełną moc urządzenia
- dwie dysze do czyszczenia kanalizacji w tym jedna obrotowa**

**-urządzenie zamontowane na przyczepce samochodowej do 750 kg z homologacją z koniecznością rejestracji**

**- system przeciw zamarzaniu wody**

**-okres gwarancji 24 miesiące**