**Parametry techniczne minimalne :**

**-zbiornik wody 400 l PE lub stal nierdzewna**

**-ciśnienie robocze min 150 bar 50 l / min   
- silnik benzynowy min 23KM z rozrusznikiem i starterem ręcznym oraz alternatorem Briggs & Stratton lub równoważnym  
- trzy tłokowa ceramiczna pompa INTERPUMP lub równoważna   
- wąż wysokociśnieniowy 13 mm długości min 60 m na bębnie o napędzie hydraulicznym   
- wąż napełniający na bębnie o napędzie ręcznym zbrojony min.50 m średnica węża 19 mm   
-dwa bębny wykonane z stali nierdzewnej  
- manometr z regulatorem ciśnienia z płynną regulacją ciśnienia roboczego   
- pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia studni wykorzystujący pełną moc urządzenia   
- dwie dysze do czyszczenia kanalizacji w tym jedna obrotowa**

**-urządzenie zamontowane na przyczepce samochodowej do 750 kg z homologacją z koniecznością rejestracji**

**- system przeciw zamarzaniu wody**

**-okres gwarancji 24 miesiące**