**Zał. nr 5**

**OBMIAR PRAC**

**II ETAPU PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH**

**przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Podstawa  wyceny, pozycja, tabela | Element, opis i obmiar | j.m. | ilość | % stawki  podstawowej | stopień rewaloryzacji |
|  | **FUNDAMENT** | | | | | |
| 1 | Kalkulacja własna | Wykopy ręczne (odsłonięcie ścian fund.)  260\*100\*70\*2  260\*70\*70\*2 | m3 | 6,1 |  |  |
| 2 | 8.B-1.e wątki kamienne i okładziny proste. Tabela 1 | -Czyszczenie  -Murowanie kamienia  -Fugowanie kamienia  230\*60\*4 | dm3 | 552 | 0,25 | 1 |
| 3 | Kalkulacja własna | Płyta żelbetowa gr .15cm  200\*200 – 90\*90 | m2 | 3,19 |  |  |
| 4 | Kalkulacja własna | Izolacja przeciw wilgotnościowa pozioma  200\*200 – 90\*90 | m2 | 3,19 |  |  |
| 5 | Kalkulacja własna | Warstwa drenująca (zasypanie wykopu kruszywem) | m3 | 4,0 |  |  |
|  | **STOPNIE KAMIENNE** | | | | | |
| **6** | 8.B-1.e wątki kamienne i okładziny proste. Tabela 1 | -Montaż stopni kamiennych.  -Uzupełnienie ubytków.  -Wypełnienie spoin.  -Montaż metalowych klamer.  -Scalenie kolorystyczne.  -Hydrofobizacja | dm3 | 751 | 0,20 | 1 |
| 7 | Kalkulacja własna | -Uzupełnienie płytami kamiennymi przestrzeni między stopniami a ośmioboczną podstawą.  -Wypełnienie spoin | dm2 | 40 |  |  |
|  | **FILAR** | | | | | |
| 8 | Kalkulacja własna | Prace badawcze mające na celu odczytanie i przetłumaczenie inskrypcji łacińskich (badania epigraficzne) |  | 1 |  |  |
| 9 | 8.B-1.b  płaskorzeźba.  Tabela 1 | -Uczytelnienie napisów  -Hydrofobizacja | dm3 | 200 | 0,33 | 1 |
| 10 | 18.c dokumentacja konserwatorska |  | szt | 3 |  |  |

UWAGI:

Demontażu wiaty ochronnej dokona zamawiający.