OPIS TECHNICZNYdo przedmiaru robót

(krótka charakterystyka robót)

**„Modernizacja drogi gminnej Nr 210212W Baraniec - Krzemień.**

**Odcinek o długości 600 mb”**

*Przedmiar robót opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia   
2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfiki technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).*

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi gminnej   
nr 210212W Baraniec - Krzemień we wsi Baraniec oraz we wsi Krzemień, klasy D,   
w powiecie makowskim, gmina Karniewo.

Lokalizacja robót: dz. ew. nr 53 - powiat makowski, gmina Karniewo, miejscowość Krzemień oraz dz. ew. nr 11 - powiat makowski, gmina Karniewo, miejscowość Baraniec.

Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o niewielkim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.

Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:

* wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 3 cm na szer. 4,20 m
* ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szer. 4,10 m
* obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 7 cm na   
  szer. 0,50 m

Podstawowe parametry techniczne:

* Klasa drogi – D
* Prędkość projektowana – 40 km/h
* Przekrój poprzeczny – drogowy
* Szerokość jezdni – 4,10 metra
* Kategoria ruchu – KR-1
* Obustronne utwardzenie poboczy na szerokości 0,50 metra

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr działu** | **Kod CPV** | **Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień** | **Opis działu** |
| I | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | Roboty przygotowawcze |
| II | 45233320-8 | Fundamentowanie dróg | Podbudowa |
| III | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg | Nawierzchnia |
| IV | 45233140-2 | Roboty drogowe | Pobocza |