**Załącznik nr 1 do SIWZ**

Znak sprawy ZP.271.8.2013

**Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1)** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| Lp. | 1 | 2 |
| 1. | Fabrycznie nowy wyprodukowany w 2013 roku |  |
| 2. | Rozstaw osi powyżej 3300 mm |  |
| 3. | Lakier niemetalizowany - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 4. | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o mocy powyżej 100KM  |  |
| 5. | Pojemność skokowa silnika od 1,8 do 2,5 diesel |  |
| 6. | Norma min. EURO 5  |  |
| 7. | Oryginalne kombi 9 osobowe |  |
| 8. | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| **Z wyposażeniem** |
| 1. | Immobiliser |  |
| 2. | Autoalarm |  |
| 3. | Centralny zamek z pilotem, |  |
| 4. | Izolacja dźwiękowo-termiczna, |  |
| 5. | Wspomaganie układu kierowniczego, |  |
| 6. | Układ hamulcowy z ABS, |  |
| 7. | Hamulce tarczowe wszystkich kół wentylowane z przodu i z tyłu  |  |
| 8. | Systemy kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny |  |
| 9. | Systemy kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny |  |
| 10. | Systemy kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny |  |
| 11. | Systemy kontroli trakcji: układ ESP |  |
| 12. | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem  |  |
| 13. | Napęd na koła przednie  |  |
| 14. | Obrotomierz elektroniczny |  |
| 15. | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie  |  |
| 16. | Lusterko wewnętrzne |  |
| 17. | Skrzynia biegów min. 5- biegowa manualna |  |
| 18. | Klimatyzacja całości samochodu z min. półautomatyczną regulacją z nawiewem na przedział pasażerski |  |
| 19. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
| 20. | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy i pasażera |  |
| 21. | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| 22. | Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |
| 23. | Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / izotermiczne |  |
| 24. | Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |
| 25. | Przesuwne prawe drzwi boczne |  |
| 26. | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |
| 27. | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |
| 28. | Stopień wejściowy boczny oświetlony |  |
| 29. | Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |  |
| 30. | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |
| 31. | Ogrzewanie pojazdu |  |
| 32. | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |
| 33. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |
| 34.  | Fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami (lub fotele posiadające zintegrowane zagłówki, pod warunkiem, że są one na tyle wysokie, że chronią kark osoby siedzącej) wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia, wyposażone w zewnętrzne podłokietniki, |  |
| 35. | Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe |  |
| 36. | Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy |  |
| 37. | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 38. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, regulacja wysokości świateł |  |
| 39. | Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach |  |
| 40. | Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |
| 41. | Reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu |  |
| 42. | Trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu |  |
| 43. | Przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe |  |
| 44. | Radio CD/RDS/MP3 |  |
| 45. | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucze do kół, podnośnik |  |
| 46. | Komplet opon zimowych lub letnich jeśli w pojeździe są zamontowane opony zimowe |  |
| 47. | Fartuchy D |  |
| 48. | Dywaniki gumowe |  |
| 49. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 50. | Wyłożenie ścian, sufitów oraz słupków bocznych tapicerką |  |
| 51. | Podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną z zabezpieczeniom antykorozyjnym, Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** |
| 1. | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu |  |
| 2. | Schowek – miejsce (pojemnik na pasy) |  |
| 3. | Szyny wzdłuż mocujące 1wózek w podłodze pojazdu |  |
| 4. | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn |  |
| 5. | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |
| 6. | Podjazd umożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego z tyłu do pojazdu. |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |
| **Minimalne warunki gwarancji:** |
| 1. | **24miesiące** bez limitu kilometrów  |  |
| 2. | **36 miesięcy** na powłokę lakierniczą |  |
| 3. | **144 miesiące** na perforację elementów nadwozia |  |

**UWAGI:**

**(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku, gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**