**PRZEDMIAR** **ROBÓT**

remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101783L **WALINNA - KRECZKI - BRZOZOWY KĄT**

w m. **BRZOZOWY KĄT**długości 1,110km

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.koszt. | Oznaczeniezałącznikalub Nr Nrrysunków | Opis robót, obliczenie ilości | Jed –nostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.3. | KSNR-6100507KSNR-6010802KSNR-6030801 | 1. Roboty przygotowawcze.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej w ilości 0,8 kg/m21110mb x 5,50 + 26m2 rozjazdII. Remont podbudowy.Remont cząstkowy i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową dla KR 1-2.- remont o głębokości ubytków od 3 do 6cm - 296m2 x 0,1125 = 33,3Mg- wyrównanie nierówności 220m2 x 0,075 = 16,5Mg Warstwa wzmacniająca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 70/100 dla KR 1-2 przy grubości warstwy 3cm po zagęszczeniu- obmiar jak poz. 1. | m2tm2 | 6 13149,86 131 |