# OPIS TECHNICZNY

do Kosztorysu Inwestorskiego

na przebudowę drogi gminnej Nr 101784L   
**WALINNA - WALINNA SACHALIN - KOLEMBRODY**

**w m. KOLEMBRODY**  
długości 1 118mb

w km 0 + 000 do 1 + 118

1. STAN ISTNIEJĄCY.  
   Na omawianym odcinku drogi w latach poprzednich została wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego o średniej grub. 10 ÷ 12cm, która obecnie jest częściowo zdeformowana i posiada ubytki powodujące znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.
2. STAN PROJEKTOWANY.  
   W roku bieżącym przewiduje się uzupełnienie, wzmocnienie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy kruszywem 0/31,5 średnio 0 cm grubości. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1-2 o śr. grub. 4cm w ilości 100kg/m2 na powierzchni 3 426 m2. Zostaną uzupełnione i wyprofilowane pobocza do szerokości 0,5mb oraz ustawione znaki ostrzegawcze i z tabliczką H-15, a także znaki zakazu. Przy realizacji opisanego zadania nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał wapiennych. Szczegółowy zakres robót i dokładne ich ilości charakteryzuje Załącznik „Przedmiar Robót” oraz Załączniki graficzne i SST. Zaprojektowany rodzaj robót i ich zakres zostaną zlecone firmie wyspecjalizowanej przy zachowaniu obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy dotyczącej procedur przetargowych.