Krobia, dnia 28 czerwca 2018

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: **„MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA SALI KINOWEJ - DEMONTAŻ STAREJ I MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO, PRZESZKODOWEGO ORAZ GÓRNEGO W SALI KINOWEJ A TAKŻE WYMIANA WYEKSPLOATOWANEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ I PODROZDZIELNICY W KABINIE PROJEKCYJNEJ”**

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobireprezentowane przez Dyrektora ul. Powst. Wlkp 27 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  **„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA SALI KINOWEJ - DEMONTAŻ STAREJ I MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO, PRZESZKODOWEGO ORAZ GÓRNEGO W SALI KINOWEJ A TAKŻE WYMIANA WYEKSPLOATOWANEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ I PODROZDZIELNICY W KABINIE PROJEKCYJNEJ”**

**Pytanie:**

W projekcie rozdzielni głównej przewidziano zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w obwodach gniazd wtykowy, instalacja elektryczna gniazd wtykowych w obiekcie wykonana jest przewodami dwużyłowymi co wyklucza zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych (stary system zerowania). Kosztorys nie uwzględnia wymiany instalacji elektrycznej w obiekcie. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, wymiana rozdzielni głównej bez wymiany instalacji elektrycznej  w obiekcie nie spełni norm ochrony przeciwporażeniowej.

**Odpowiedź:**

Na etapie modernizacji oświetlenia sali kinowej i wymiany rozdzielnic zamawiający nie zakładał wymiany instalacji gniazd wtykowych w całym obiekcie, dlatego też nie zostały one objęte projektem i kosztorysem.   
Rozdzielnica winna być przygotowana do następnego etapu przebudowy Centrum Kultury, w którym instalacje gniazd wtykowych zostaną przebudowane.   
Do czasu wykonania docelowej instalacji gniazd wtykowych należy wyłączniki RCD zbocznikować.

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM

KULTURY I REKREACJI IM. JANA

Z DOMACHOWA BZDĘGI

W KROBI

-/ Agnieszka Wujek