**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Pojazd powinien mieć masę całkowitą rzeczywistą w granicach 7,5 -14 ton
2. Wymiary maksymalne: długość 8m, szerokość 2,35m wysokość 3,20m
3. Samochód powinien mieć układ napędowy 4x4 lub 4x2 z blokadą mostu
4. Powinien być wyposażony w silnik Turbo Diesel o mocy minimum 230KM
5. Powinien być wyposażony w ABS, ASR, wspomaganie kierownicy
6. Kabina załogi jednomodułowa 6 miejscowa ,cztero drzwiowa, powinny w niej znajdować się mocowania na 4 aparaty powietrzne
7. Pojazd powinien posiadać zbiornik wodny o pojemności 1800-2500l
8. Zabudowa skrytek na sprzęt powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję, odpowiednio oświetlona i zamykana żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi
9. Winien być wyposażony w autopompę dwustopniową o wydajności do 2500 dcm3 na minutę i mieszacz procentowy środka pianotwórczego
10. Układ wodny powinien umożliwiać:

* podawanie wody co najmniej dwoma nasadami 75 ze stopnia niskiego ciśnienia
* podawanie wody za pomocą dwóch linii szybkiego natarcia o długości co najmniej 35m zakończonych prądownicami
* zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika
* napełnianie zbiornika wody z hydrantu co najmniej jedną nasadą wielkości 75
* zasysanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła co najmniej jedną nasadą wielkości 25
* powinien posiadać wskaźnik ilości wody w zbiorniku

1. winien być wyposażony w pneumatyczny maszt oświetleniowy zaopatrzony w co najmniej trzy 300W najaśnice i agregat prądotwórczy o mocy 2-2,5 KV
2. winien posiadać co najmniej 10 –metrową drabinę aluminiową wysuwaną
3. Samochód winien mieć kolor czerwony i być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe tj. lampy koloru niebieskiego i syrenę z modulatorem
4. Samochód winien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1992roku.
5. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
6. Powinien spełniać wszystkie wymagania norm europejskich i międzynarodowych przepisów homologacyjnych zawartych w Regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co najmniej na 12 miesięcy zgodnie z przyjętymi warunkami:
8. na autopompę
9. silnik i skrzynię biegów bez osprzętu

oraz zapewni serwis pogwarancyjny.

Leśna Podlaska dnia 17.04.2012r.