Inwestor:
Gmina Leśna Podlaska 
21-542 Leśna Podlaska,
ul.Bialska 30 

	 Jednostka 
opracowująca kosztorys
Biuro Projektów 
i Wycen Majątkowych MDM 
Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac ul Wąska 2a	

Przedmiar robót 

Kod CPV: 45252120-5, 45232100-3
Data Oprac.: 2015-11-27
Nazwa budowy: Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Leśna Podlaska  
Adres budowy: Leśna Podl.  dz. nr ewid. 14/4, 14/5, 14/6, 170, 
Zaberbecze dz. nr ewid. 171/1, 174, 176, 178, 180, 181, 182/1, 183, 100, 98/3,98/10; 
Nowa  Bordziłówka  dz. nr ewid. 441, 439,  
Obiekt: Stacji Uzdatniania Wody w Leśnej Podl. , Sieć wodociągowa 
Tytuł / Rodzaj robót: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne 

Sporządził:

 

	Zatwierdził 

 

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	

1	2	3	4	5	
 1		REMONT SUW WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

1		WYMIANA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH ZEWNĘTRZNYCH SUW

1	KNR
0208-03-02-020	Przebicie otworów o grubości 30cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2

	3,00	szt	
2	KNR
0206-04-02-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy  głębokości: ponad 10 cm w stropach i ścianach.

	3,00	szt	
3	KNNR
0210-03-06-060	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/

	388,29	m3	
4	KNNR
0307-02-06-060	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

	24,44	m3	
5	KNR
0802-01-06-040	Analogia - Zabezpieczenie ścian wykopów obudową typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m i szerokości: 0,90 do 1,00 m

	328,73	m	
6	KNNR
1411-03-06-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubość 10 cm - podłoża

	14,35	m3	
7	KNNR
0302-03-04-040	Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania. Rury o średnicy zewnętrznej 160 mm, PN10

	180,00	m	
8	KNNR
0302-04-00-040	Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania. Rury o średnicy zewnętrznej 200 mm, PN10

	46,00	m	
9	
AW-090-090	Dostawa kształtek elektrooporowych PE 160

	22,00	kpl	
10	
AW-090-090	Dostawa kształtek elektrooporowych PE 200

	7,00	kpl	
11	KNNR
1010-07-10-171	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm /przy użyciu agregatu prądotwórczego/

	54,00	złącze	
12	KNNR
1010-09-10-171	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm /przy użyciu agregatu prądotwórczego/

	13,00	złącze	
13	KNR
0307-04-00-020	Analogia - Połączenia trójników dn 150/100

	2,00	szt	
14	KNR
0307-04-00-020	Analogia - Połączenia trójników dn 150/150

	4,00	szt	
15	KNR
0307-04-00-020	Analogia - Połączenia trójników dn 200/160

	2,00	szt	
16	KNR
0901-01-00-020	Analogia - Włączenie sieci wodociągowej do istniejącej za pomoca trójnika żeliwnego kołnierzowego z żeliwa sferidalnego  dn 150/110 mm

	2,00	szt	
17	KNNR
1008-04-04-040	Rurociągi kanalizacyjne z rur  PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

	45,00	m	
18	KNNR
1413-03-02-019	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, średnicy 1200 mm  o głębokości 1,5 m w gotowym wykopie

	1,00	studnia	
19	KNNR
1413-02-00-020	Analogia - Podstawa  studni rewizyjnej z kręgów betonowych średnicy 1200 mm

	1,00	szt	
20	KNR
0114-04-02-020	Analogia - Przejście PCV lub PE 160/150

	2,00	szt	
21	KNR
0114-04-02-020	Analogia - Przejście PCV lub PE 200/200

	2,00	szt	
22	KNNR
1111-06-09-090	Zasuwy z żeliwa sferoidealnego  z obudową o średnicy 150 mm

	6,00	kpl	
23	KNNR
1111-07-00-090	Zasuwy z żeliwa sferoidealnego  z obudową o średnicy 200 mm

	1,00	kpl	
24	KNNR
1119-03-00-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy: 80 mm z żeliwa sferoidalnego

	2,00	kpl	
25	KNNR
0408-01-06-060	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,

	199,12	m3	
26	KNNR
0214-02-06-060	Analogia - Zasypanie wykopów koparko-ładowarką

	388,29	m3	
27	
Kalk.własna-020	Montaż tulei ochronnych na instalacji

	5,00	szt	
28	
AW-020-020	Zabezpieczenie kolizji

	4,00	szt	
29	
KNNR 4-090	Analogia - wykonanie podłączenia studzieneki

	1,00	kpl	
30	KNR
0316-02-00-172	Analogia - Próba szczelności rurociągów  wodociągowych o średnicy zewnętrznej 160 mm

	1,00	próba	
31	KNR
0316-03-00-172	Analogia - Próba szczelności rurociągów  wodociągowych o średnicy zewnętrznej 225 mm

	1,00	próba	
32	KNNR
1611-02-00-176	Analogia - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych

	1,00	200 m	
33	KNNR
1612-01-00-176	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	1,00	200 m	
34	KNNR
1612-02-00-176	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm

	1,00	200 m	
35	
AW-090-090	Tablica informacyjna na słupku

	5,00	kpl	
36	KNR
0315-02-00-090	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym

	7,00	kpl	
		Razem:			
2		REMONT STUDNI

37	KNNR
0514-05-02-020	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego  o średnicy: 100 - 125 mm

	2,00	szt	
38	KNNR
0514-05-02-020	Analogia - Demontaż wodomierza  średnicy: 100

	2,00	szt	
39	KNNR
0102-01-10-020	Analogia - Demontaż głowic studni wierconych dla rur stalowych o średnicy  400 mm

	2,00	szt	
40	KNR
0114-04-04-040	Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 80-100 mm

	36,00	m	
41	KNNR
0503-07-00-020	Demontaż pompy: głębinowej

	2,00	szt	
42	KNNR
0102-01-10-020	Analogia - Głowice studni wierconych dla  rur stalowych z malowaniem i uszczelnieniem - przedłuzenie

	2,00	szt	
43	KNNR
0101-02-00-020	Analogia - Demontaż obudowy studni wierconych w gotowym wykopie. Obudowa z kręgów betonowych o  średnicy 1600 mm

	2,00	szt	
44	KNNR
0135-01-02-020	Kurki czerpalne o śr.nom. 15 mm

	2,00	szt	
45	KNR
0101-01-09-090	Montaż pompy głębinowej  wody z okablowaniem  wg specyfikacji

	2,00	kpl	
46	KNNR
0103-02-09-090	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektron.sygnalizatorami poziomu wody. Opuszczenie pompy głębinowej na głęb.20 mm

	2,00	kpl	
47	KNNR
0108-08-00-040	Analogia - Rurociągi o średnicy nominalnej 100 mm  stal kwasoodporna  o połączeniach kołnierzowych

	36,00	m	
48	
Kalk.własna-020	Wykonanie przejścia szczelnego dla rury o śr.100 mm

	2,00	szt	
49	
AW-090-090	Tablica informacyjna na słupku

	2,00	kpl	
50	
AW-090-090	Renowacja studni, filtra, płukanie, pompowanie studni tj. ( - wstępna inspekcja telewizyjna całej studni- zgodnie ze STWIOR ST02.01 pkt. 5.4
	2,00	kpl	
51	KNNR
1201-03-10-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw

	0,41	m3	
52	KNNR
1201-01-06-060	Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa natural.

	0,35	m3	
53	
AW-090-090	Dostawa i montaż obudowy prefabrykowanej studni głębinowej (wersja z samowypływem wody) z ogrzewaniem awaryjnym i podłączeniem okablowania do obiektu SUW   (rurociągi dn 100 mm) wg STWIOR	2,00	kpl	
		Razem:			

					
3		REMONT SUW

54	KNNR N004
0144-05-090	Aerator statyczny o śr. 1200 mm,V= 2,1m3 - analogia, z malowaniem od wewnetrz żywica poliestrową od zewnetrz malowaniem elewacyjnym poliuretanowo-epoksydowym na gotowo wraz z sondą pomiaru wysokości Słupa wody i zaworem elektromagnetycznym + mieszacz statyczny dn 125mm wg. STWIOR i projektu

	1,00	kpl	
55	KNR 0707
0101-01-090	Montaż pompy w zestawie hydroforowym + wymiana kolektora ssawnego i tłocznego (stal kwasoodporna)  montaz naqczynia przponowego dn 80 dm3, montaż zaworu bezpieczeństwa wg STWIOR

	1,00	kpl	
56	KNNR N004
0141-02-090	Wodomierz śrubowy  o średnicy nominalnej 80 mm  z kablem do szafy ST1

	1,00	kpl	
57	KNNR N004
0125-01-090	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych w rurociągu o średnicy nominalnej 80 mm

	1,00	kpl	
58	KNNR N004
0521-09-020	Przepustnica odcinająca  o średnicy nominalnej 100 mm z napędem ręcznym dźwigniowym

	4,00	szt	
59	KNNR N004
0521-10-020	Przepustnica odcinająca o średnicy nominalnej 125 mm z napędem ręcznym dźwigniowym

	1,00	szt	
60	
AW-090	Przepustnice pnaumatyczne dn 80

	15,00	kpl	
61	
AW-090	Zawory odpowietrzajace do filtrów ciśnieniowych

	3,00	kpl	
62	KNNR N004
0521-09-020	Zawory zwrotne miedzykołnierzowe  o średnicy nominalnej 100 mm

	3,00	szt	
63	KNNR N004
0130-03-020	Zawory kulowe , gwint. o średnicy nominalnej 25 mm ,

	2,00	szt	
64	KNNR N004
0531-04-020	Manometry tarczowe śr. 120 mm o zakresie  0-0,6 MPa z kurkami manometrycznymi

	2,00	szt	
65	KNNR N004
0135-01-020	Kurki czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm

	6,00	szt	
66	KNNR N004
0132-0101-020	Zawory kulowe , gwint. , spustowe o średnicy nominalnej 15 mm

	4,00	szt	
67	KNNR N004
0412-06-020	Pływakowe zawory odpowietrzające o średnicy 25 mm  wraz odprowadzeniem wody

	1,00	szt	
68	KNR 0707
0203-01-090	Montaż dmuchawy powietrza , Q = 99m3/h w obudowie dźwękochłonnej

	1,00	kpl	
69	KNNR N004
0134-06-020	Zawory bezpieczeństwa  o średnicy nominalnej 15 mm , po = 0,8 MPa

	1,00	szt	
70	KNR 0708
0101-03-020	Rotametr do instalacji sprężonego powietrza

	2,00	szt	
71	KNNR N004
0130-03-020	Zawory kulowe , gwint. o średnicy nominalnej 50 mm

	3,00	szt	
72	KNNR N004
0130-0302-020	Zawory zwrotne , gwint. o średnicy nominalnej 50mm

	3,00	szt	
73	KNNR N004
0521-03-020	Elektrozawór z cewka i wtykiem

	3,00	szt	
74	KNNR 11
0202-010-040	Analogia- Rurociągi ze stali kwasoodpornej montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 125mm wraz z kształtkami

	45,00	m	
75	KNNR 11
0202-010-040	Analogia- Rurociągi ze stali kwasoodpornej montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz z kształtkami

	95,00	m	
76	
AW-090	Oznakowanie rurociągów

	1,00	kpl	
77	KNNR 4
0	Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych

	1,00	kpl	
78	
AW-090	Przeszkolenie pracowników

	1,00	kpl	
79	
AW-090	Rozdzielnia pneumatyczna zgodnie z STWIOR

	1,00	kpl	
80	
AW-090	Rozruch SUW badania fizykoochemiczne wody surowej i uzdatnionej - zakres objęty monitoringiem przeglądowym zgodnie STWIOR

	1,00	kpl	
81	
AW-090	Montaż przepustnic pneumatycznych dn 50

	3,00	kpl	
82	
AW-090	Właczenie do istniejącej instalacji

	3,00	kpl	
		Razem:			

					
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE  I AUTOMATYKI 

83		Instalacja automatyki

1		Szafa zasilająco-sterujaca ST1

83.1	KNR 7-08
0708-070102-112	Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez zabudowania konstr.wsporczej -  obudowa  2000x1000x400 z płytą montażową, cokól przód/tył h=100, cokół boki h=100, ściany boczne, oświetlenie, wentylator, termostat

	1,00	SZT.	
83.2	
AW-090	Układy  sterownik swobodnie programowalny zgodnie 
z STWIOR ST02.02 pkt. l) oraz ST0204  pkt. 5.5
	1,00	kpl	
83.3	KNR 7-08
0708-030102-090	System wizualizacji zgodnie z STWIOR ST02.02 pkt. l) oraz ST0204  pkt. 5.5

	1,00	kpl	
83.4	
AW-090	Ustawienie konfiguracja automatyki

	1,00	kpl	
83.5	KNR 7-08
0708-030102-090	Wyposażenie szafy automatyki zgodnie z STWIOR 
ST02.02 pkt. l) oraz ST0204  pkt. 5.5
	1,00	kpl	
83.6	KNR 7-08
0708-080301-040	Okablowanie automatyki

	198,00	m	
83.7	KNNR 5
04 050408010-020	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna  od długości 100cm

	10,00	szt	
83.8	KNNR 5
04 05040801S.T.-020	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - koryto perforowane 80x80 mm długość 2m

	2,00	szt	
83.9	KNNR 5
04 050408010-020	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - koryto perforowane 60x80 mm długość 2m

	3,00	szt	
83.10	KNNR 5
04 050408010-090	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - oznaczniki na złączki komplet

	1,00	kpl	
83.11	KNNR 5
04 050408010-090	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - tabliczki opisowe grawerowane

	1,00	kpl	
		Razem:			
2		Okablowanie układu 

83.12	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - hydrostatyczna sonda głębokości  kabel w teflonie, uchwyt SG, puszka przyłączeniowa PP, układ zabezpieczający

	2,00	szt	
83.13	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 -  przetwornik różnicy ciśnienia

	4,00	szt	
83.14	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2  przetwornik ciśnienia

	3,00	szt	
83.15	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - konduktrometryczna sonda poziomu cieczy (areator)

	1,00	szt	
83.16	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - sygnalizator poziomu areator)

	1,00	szt	
83.17	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2  konduktrometryczna sonda poziomu cieczy  (zbiornik wyrównawczy) l

	3,00	szt	
83.18	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2  presostat suchobiegu (pompownia II stopnia)

	1,00	szt	
83.19	KNNR 5
11 051105080-040	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - BAKS koryto perfoorowane gr. 1,0mm szrokość 200 mm,  uchwyt sufitowy do pręta USP, wieszak wsuwany do korytek  (trasy kablowe dla instalacji sterującej i zasilającej centrali)

	25,00	m	
83.20	KNNR 5
12 051201050-020	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie - mocowanie tras kablowych

	50,00	szt	
83.21	KNNR 5
02 050209010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel LiYCY 4x0.75 mm2 lub równoważny

	530,00	m	
83.22	KNNR 5
02 050209010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kable YDY 4x2.5 mm2 (pompa II stopnia)

	44,00	m	
83.23	KNNR 5
01 050103020-040	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie  - ST rura RL-18b, uchwyt UZ-18b, złączka ZCL-18b
(podejście do elementów peryferyjnych)

	118,00	m	
83.24	KNNR 5
12 051205010-020	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2

	10,00	szt	
83.25	KNNR 5
12 051205010-020	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2  końcówka izolowana 2.5/8 (podłączenie wyłączników remontowych)

	6,00	szt	
83.26	KNR 4-03
0403-100321-090	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

	14,00	kpl	
		Razem:			
3		Pomiary instalacji elektrycznej

83.27	KNNR 5
13 051303030-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

	40,00	pomiar	
83.28	KNNR 5
13 051304050-020	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

	10,00	szt	
83.29	KNNR 5
13 051305010-114	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

	10,00	p-p(pionop.)	
		Razem:			
4		Prace rozruchowe

83.30	 Kalk
lacjaindywidual-020	Szkolenie użytkownika

	1,00	szt	
83.31	 Kalk
lacjaindywidual-020	Rozruch automatyki

	1,00	szt	
		Razem:			
		Razem:			
84		Stacja dyspozytorska

84.1	
AW-090	Stacja dyspozytorska zgodnie z STWIOR

	1,00	kpl	
		Razem:			

					
85		INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1		Prace demontażowe

85.1	KNNR Wacetob 9
0202-050-020	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaż układu pomiarowo - rozliczeniowego

	1,00	szt	
85.2	KNNR Wacetob 9
0202-070-020	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50 kg, demontaż układu SZR

	1,00	szt	
85.3	KNNR Wacetob 9
0202-050-020	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaż układu rozdzielczego

	1,00	szt	
		Razem:			
2		Tablice i WLZ

85.4	KNR 2-01
0701-02-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m

	146,00	m	
85.5	KNR 2-01
0704-02-040	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m

	146,00	m	
85.6	KNR 5-10
0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm - DVK 75

	146,00	m	
85.7	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x6mm

	126,00	m	
85.8	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm

	5,00	m	
85.9	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY 7x1,5mm

	5,00	m	
85.10	KNNR 5
0715-040-040	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - HDGs 4x35

	3,00	m	
85.11	KNNR 5
0715-010-040	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - HDGs 2x1,5

	6,00	m	
85.12	KNNR 5
0726-020-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50 mm2

	30,00	szt	
85.13	KNNR 5
0301-030-020	Przygotowanie podłoża, kołki plastikowe osadzane w betonie

	4,00	szt	
85.14	KNNR 5
0404-040-020	Tablice rozdzielcze i obudowy - tablica TGWP

	1,00	szt	
85.15	KNR 5-06
1613-04-020	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu - GWP

	1,00	szt	
85.16	KNNR 5
0407-030-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy P302-C16A-30mA

	2,00	szt	
85.17	KNNR 5
0407-020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S303C 63A

	1,00	szt	
85.18	KNNR 5
0407-020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S303C 16A

	1,00	szt	
85.19	KNNR 5
0401-060-090	Montaż urządzeń samoczynnego załączania rezerwy typu SZR - układ typu FATS S100A

	1,00	kpl	
85.20	KNNR 5
1302-050-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-żyłowy

	1,00	odcinek	
85.21	KNNR 5
1302-040-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

	1,00	odcinek	
85.22	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

	1,00	odcinek	
85.23	KNNR 5
1302-020-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2-żyłowy

	2,00	odcinek	
		Razem:			
3		Gniazda wtyczkowe i inne odbiory

85.24	KNNR 5
1105-080-040	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm

	15,00	m	
85.25	KNNR 5
0103-040-040	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47 mm - RL47

	10,00	m	
85.26	KNNR 5
0103-020-040	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 22 - RL22

	30,00	m	
85.27	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 16

	95,00	m	
85.28	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5

	50,00	m	
85.29	KNNR 5
0726-010-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 16 mm2

	10,00	szt	
85.30	KNNR 5
1302-040-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

	1,00	odcinek	
85.31	KNNR 5
1302-020-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy

	1,00	odcinek	
		Razem:			
4		Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

85.32	KNNR 5
0605-050-040	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III

	25,00	m	
85.33	KNNR 5
0606-040-020	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3 m, z agregatem prądotwórczym

	8,00	szt	
85.34	KNNR 5
0602-020-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno - FeZn 25x4

	5,00	m	
85.35	KNNR 5
0602-040-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem - LgY 16

	15,00	m	
85.36	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

	1,00	szt	
		Razem:			
		Razem:			
86		Montaz agregatu prądotwórczego

86.1	
0000--090	Montaż i agregatu prądotwórczego wg projektu i  STWIOR

	1,00	kpl	
		Razem:			
87		Instalacja alarmowa

87.1	
AW-090	Montaż instalacji alarmowej 10pkt. obiektowych (2 x właz studni + 3x właz zbiornika + 2 pomieszczeni) +płyta główna centrali minipulator LCD , zewnętrzny sygnalizator, obudowa płyty, obudowa manipulatora, akumulator 17A4/1V, cyfrowa pasywna czujka podczerwieni 5szt.   czujnik magnetyczny on/OFF K1- 5szt., moduł komunikacyjny GSM, antena GSM  wraz okablowaniem kpl.

	1,00	kpl	
		Razem:			
		Razem:			

5		OGRODZENIE

88	KNR  202
8041-1-040	Analogia - Rozebranie o grodzenia z siatki, bram i słupków stalowych obetonowanych w gruncie wraz z cokołem

	204,00	m	
89	KNR  201
3170-2-060	Analogia - Wykopy ręczne liniowe i punktowe w gruntach suchych kat. III-IV, z ręcznym wydobyciem urobku

	4,61	m3	
90	KNR  202
8020-3-040	Ogrodzenia w systemowe wykonane z lekkich krat pomostowych. Przęsła 2,0x1,5 m standard 68x127/25x2 ocynkowane wykonane z płaskownika 25x5 + słupki + podmurówka

	204,00	m	
91	KNR  202
8080-2-090	Wrota(6,00m) w systemowe z kształtowników stalowych cynkowane

	1,00	kpl	
92	KNR  202
8080-2-090	Furtka (1,2 m) w systemowe z kształtowników stalowych ocynkowane

	1,00	kpl	
93	  001
5040-2-060	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie: kat. III

	4,18	m3	
		Razem:			
6		ROBOTY BUDOWLANE

94		Roboty budowlane

94.1	KNNR 3
04 030403020-060	Rozbiórka elementów żelbetowych

	0,40	m3	
94.2	KNR 4-04
0404-050403-050	Analogia - rozebranie glazury

	3,60	m2	
94.3	KNR 4-04
0404-050403-050	Analogia - rozebranie terakoty

	72,00	m2	
94.4	KNR 4-04
0404-050403-050	Analogia - rozebranie terakoty zewnętrznej

	2,40	m2	
94.5	KNR  401
7130-110-050	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego, na: ścianach w miejscu zacieków

	43,64	m2	
94.6	KNNR 1
N00103070200000-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	1,16	m3	
94.7	KNNR 2
12 021201010-060	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B10

	0,29	m3	
94.8	KNNR 2
01 020104040-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 12 mm

	0,10	t	
94.9	KNNR 2
06 020601040-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe

	4,41	m2	
94.10	KNR 2-02
0283-02-060	Analogia - Fundamenty blokowe pod filtry i pompy

	1,16	m3	
94.11	KNR 2-02
1102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.

	72,00	m2	
94.12	KNR 2-02
1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - wyrównanie

	72,00	m2	
94.13	KNNR 2
05 020504020-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

	7,44	m2	
94.14	KNR 4-01
0401-120408-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

	137,06	m2	
94.15	KNR 4-01W
1204-06-050	Analogia - Gruntowanie elewacji

	137,06	m2	
94.16	KNR 00-17
0017-092703-050	Analogia - Oczyszczenie i malowanie elewacji  - kolorystyka uzgodniona z inwestorem

	137,06	m2	
94.17	KNR 4-01I
401I0535070000-050	Rozebranie obróbek blacharskich

	5,25	m2	
94.18	KNNR 2
N00205040101000-050	Analogia - Montaż podokienników z blachy w kolorze dachu  montowanych na pianke piliuretanową i silikonowane wraz z zakończeniami

	3,62	m2	
94.19	KAT.  006
5410-1-050	Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 30cm

	9,80	m2	
94.20	KNNR 3
N00306020101000-050	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach

	12,19	m2	
94.21	KNR 2-02
0202-050902-040	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy powlekanej

	30,00	m	
94.22	KNR 2-02
0202-051001-040	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej

	14,00	m	
94.23	KNNR 2
N00208030200000-050	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

	3,60	m2	
94.24	KNNR 2
14 021401050-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania

	43,64	m2	
94.25	KNNR 2
12 021209030-050	Analogia - Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm wraz  z cokolikiem

	72,00	m2	
94.26	KNNR 2
12 021209030-050	Analogia - Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm stopień na zewnetrz

	72,00	m2	
94.27	KNR 2 02I
1506-01-050	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi tynków gładkich wewnętrznych z gruntowaniem

	43,64	m2	
94.28	
AW-090-090	Tablica informacyjna

	1,00	kpl	
		Razem:			
		Razem:			
7		UTWARDZENIE TERENU

95	KNR  231
8150-1-050	Rozebranie opaski, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej

	35,83	m2	
96	KNR 2-31
0815-02-050	Rozebranie nawierzchni z trylinki

	110,00	m2	
97	KNNR 6
0101-080-050	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV - opaska

	37,50	m2	
98	KNR 2-06
0405-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100cm. Wypełnienie spoin piaskiem.- opaska

	52,00	m	
99	KNNR 6
0502-03010-050	Analogia - opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem

	37,50	m2	
100	  231
1010-1-050	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

	380,00	m2	
101	  231
1010-2-050	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm -  do 30 cm pod drogi

	380,00	m2	
102	KNNR 1
0307-020-060	Analogia - Wykopy ręczne pod obrzeża i krawęzniki

	3,90	m3	
103	KNR 2-06
0104-03-060	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm.

	57,00	m3	
104	KNR 2-06
0401-02-060	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki.

	2,60	m3	
105	KNR 2-06
0402-07-040	Krawężniki betonowe 15x30x100cm. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową.

	130,00	m	
106	KNNR 6
0109-020-050	Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	380,00	m2	
107	KNR 0-11
0323-02-050	Wjazdy bramowe z kostki betonowej kolorowej o grubości 80 mm ,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

	380,00	m2	
108	KNR  202
2190-3-020	Wycieraczki do obuwia typowe z osadzeniem i pomalowaniem 0,7x0,5m

	2,00	szt	
109	KNNR 1
0501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

	178,16	m2	
		Razem:			
8		BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

110	KNR
2120-01-06-060	Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych:niezbrojomycg o grub. do 15 cm

	0,25	m3	
111	KNR
1060-04-06-060	Usunięcie  gruzu z rozebranych konstrukcji na wysypisko

	0,25	m3	
112	KNNR
0206-02-10-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na okład koparkami podsiębiernymi,o pojemności łyżki 0,60 m3  głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV

	245,93	m3	
113	KNNR
0307-02-06-060	Analogia - Wykopy z ręcznym wydobyciem urobku,  grunt: kat. III-IV

	5,02	m3	
114	KNNR
0206-02-06-060	Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3

	10,92	m3	
115	KNR
1101-01-10-060	Analogia - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - piasek stabilizowany cementem

	28,50	m3	
116	KNNR
0408-01-06-060	Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi,

	28,50	m3	
117	KNNR
1201-01-06-060	Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa natural.

	9,50	m3	
118	KNNR
0601-04-10-050	Dwuwarstwowe izolacje  powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe wykonywane  z papy asfaltowej na lepiku  na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

	94,98	m2	
119	KNNR
1201-01-06-060	Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa natural.

	9,50	m3	
120	
AW-090-090	Wykonanie studzienki zbiorczej w płycie dennej

	1,00	kpl	
121	
AW-090-090	Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego na wodę pitną o poj.użytkowej 250m3 o śred wew.10,00m i wys wewn.4,00m z płytą stropową, płytą denną, włazami o wym.80x80cm, z izolacją przeciwwilgociową, wg.projektu zbiornika

	1,00	kpl	
122	KNNR
0202-08-00-060	Analogia- transport piasku do nasypu  samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km,grunt kat. III-IV

	556,10	m3	
123	KNNR
0407-02-10-050	Analogia-Formowanie i zagęszczanie nasypów

	556,10	m2	
124	KNNR
0711-04-00-050	Ręczne wykonanie siewem na skarpach trawników dywanowych z nawożeniem. Grunty kategorii I-II- 35kg/ha nawóz 50kg/ha

	240,21	m2	
125	KNNR
0101-08-05-050	Koryta wykonywane ręęcznie o głębokości 20 cm na  całej szerokości jezdni i chodników, w gruncie kat.III-IV- chodnik na czaszy zbiornika

	34,50	m2	
126	KNNR
0405-03-04-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100cm.  wypełnieniem spoin piaskiem

	45,00	m	
127	KNNR
0502-03-00-050	Analogia - opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej  układanej na podsypce  cem.-piask. spoiny wypełniane piaskiem

	34,50	m2	
128	KNR
1209-02-00-040	Analogia - barierka ze stali malowana farbą chlorokauczukową

	10,00	m	
129	
AW-090-090	Dostawa i montaz drabinki wejściowej ze stali nierdzewnej stopnie antypoślizgowe szerokść 400mm dł.4,00m profil 50x25 mm z poręczami.

	4,00	kpl	
130	
AW-090-090	Dostawa i montaz włazów rewizyjnych 800x800mm ze stali nierdzewnej ocieplonych z uszczelką i zamknięciem na zamek

	4,00	kpl	
131	
AW-090-090	Dostawa i montaż wywiewki dn100 ze stali nierdzewnej z filtrem

	4,00	kpl	
132	KNNR
0108-09-00-040	Rurociągi o średnicy nomunalnej 200 mm stalowe (stal nierdzewna) X5CrNi8-10(1.4301)z kształtkami

	1,00	m	
133	KNNR
0108-09-00-040	Rurociągi o średnicy nomunalnej 150 mm stalowe (stal nierdzewna) X5CrNi8-10(1.4301)z kształtkami

	32,60	m	
134	KNNR
0108-09-00-040	Rurociągi o średnicy nomunalnej 100 mm stalowe (stal nierdzewna) X5CrNi8-10(1.4301)z kształtkami

	12,00	m	
135	KNNR
0514-05-02-020	Analogia Demontaż przejść przez ścianę zbiornika dn 100-150 mm

	4,00	szt	
136	
AW-090-090	Montaż szczelnych przejść przez ścianę zbiornika dn 100

	2,00	kpl	
137	
AW-090-090	Montaż szczelnych przejść przez ścianę zbiornika dn 150

	4,00	kpl	
138	
AW-090-090	Montaż szczelnych przejść przez ścianę zbiornika dn 200

	1,00	kpl	
139	
AW-090-090	Kosz ssawny dn200

	1,00	kpl	
140	
AW-090-090	Kosz ssawny dn150

	1,00	kpl	
141	KNR
0604-08-10-050	Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych

	125,60	m2	
142	KNR
0203-12-00-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego - włazy

	0,48	m3	
143	
KNR19-01 0339-0-040	Analogia - Wzmocnienie bednarką murków

	9,67	m	
144	KNNR
0604-01-05-050	Ułożenie  folii polietylenowej x 2

	86,55	m2	
145	KNR
0609-02-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych  układane na wierzchu konstrukcji: na zaprawie cementowej

	86,55	m2	
146	KNR
1102-01-05-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej , grubości 20 mm, zatarte: na ostro

	86,55	m2	
147	KNR
1102-03-05-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek lub potrąceniena na zmianę grubości o 10 mm

	86,55	m2	
148	KNNR
0301-09-00-090	Analogia - montaż sondy poziomu zanurzeniowa

	2,00	kpl	
149	KNNR
0901-04-00-040	Analogia - przewody do podłączenia sond

	123,10	m	
150	
A.Wł-090	Remont zbiornika wyrównawczego, oczyszczenie powierzchni wewnętrznych myjką ciśneiniową oraz zimpregnowanie powierzchni betonowych

	1,00	kpl	
151	KNR
0308-05-00-060	Wydobycie szlamu zalegającego na dnie zbiornika  z podnoszeniem urobku żurawiami t w pojemnikach i wyładowaniem na odkład i mycie zbiornika

	5,00	m3	
152	
Kalk.indywid.-020	Podłączenie sond do istniejącej szafy automatyki

	2,00	szt	
153	KNR
9270-07-06-060	Dezynfekcja zbiornika żelbetowego o poj.400 m3

	400,00	m3	
154	
AW-090-090	Próba szczelności zbiornika

	2,00	kpl	
		Razem:			
9		INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

155		Instalacja Fotowoltaiczna

155.1	
0000--090	Montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne - konstrukcja wsporcza dla 10 paneli

	2,00	kpl	
155.2	KNNR 5
0406-050-020	Montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanych konstrukcjach wsporczych - panele 260W

	20,00	szt	
155.3	KNNR 5
0406-040-020	Aparaty elektryczne, masa do 20 kg - montaż Inwertera

	1,00	szt	
155.4	KNNR 5
0301-030-020	Przygotowanie podłoża, kołki plastikowe osadzane w betonie

	8,00	szt	
155.5	KNNR 5
0404-040-020	Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica DC

	1,00	szt	
155.6	KNNR 5
0404-040-020	Tablice rozdzielcze i obudowy - szafka pomiarowa PF

	1,00	szt	
155.7	KNNR 5
0103-040-040	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47 mm - RL47

	5,00	m	
155.8	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YKY 5x4

	6,00	m	
155.9	KNNR 5
0715-010-040	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - kabel solarny DC 4mm2

	70,00	m	
155.10	KNNR 5
0602-040-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem - LgY 25

	40,00	m	
155.11	KNNR 5
1302-040-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

	1,00	odcinek	
155.12	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

	1,00	szt	

10		SYSTEM KONTROLI SIECI WODOCIAGOWEJ

156	
AW-090	Montaż przepływomierza, czujnika ciśnienia, ogniwa fotowoltaicznego wraz  z transmisją danych do stacji dyspozytorksiej na SUW - montaż na stacji podniesienia ciśneinia wg STWIOR

	3,00	kpl	
157	
AW-090	Montaż przepływomierza wraz  z transmisją danych do stacji dyspozytorksiej na SUW - montaż w komorze wg STWIOR

	1,00	kpl	

2		SIEĆ WODOCIĄGOWA ZABERBECZE, BORDZIŁÓWKA

158	KNNR 1
0102-030-052	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni

	0,05	ha	
159	KNNR 1
0210-030-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

	989,86	m3	
160	KNR 2-01W
0802-01-060	Analogia -Zabezpieczenie ścian wykopów obudową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m szerokość 0,9-1,0m

	1 018,80	m3	
161	KNNR 1
0307-020-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	28,94	m3	
162	KNNR 4
1411-03-060	Analogia- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka

	53,60	m3	
163	KNNR 4
1008-030-040	Rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk

	670,00	m	
164	
AW-040	Ułożenie taśmy ostrzegawczej

	670,00	m	
165	
AW-020	Zabezpieczenie kolizji

	6,00	szt	
166	KNR 2-18
0901-01-020	Analogia - Włączenie sieci wodociągowej do istnejącej

	2,00	szt	
167	KNNR 1
0408-010-060	Analogia - Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi

	1 018,80	m3	
168	KNNR 1
0214-02-060	Analogia - Zasypanie wykopów  koparko-ładowarką

	989,86	m3	
169	KNNR 1
0318-030-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III

	28,94	m3	
170	KNNR 4
1023-030-020	Kształtki z PVC ciśnieniowe,łuki o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk

	15,00	szt	
171	KNNR 4
1111-040-090	Zasuwy z obudową o średnicy 100 mm z obrukiem

	3,00	kpl	
172	KNNR 4
1119-030-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm

	6,00	kpl	
173	KNR 2-18W
0114-04-020	Analogia - Trójnik dn 100/100

	9,00	szt	
174	KNNR 4
1430-010-060	Analogia - Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe

	0,90	m3	
175	KNR 2-28
0315-02-090	Analogia - Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym

	9,00	kpl	
176	KNNR 4
1612-010-176	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm

	5,00	200 m	
177	KNNR 4
1606-010-172	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC rurociąg o średnicy do 110 mm

	2,00	próba	
178	KNNR 4
1611-010-176	Analogia - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm

	5,00	200 m	
		Razem:			

3		PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

179	KNNR 1
0210-030-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

	35,91	m3	
180	KNR 2-01W
0802-01-060	Analogia -Zabezpieczenie ścian wykopów obudową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m szerokość 0,9-1,0m

	37,80	m3	
181	KNNR 1
0307-020-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	1,89	m3	
182	KNNR 11
0306-010-090	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz zasuwą  - dn 110/32

	2,00	kpl	
183	KNNR 11
0307-010-040	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40mm

	35,00	m	
184	KNNR 1
0408-010-060	Analogia - Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi

	37,80	m3	
185	KNNR 1
0214-02-060	Analogia - Zasypanie wykopów  koparko-ładowarką

	37,80	m3	
186	KNNR 4
0122-010-090	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach stal.śred.nom.25mm,z obsadzeniem uchwytów.Zawory zaporowe grzyb.

	2,00	kpl	
187	KNNR 4
1201-020-040	Analogia - Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami stalowymi o średnicy zewn. 114mm  w gruntach kategorii III-IV

	8,00	m	
188	KNNR 4
1209-010-040	Analogia - Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych

	8,00	m	
189	KNNR 4
0	Zamknięcia rur ochronnych

	1,00	kpl	
190	
AW-020	Zabezpieczenie kolizji

	2,00	szt	
191	KNNR 4
0105-030-040	Rurociągi o średnicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach mieszkalnych

	10,00	m	
192	KNNR 4
0140-010-090	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm

	2,00	kpl	
193	KNNR 4
0130-02010-020	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

	4,00	szt	
194	KNNR 4
0130-02020-020	Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

	2,00	szt	
195	KNNR 4
0130-08020-020	Zawory antyskażeniowy dn 20

	2,00	szt	
196	KNNR 1
0501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

	105,00	m2	
197	KNR 2-28
0315-02-090	Analogia - Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym

	2,00	kpl	
198	
AW-090	Podłączenie użytkownika

	2,00	kpl	

4		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PCV 225MM

199	KNR
0208-03-02-020	Przebicie otworów o grubości 30cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2

	1,00	szt	
200	KNR
0206-04-02-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy  głębokości: ponad 10 cm w stropach i ścianach.

	1,00	szt	
201	KNNR
0210-03-06-060	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/

	64,80	m3	
20	KNNR
0307-02-06-060	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

	7,20	m3	
203	KNR
0802-01-06-040	Analogia - Zabezpieczenie ścian wykopów obudową OW WRONKI-typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m i szerokości: 0,90 do 1,00 m

	72,00	m	
204	KNNR
1411-03-06-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubość 10 cm - podłoża

	11,50	m3	
205	KNNR
0302-04-00-040	ANALOGIA - Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania. Rury o średnicy zewnętrznej 225 mm, PN10

	115,00	m	
206	
AW-090-090	Dostawa kształtek elektrooporowych PE 200

	7,00	kpl	
207	
AW-020	Przewiert sterowany o długości L =30m  PE-HD 315 PN 10

	1,00	szt	
208	
AW-020	Przewiert sterowany o długości L =75m  PE-HD 225 PN 10

	1,00	szt	
209	KNNR
1010-09-10-171	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 225 mm /przy użyciu agregatu prądotwórczego/

	22,00	złącze	
210	KNR
0307-04-00-020	Analogia - Połączenia trójników dn 225/160

	3,00	szt	
211	KNR
0901-01-00-020	Analogia - Włączenie sieci wodociągowej do istniejącej za pomoca trójnika żeliwnego kołnierzowego z żeliwa sferidalnego  dn 150/110 mm

	3,00	szt	
212	KNR
0114-04-02-020	Analogia - Przejście PCV lub PE 200/200

	1,00	szt	
213	KNNR
1111-06-09-090	Zasuwy z żeliwa sferoidealnego  z obudową o średnicy 150 mm

	1,00	kpl	
214	KNNR
1111-07-00-090	Zasuwy z żeliwa sferoidealnego  z obudową o średnicy 200 mm

	4,00	kpl	
215	KNNR
1119-03-00-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy: 80 mm z żeliwa sferoidalnego

	2,00	kpl	
216	KNNR
0408-01-06-060	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,

	72,00	m3	
217	KNNR
0214-02-06-060	Analogia - Zasypanie wykopów koparko-ładowarką

	64,80	m3	
218	
Kalk.własna-020	Montaż tulei ochronnych na instalacji

	1,00	szt	
219	
AW-020-020	Zabezpieczenie kolizji

	6,00	szt	
220	KNR 2-18
0901-01-020	Analogia - Włączenie sieci wodociągowej do istnejącej

	4,00	szt	
221	KNR
0316-03-00-172	Analogia - Próba szczelności rurociągów  wodociągowych o średnicy zewnętrznej 225 mm

	1,00	próba	
222	KNNR
1611-02-00-176	Analogia - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych

	1,00	200 m	
223	KNNR
1612-02-00-176	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm

	1,00	200 m	
224	
AW-090-090	Tablica informacyjna na słupku

	1,00	kpl	
225	KNR
0315-02-00-090	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym

	6,00	kpl	
		Razem:			
5		SYSTEM RADIOWEGO  ODCZYTU WODOMIERZY

226	
AW-090	Wymiana wodomierza JS 1,6  z nakładką radiową

	5,00	kpl	
227	
AW-090	Wymiana wodomierza JS 2,5 z nakładką radiową

	5,00	kpl	
228	
AW-090	Moduł komunikacyjny Bluetooh
	1,00	kpl	
					
229	
AW-090	Program odczytowy

	1,00	kpl