Zał. Nr 8 do SIWZ

Wymagania techniczne dla używanego średniego pojazdu pożarniczego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymogi Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
|  | Pojazd sprawny technicznie – niewymagający wkładu własnego przed rozpoczęciem użytkowania |  |
|  | Pojazd dostosowany do przepisów Polskiego prawa, określających między innymi wygląd i parametry pojazdu uprzywilejowanego (m.in. sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, kolor karoserii) |  |
|  | Karoseria, zabudowa oraz żaluzje od skrytek w bardzo dobrym stanie – brak oznak korozji oraz w pełni sprawne |  |
|  | Kabina minimum 6-cio osobowa, jednomodułowa, z 4 drzwiami |  |
|  | Zbiornik na wodę minimum 2500 l |  |
|  | Autopompa o wydajności minimum 1500 l/min |  |
|  | Manualna skrzynia biegów |  |
|  | Napęd 4x4 |  |
|  | Ogrzewanie kabiny i zabudowy –  w szczególności armatury wodnej |  |
|  | Minimum 4 skrytki boczne w zabudowie – zamykane żaluzjami |  |
|  | Pojazd nie starszy niż 25 lat (rocznik minimum 1993) |  |
|  | Moc silnika minimum 240 KM |  |
|  | Autopompa z trzema wyjściami do gaszenia |  |
|  | Minimum 1 szybkie natarcie o długości węża min. 40 m, wraz z prądownicą |  |
|  | Zderzak tylny z lampami obrysowymi służący jako podest roboczy |  |
|  | Maszt oświetleniowy teleskopowy - wysuwany |  |
|  | Czujnik dźwiękowy sygnalizujący cofanie pojazdu |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa |  |
|  | Dwa kosze na węże ssawne |  |
|  | Uchwyt na drabinę |  |
|  | Minimum dwa uchwyty na aparaty powietrzne umieszczone w kabinie pojazdu |  |
|  | Sprawne akumulatory |  |
|  | Opony 10R22,5 przednie i tylne o bieżniku nie mniejszym niż 18 mm |  |
|  | Bezwypadkowy |  |
|  | Brak ognisk korozji na karoserii, podwoziu i zabudowie |  |
|  | Odnowione podwozie |  |