Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

[http://www.niechlow.biuletyn.net](http://www.niechlow.biuletyn.net/)

Ogłoszenie nr 10293 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.

**Niechlów: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach. (RPO WD 2014-2020)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

**Nazwa projektu lub programu**
RPO WD 2014-2020

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**Gmina Niechlów, krajowy numer identyfikacyjny 41105063000000, ul. ul. Głogowska  31, 56215   Niechlów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 655 435 688, e-mail niechlow@zgwrp.org.pl, faks 0-65 5435814.
Adres strony internetowej (URL): www.niechlow.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

tak
www.niechlow.biuletyn.net

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie**

nie
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
nie
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
nie
Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach. (RPO WD 2014-2020)
**Numer referencyjny:**
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:**roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Lokalizacja Budynek szkoły zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Siciny na działce nr 72/3 . Projektowany oddział przedszkolny dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat znajduje się na parterze budynku w miejscu istniejących sal dydaktycznych budynku Zespołu Szkół w Sicinach. Dostęp do adaptowanych pomieszczeń oddziału przedszkolnego w obiekcie usytuowany jest od stronypołudniowej budynku i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 2.Stan istniejący Budynek szkoły posadowiony jest na fundamentach żelbetowych, posiada ściany murowane z elementów ceramicznych, ze stropami żelbetowymi, schodami żelbetowymi, pokryty jest papą i dachówką ceramiczną. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Oceniono, że główne elementy konstrukcyjne budynku takie jak ściany konstrukcyjne i działowe, stropy, dach, schody, podciągi znajdują się w stanie technicznym dobrym. Większość elementów wykończenia, nawierzchnia posadzek korytarza,sanitariatów, tynki ścian i sufitów, powłoki malarskie stolarka okienna znajdują się w stanie technicznym dobrym. W pomieszczeniach dydaktycznych nawierzchnia posadzek z wykładzin ztworzyw sztucznych znajduje się wstanie technicznym niezadawalającym. Stan techniczny nawierzchni z płytek gresowych schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku oceniono jako zły.W chwili obecnej w budynku na parterze znajduje się placówka szkolna, mieszcząca sale dydaktyczne oraz sanitariaty dla chłopców i dziewcząt. W pomieszczeniach zlokalizowanym w części podpiwniczonej w chwili obecnej znajdują się pomieszczenia szatni z boksami szatniowymi wydzielonymi siatką metalową w ramie z kątownika.Pomieszczenia dydaktyczne oraz sanitariaty i szatnia wyposażone są w wentylację grawitacyjną. Oświetlenie światłem dziennym pomieszczeń dydaktycznych oknami o powierzchni większej niż 1/8 powierzchni podłogi w każdym pomieszczeniu dydaktycznym. Wszystkie okna są otwierane z powierzchni posadzki. W salach dydaktycznych znajdują się umywalki z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą z bojlera elektrycznego i odpływem do kanalizacji. Istniejące sanitariaty wyposażone w przybory sanitarne, nie są przystosowane na sanitariat dla dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej. W toalecie dziewcząt występuje kratka ściekowa z wpustem podłogowym do kanalizacji i zawór czerpalny.Sanitariat dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie porządkowe gdzie przechowywany jest sprzęt do sprzątania i środki czystości znajdują się w części budynku nie objętej niniejszym opracowaniem.Przed wejściem do części budynku gdzie zlokalizowane będą pomieszczenia oddziału przedszkolnego znajduje się pochylnia na wózki i dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach o pochyleniu 6%, balustradą o wysokości 1,1 m i o konstrukcji uniemożliwiającej wspinanie się na nią oraz zsuwanie z poręczy.Poziom podłogi pomieszczeń znajduje się powyżej 0,3 m od terenu urządzonego przy budynku. 3.Charakterystyka projektowanych zmian. Projektuje się zaadaptowanie 3 istniejących pomieszczeń dydaktycznych szkoły na 2 sale zajęć liczące po 25 dzieci w 2 grupach wiekowych 3- 4 lat i 5 – 6 lat i jedną kuchenkę podręczną (zmywalnia naczyń i przygotowalnia posiłków) wraz z jadalnią do przygotowywania śniadań i wydawania dowożonych obiadów. Pobyt dzieci w projektowanym oddziale przedszkolnym przewidywany jest do 5 godzin dziennie. W części podpiwniczonej w miejsce istniejących boksów szatniowych planuje się utworzenie salki telewizyjnej, przeznaczonej na czasowy pobyt 10 dzieci do maksymalnie 2 godzin dziennie. W istniejących sanitariatach planowane jestdostosowanie ich do dzieci 3 – 6 letnich poprzez obniżenie 4 szt. umywalek, wymianę 4 szt. misek ustępowych na mniejsze i zainstalowanie brodzika z natryskiem w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym. Pozostała część szkoły będzie wydzielona od projektowanego oddziału przedszkolnego ścianką murowaną o klasie odporności ogniowej EI30 min z drzwiami o szerokości przejścia 90 cm i klasie odporności ogniowej EI30, które wyposażone są w urządzenie zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. 4.Opis elementów architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych. Rozbiórki i roboty przygotowawcze Wykonać rozbiórki i roboty przygotowawcze: -Demontaż skrzydeł drzwiowych do sal dydaktycznych, sanitariatów i szatni; -Rozbiórka nawierzchni posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych; -Rozbiórka nawierzchni z płytek gresowych na schodach zewnętrznych i podjedzie dla osób niepełnosprawnych; -Wykop liniowy w gruncie przed budynkiem i przekucie przez ścianę zewnętrzną w celu wykonania podejścia kanalizacyjnego ze zmywalni do zbiornika bezodpływowego; -Rozbiórka nawierzchni części posadzki wraz z podkładem w Sali dydaktycznej w celu podłączenia kanalizacji ze zmywalni do zbiornika bezodpływowego przed budynkiem; -Wykucie otworu drzwiowego w ścianie do pomieszczenia jadalni; -Wykucie otworów w ścianach zewnętrznych na wentylację nawiewną i wywiewną w pomieszczeniach dydaktycznych na korytarzu i szatni oraz przekucie otworu do istniejącego przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu projektowanej zmywalni; -Demontaż 4 umywalek, 4 misek ustępowych i baterii umywalkowych w sanitariatach; -Demontaż części instalacji oświetlenia sufitowego w pomieszczeniu zmywalni i przygotowalni posiłków; -Demontaż lampy sufitowej w pomieszczeniu zmywalni i przygotowalni posiłków; -Demontaż gniazd wtykowych na ścianach i zatynkowanie otworów po puszkach przy drzwiach zamurowanych i w pomieszczeniu gospodarczym; -Demontaż wyłącznika prądu przy zamurowanym otworze drzwiowym; -Wykucie bruzd w ścianie pod rury instalacji wody ciepłej i wody zimnej oraz instalacji kanalizacyjnej do zlewozmywaka, umywalki i zmywarko – wyparzarki oraz instalacji elektrycznych; -Wykucie bruzd w ścianie pod nowe przewody instalacji elektrycznych; -Demontaż bojlera w sanitariacie; Ściany Zamurować otwór drzwiowy z korytarza do pomieszczenia kuchnio-jadalni cegłą budowlaną pełną (lub innym materiałem) na zaprawie cem wap M4. Ścianka działowa w zmywalni naczyń i przygotowalni posiłków murowana z betonu komórkowego na zaprawie cem wap M4.Ścianka działowa na korytarzu murowana z cegły pełnej lub betonu komórkowego na zaprawie cem wap. M4 zapewniająca uzyskanie klasy odporności ogniowej EI30. Otwór drzwiowy w przedsionku wejścia głównego - zmniejszyć szerokość przez przymurowanie filarka z cegły pełnej na zaprawie cem- wap m7. Wentylacja Wentylacja wywiewna mechaniczna do pomieszczenia z brodzikiem, w.c. chłopców, w.c. dziewcząt,korytarzu i salki telewizyjnej poprzez istniejący kanał wentylacyjny o przekroju 14 x 14 cm. Po wyłączeniu wentylacji mechanicznej w sanitariatach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna poprzez istniejące kratki wentylacyjne w ścianach podłączone do przewodów wentylacyjnych. Do miejsca usytuowania kratek wentylacyjnych doprowadzić instalację elektryczną przewodem YDY 3x2,5 mm2. Zamontować wentylatory mechaniczne o wydajności 200m3/h do sanitariatu chłopców i dziewcząt oraz salce telewizyjnej, 100m3/h w pomieszczeniu natrysku i 250m3/h na korytarzu.W drzwiach wejściowych do sanitariatów, pomieszczeniu z natryskiem, zmywalni naczyń u dołu skrzydła kratka nawiewna.W pomieszczeniach jadalni, salach zajęć, korytarzu, salce telewizyjnej otwory nawiewne w ścianach zewnętrznych na wysokości min. 200 cm nad posadzką. W pomieszczeniu przygotowalni posiłków dodatkowa wentylacja wywiewna grawitacyjna poprzez rurę wywiewną typu ”Z” w ścianie zewnętrznej, wyprowadzoną ponad okap połaci dachowej. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna wywiewna poprzez istniejące wloty do kanałów wentylacyjnych. Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna istniejąca nie ulega zmianie. Wszystkie okna w salach zajęć, jadalni, przygotowalni posiłków, sanitariatach, salce telewizyjnej mają możliwość otwierania z poziomu posadzki przez osoby dorosłe. Drzwi – skrzydła drzwiowe do sal zajęć, do jadalni, do sanitariatów wymienić na nowe. Drzwi do zmywalni naczyń płycinowe z kratką nawiewną u dołu i małą szybą u góry skrzydła.przepuszczającą światło dzienne. Ościeżnica drzwiowa typowa metalowa FD7, o szerokości odpowiadającej szerokości skrzydła Zamontować drzwi wejściowe w przedsionku z profili PCV z szybą, zamykane na 2 zamki z kluczem i samozamykaczem. Na korytarzu zamontować drzwi wejściowe z ościeżnicą o klasie odporności ogniowej EI30 zaoparzone w samozamykacz zapewniający samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.Drzwi wejściowe do salki telewizyjnej płycinowe drewniane utrzymane w wymiarach typowych z ościeżnicą metalową.W pomieszczeniu zmywalni zamontować 2 okna podawcze z profili PCV 80x80 cm z blatami o szerokości min 40 cm. Tynki Miejsca zamurowania otworu drzwiowego, ściankę działową w zmywalni i przygotowalni posiłków uzupełnić tynkiem z zaprawy cem. wap. kat III. Ściany w pomieszczeniach w.c. chłopców, w.c. dziewcząt, natrysku wyłożone glazurą na wys. powyżej 2,0 m. W zmywalni naczyń, przygotowalni posiłków na ścianach glazura o wysokości 200 cm od posadzki.W salach zajęć nad umywalkami fartuch z glazury o wymiarach 100 x160 cm Malowanie – kolorystyka Ściany malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie. Sufity malowane farbą emulsyjną 3x. Kolorystykę uzgodnić w użytkownikiem. Posadzki Nawierzchnię posadzki sal zajęć i jadalni z wykładziny obiektowej homogeniczna (zamiennie heterogeniczna) o klasie antypoślizgowości R9 lub R10, klasie ścieralności T, grubości całkowitej 2 mm w tym grubości warstwy ścieralne 0,8 mm. Wykładziny podłogowe powinny być niepalne o klasie ogniowej B. Miejsce styku posadzki ze ścianą wyprofilować wyoblonym cokolikiem. Przy wykonaniu rozbiórki części posadzki pod podejście odpływowe zlewozmywaka, zmywarko - wyparzarki oraz przy wykonaniu pozostałych prac zabezpieczyć istniejącą posadzkę przed zniszczeniem. Przed ułożeniem wykładziny podłogowej istniejącą posadzkę oczyścić, wyrównać zaprawą samopoziomującą średniej gr. 5 mm i zagruntować preparatem gruntującym np. Unigrunt.W zmywalni naczyń i przygotowalni posiłków posadzka o nawierzchni antypoślizgowej z płytek gresowych lub terakoty. Nawierzchnia schodów zewnętrznych, spocznika i pochylni na wózki wyłożona nowymi płytkami terakotowymi lub gresowymi o stopniu antypoślizgowości R10 – R13. Na stopniach biegów schodowych płytki ryflowane przez żłobienia podłużne. W sanitariatach, natrysku, korytarzu i salce telewizyjnej posadzka nie ulega zmianie, pozostaje istniejąca.Wszystkie posadzki w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego są zmywalne. Wyposażenie Wszystkie meble oraz zabawki w oddziale przedszkolnym powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Przy doborze większości umeblowania do pomieszczeń jadalni, sal zajęć, szatni zaproponowano wyposażenie z katalogu firmy „Moje bambino’. Dopuszcza się jednak równoważne do projektowanego wyposażenie innych firm. Ostateczny dobór umeblowania przed zakupem uzgodnić z inwestorem. Sanitariat dla dziewczynek i chłopców wyposażony: - w 2 miski ustępowe ceramiczne wiszące montowane na stelażach podtynkowych z deską sedesową twardą., dla dzieci w wieku 3 do 6 lat na wysokości 32 do 35 cm. -w 2 umywalki ceramiczne 55cm zamocowane do ściany na wysokości 55-65 cm -elektryczny, pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 30L , moc 1,5 kW, (zbiornik emaliowany, grzałka z wysokiej jakości miedzi); Pozostałe przybory sanitarne nie ulegają zmianie.Wszystkie baterie umywalkowe należy wymienić.Pomieszczenie natrysku - stanowisko prysznicowe z brodzikiem 80x80 cm i natryskiem. Przy natrysku zamontować kotarę z folii PCV na wsporniku z rury stalowej nierdzewnej - Miska ustępowa - Umywalka -elektryczny, pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 10L , moc 1,2 kW, (zbiornik emaliowany, grzałka z wysokiej jakości miedzi); Wysokość montażu misek ustępowych i umywalek ustalić z użytkownikiem. Przygotowalnia posiłków i zmywalnia naczyń - Umywalkę istniejącą po demontażu zainstalować w innym miejscu. Wymienić baterię umywalkową . -Umywalka w przygotowalni posiłków z baterią na wodę ciepłą i zimną; -Zlewozmywak 1- komorowy z baterią zlewozmywakową na wodę zimną i ciepłą; -elektryczny, pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 30L , moc 1,5 kW, (zbiornik emaliowany, grzałka z wysokiej jakości miedzi) - Zmywarko – wyparzarka gastronomiczna zasilana prądem z instalacji elektrycznej o napięciu230 V, z podejściem na wodę zimną. - Kuchenkę gazową 4- palnikową z piekarnikiem na gaz propan – butan z butli 11kg - Lodówko - zamrażarkę – szt.- Mikrofalówkę – 1 szt - Czajnik elektryczny – 2 szt - Wózek kelnerski gastronomiczny - Blaty kuchenne robocze stojące – przyścienne, z pólkami nad posadzką na garnki, termosy i patelnie;Szafki kuchenne (różne rozmiary) – stojące i wiszące z półkami szufladamina naczynia,Sztućce i drobne akcesoria kuchenne oraz 1 szafka przeznaczona na przyprawy, cukier, sól itp. produkty; - Pojemniki termoizolacyjne z wkładami 3 – dzielnymi + 3 wkłady dodatkowe 38 L – 4 szt. -Termosy na wodę o poj. 2L – 3 szt. -Wiaderko na napoje – 1 szt. -Patelnia mała, średnia, duża – po 1 szt. -Garnek mały, średni, duży – po 1 szt. -Talerze głębokie – 30 szt. -Talerze płytkie duże (23 cm) – 30 szt. -Talerze płytkie małe (19 cm) – 30 szt. -Kubki na napoje gorące – 30 szt. -Miseczki deserowe fajansowe lub porcelanowe – 30 szt. -Dzbanki na herbatę 2L – 2 szt -Sztućce (łyżki, widelce, noże, łyżeczki małe) – 30 kompletów -Zestaw noży kuchennych – 2 komplety -Deski do krojenia – 3 szt. -Osączarka wisząca do naczyń – 2 szt. -Osączarka do sztućców – 2 szt. -Kosz na śmieci 60L – 2 szt. -Pojemnik na mydło w płynie – 1 szt. -Pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. Szafki kuchenne i blaty robocze wykonać na indywidualne zamówienie. Blaty szafek i blaty robocze wykonane z mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL, odpornego na czynniki chemiczne oraz wysoką temperaturę. Jadalnia -Stoliki prostokątne z blatem gr. 18 mm z mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL o wymiarach 120x74 cm, dobranymi do blatów nogami okrągłymi z regulowaną wysokością w rozmiarze nr 2 - 2 komplety -Stoliki prostokątne z blatem gr. 18 mm z mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL o wymiarach 120x74 cm, dobranymi do blatów nogami okrągłymi z regulowaną wysokością w rozmiarze nr 3 – 3 komplety - Krzesełka z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm rozmiary krzesełek - nr 2 (wys. dziecka od 108 do 116 cm) - 10 szt. - nr 3 (wys. dziecka od 119 do 142 cm) - 15 szt. -Stolik z blatem kwadratowym gr. 18 mm z mocnego i odpornego na zarysowana laminatu HPL dobranymi do blatu nogami okrągłymi z regulowaną wysokością w rozmiarze nr 6 – 1 komplet -Krzesełko z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm.rozmiary krzesełka - nr 6 (wys. od 159 do 176 cm) - 10 szt. -Kosz na śmieci 60L – 1 szt. Sale zajęć -Stoliki prostokątne z blatem gr. 18 mm z mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL o wymiarach 120x74 cm, dobranymi do blatów nogami okrągłymi z regulowaną wysokością w rozmiarze nr 2 - 5 kompletów -Stoliki prostokątne z blatem gr. 18 mm z mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL o wymiarach 120x74 cm, dobranymi do blatów nogami okrągłymi z regulowaną wysokością w rozmiarze nr 3 – 5 kompletów -Krzesełka z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm.rozmiary krzesełek - nr 2 (wys. dziecka od 108 do 116 cm) - 25 szt. - nr 3 (wys. dziecka od 119 do 142 cm) - 25 szt. -Biurko– 1 szt -Fotel biurowy, obrotowy 1 szt. -Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze o wym.132x60x12,5 cm – 50 szt -Tablica korkowa 150x90 cm – 2 szt. -Tablica zawieszana na ścianę suchościeralna – 2 szt. -Kosz na śmieci 60L – 2 szt. -Regał niski z półkami -4 szt. -Regał niski z półkami, 6 przegródkami i 6 drzwiczkami -4 szt. -Regał wysoki z półkami, 6 przegródkami i 6 drzwiczkami -4 szt. -Regał duży – biblioteczka – 2 szt. -Regał duży z drzwiczkami kolorowymi na zabawki – 2 szt. -Szafka duża z drzwiczkami kolorowymi na zabawki – 2 szt. -Wózek z szufladami na prace plastyczne Instalacja wod. – kan i cw Woda zimna do umywalek, zlewozmywaka, zmywarko – wyparzarki, natrysku i misek ustępowych. z pionu instalacji wewnętrznej. Woda ciepła umywalek, zlewozmywaka i natrysku z elektrycznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody. Bojlery elektryczne z których doprowadzona jest ciepła woda do umywalek i do prysznica powinna zapewniać regulację centralną mieszania ciepłej wody (lub zawory termostatyczne mieszające) z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 430C do umywalek i do 380C do prysznica. Odpływ kanalizacyjny z umywalek, ubikacji, prysznica, do istniejących pionów kanalizacyjnych. Odpływ kanalizacyjny z umywalek, zlewozmywaka i zmywarko – wyparzarki w kuchni, poprzez wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego zbiornika bezodpływowego przed budynkiem szkoły. Instalację kanalizacyjną do zbiornika poprowadzić pod posadzką przyległej do kuchni sali, następnie pod sufitem pomieszczenia piwnicy pod salą zabaw a w końcowym odcinku w gruncie na terenie przyległym do budynku. Instalacja wody zimnej z rur i kształtek miedzianych z atestem do wody pitnej. Rury łączyć przez lutowanie miękkie przy zastosowaniu lutów spełniających wymagania higieniczne dla wody przeznaczonej do celów spożywczych. Przewody doprowadzające wodę zimną do umywalek i prysznica zabezpieczone koszulkami izolacyjnymi pozwalającymi na wydłużenie termiczne, układać w bruzdach ściennych. Instalacja ciepłej wody z rur i kształtek miedzianych łączony przez lutowanie. Sposób wykonania jak dla wody zimnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów grawitacyjnie systemem rur i kształtek kanalizacyjnych z PCV. Rury i kształtki PCV łączyć na kielichy z uszczelkami gumowymi. Przewody odpływowe maskować poprzez prowadzenie w bruzdach w ścianach lub posadzkach.W pomieszczeniu w.c. dziewcząt znajduje się zawór czerpalny na wodę zimną i wpust ściekowy w podłodze. Instalacja elektryczna Adaptowane pomieszczenia posiada instalację elektryczną wyposażoną w punkty świetlne sufitowe i gniazda wtykowe na wysokości. Istniejące 2 gniazda wtykowe zlokalizowane na ścianie przy projektowanej kabinie prysznicowej zlikwidować. Zlikwidować wyłącznik prądu zlokalizowany przy zamurowanych drzwiach wejściowych. Przy wykonanym otworze drzwiowym zamontować nowy wyłącznik 2 biegunowy prądu oraz wykonać podłączenie do wyłącznika prądu oświetlenia jadalni lampami sufitowymi przewodem YDY 3x1,5 mm2.W pomieszczeniu zmywalni i pomieszczeniu przygotowalni posiłków nawa instalacja oświetlenia sufitowego przewodem YDY 3x1,5 mm2 . W pomieszczeniu zmywalni i przygotowalni posiłków zamontować nowe oświetlenie sufitowe nie mniejsze niż 300lx uruchamiane wyłącznikami 1 – biegunowymi umieszczonymi przy drzwiach wejściowych do jadalni.Wykonać podłączenie instalacji do bojlerów w pomieszczeniu natrysku i kuchni przewodami YDY 3x4,0mm2 z gniazdem hermetycznym.W pomieszczeniu sanitariatu podłączenie bojlera do instalacji pozostawić istniejące.Podłączenie zmywarko – wyparzarki w kuchni do instalacji przewodem YDY 3x4,0mm2 z gniazdem hermetycznym.Nad blatem kuchennym roboczym i nad szafką w przygotowalni zamontować gniazda wtykowe podwójne z podłączeniem do instalacji przewodem YDY 3x2,5mm2. Nad szafką w zmywalni zamontować gniazdo wtykowe podwójne z podłączeniem do instalacji przewodem YDY 3x2,5mm2. W pomieszczeniu salki telewizyjnej zamontować na ścianie 4 gniazda wtykowe z podłączeniem do instalacji przewodem YDY 3x2,5mm2.Podłączyć do instalacji elektrycznej wentylatorki mechaniczne przewodem YDY 3x2,5mm2 w pomieszczeniach w.c. chłopców i dziewcząt, natrysku, karytarza i w salce telewizyjnej. W pomieszczeniach w.c. chłopców i dziewcząt i natrysku wentylacja uruchamiana włącznikiem światła.W pomieszczeniu salki telewizyjnej i korytarza wentylacja mechaniczna uruchamiana indywidualnie, oddzielnym włącznikiem 1 – biegunowym. Ogrzewanie.W pomieszczeni zapewnić ogrzewanie do temperatury min. 210C. Pomieszczenie ogrzewane są ciepłem z kotłowni wewnątrz budynku rozprowadzanym instalacją c.o.Na grzejnikach c.o. zamontować osłony. Ustalenia końcowe. Na wszystkie użyte do adaptacji pomieszczeń materiały wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne powierzyć firmom i osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Budynek obecnie jest dostosowany do korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

**II.5) Główny kod CPV:**45214100-1
**Dodatkowe kody CPV:**45111000-8, 45262520-2, 45410000-4, 45431000-7, 45432110-8, 45421000-4, 45421120-4, 45330000-9, 45311000-0, 36152000-1, 36153110-2, 36115000-0, 36131000-8, 36670000-8
**II.6) Całkowita wartość zamówienia***(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:**nie
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

Okres w dniach: 30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków: Zamawiający nie określił w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 10 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: Zamawiający nie określił w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 10 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**
nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:**przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

tak,
Informacja na temat wadium
3000,00zł (słownie:trzy tysiące zlotych 00/100)

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

nie

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej***(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*nie
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

|  |  |
| --- | --- |
| etap nr | czas trwania etapu |
|  |  |

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| cena | 60 |
| Termin wykonania | 40 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**(przetarg nieograniczony)
nie
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

|  |  |
| --- | --- |
| etap nr | czas trwania etapu |
|  |  |

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym***(jeżeli dotyczy):*

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 31/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
**IV.6.3) Termin związania ofertą:**okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** nie
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

 Wójt Gminy Niechlów

 Beata Pona