Budowa :	Sieć wodociagowa z przyłaczami Os Piaskowo-Karolewo wymiana technologiczna
	Obiekt :	Odcinek sieci od węzła W 48 do węzłów W 57; W 60 i W47 do W 65
	Adres :	Ostroróg
	                       Wykonanie wodociagu wraz z przyłaczami
	 
	Data : 06-05-01	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1.	STAN :   Roboty przygotowawcze
	Kod CPV :  45231300-8

	 
	1.A.	ELEMENT :   Roboty ziemne -wykop
	Numer specyfikacji :  ST-01.02

	1.	Pozycja	 45,073	m3
		Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do
		2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu.
	 2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż wyciągu ręcznego.
	 3. Wydobycie urobku łopatą lub wyciągiem kol. 
	 4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48-W49 :	( 1,85*0,8*9 ) * ( 0,1 ) =	 1,332
	W49-W51 :	( 1,85*0,8*75 ) * ( 0,1 ) =	 11,100
	W51-W54 :	( (1,85+1,91)/2*0,8*49 ) * ( 0,1 ) =	 7,370
	W54-W55 :	( 1,85*0,8*21 ) * ( 0,1 ) =	 3,108
	W55-W57 :	( (1,85+1,92)/2*0,8*26 ) * ( 0,1 ) =	 3,921
	W50-W60 :	( (1,85+1,89)/2*0,8*66 ) * ( 0,1 ) =	 9,874
	W47-W65 :	( 1,85*0,8*7 ) * ( 0,1 ) =	 1,036
	przyłacza :	( 1,95*0,8*(3*7+14+12) ) * ( 0,1 ) =	 7,332
	 
		Razem obmiar =	 45,073

	2.	Pozycja	 132,000	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi na odległość do 1 km,  - grunt kat. III,

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład.
	 2. Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody.
	 3. Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie.
	 4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie.
	 5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład.
	 6. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48-W49 :	0,55*0,8*9 =	 3,960
	W49-W51 :	0,55*0,8*75 =	 33,000
	W51-W54 :	0,55*0,8*49 =	 21,560
	W54-W55 :	0,55*0,8*21 =	 9,240
	W55-W57 :	0,55*0,8*26 =	 11,440
	W50-W60 :	0,55*0,8*66 =	 29,040
	W47-W65 :	0,55*0,8*7 =	 3,080
	przyłacza :	0,55*0,8*(3*7+14+12) =	 20,680
	 
		Razem obmiar =	 132,000

	3.	Pozycja	 273,647	m3
		Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi -
		grunt kat. III-IV

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu.
	 2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie.
	 3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	do umniejszenia wykopy z wywozem :	-132 =	- 132,000
	W48-W49 :	( 1,85*0,8*9 ) * ( 0,9 ) =	 11,988
	W49-W51 :	( 1,85*0,8*75 ) * ( 0,9 ) =	 99,900
	W51-W54 :	( (1,85+1,91)/2*0,8*49 ) * ( 0,9 ) =	 66,326
	W54-W55 :	( 1,85*0,8*21 ) * ( 0,9 ) =	 27,972
	W55-W57 :	( (1,85+1,92)/2*0,8*26 ) * ( 0,9 ) =	 35,287
	W50-W60 :	( (1,85+1,89)/2*0,8*66 ) * ( 0,9 ) =	 88,862
	W47-W65 :	( 1,85*0,8*7 ) * ( 0,9 ) =	 9,324
	przyłacza :	( 1,95*0,8*(3*7+14+12) ) * ( 0,9 ) =	 65,988
	 
		Razem obmiar =	 273,647

	4.	Pozycja	 11,267	100 m2
		Umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, w gruntach suchych kat.III-IV, przy wykopach o szerokości
		do 1 m i głębokości do 3,0 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy.
	 2. Wyrównanie ścian wykopu.
	 3. Obudowa ścian wraz z rozparciem stemplami.
	 4. Przykrycie wykopu balami.
	 5. Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
	 6. Odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48-W49 :	( 1,85*2*9 ) * ( 0,01 ) =	 0,333
	W49-W51 :	( 1,85*2*75 ) * ( 0,01 ) =	 2,775
	W51-W54 :	( (1,85+1,91)/2*2*49 ) * ( 0,01 ) =	 1,842
	W54-W55 :	( 1,85*2*21 ) * ( 0,01 ) =	 0,777
	W55-W57 :	( (1,85+1,92)/2*2*26 ) * ( 0,01 ) =	 0,980
	W50-W60 :	( (1,85+1,89)/2*2*66 ) * ( 0,01 ) =	 2,468
	W47-W65 :	( 1,85*2*7 ) * ( 0,01 ) =	 0,259
	przyłacza :	( 1,95*2*(3*7+14+12) ) * ( 0,01 ) =	 1,833
	 
		Razem obmiar =	 11,267

	1.B.	ELEMENT :   Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	5.	Pozycja	 2,000	szt
		Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego średnica trójnika: 100 mm
		ANALOGIA TYLKO NAKŁADY ROBOCIZNY MATERIAŁY UJETO W KOLEJNYCH POZYCJACH

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przycięcie rury.
	 2. Wycięcie szczeliwa z kielicha i wyjęcie rury.
	 3. Wydobycie rury z wykopu.
	 4. Opuszczenie kształtek do wykopu.
	 5. Wykonanie dołków montażowych.
	 6. Dezynfekcja kształtek podchlorynem sodu.
	 7. Ustawienie kształtek.
	 8. Podbicie kształtek ziemią.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	 
	6.	Pozycja	 7,000	m
		Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 63 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu.
	 3. Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	W47-W65 :	7 =	 7,000
	 
		Razem obmiar =	 7,000

	7.	Pozycja	 246,000	m
		Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Opuszczenie rur na dno wykopu.
	 3. Ułożenie rur w wykopie.
	 4. Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48-W49 :	9 =	 9,000
	W49-W51 :	75 =	 75,000
	W51-W54 :	49 =	 49,000
	W54-W55 :	21 =	 21,000
	W55-W57 :	26 =	 26,000
	W50-W60 :	66 =	 66,000
	 
		Razem obmiar =	 246,000

	8.	Pozycja	 2,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 63
		mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie powierzchni końców rury.
	 2. Wykonanie połączenia.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	9.	Pozycja	 34,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 110
		mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie powierzchni końców rury.
	 2. Wykonanie połączenia.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	10.	Pozycja	 1,000	szt
		Łuk PE 110 do zgrzewania doczołowego < 40stopni
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	11.	Pozycja	 1,000	szt
		Łuk PE 110 do zgrzewania doczołowego < 50stopni
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	12.	Pozycja	 1,000	szt
		Łuk PE 110 do zgrzewania doczołowego < 20stopni
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	13.	Pozycja	 1,000	szt
		Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych  o średnicy zewnętrznej: do
		90 mm ANALOGIA - Kołnierz specjalny zabezpieczony przed
	przesunieciem dn 50 Hawle nr kat 0400 lub równoważne 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Ustawienie kształtki.
	 3. Założenie uszczelki i skręcenie połączenia śrubami.
	 
	 Uwaga: Nakłady na połączenia zgrzewane określa się na podstawie
	        tablicy 0110
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W 47 :	1 =	 1,000
	 
		Razem obmiar =	 1,000

	14.	Pozycja	 16,000	szt
		Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
		ponad 90 do 140 mm ANALOGIA - Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem dn 110 Hawle nr kat 0400 lub równoważne 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Ustawienie kształtki.
	 3. Założenie uszczelki i skręcenie połączenia śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W 47; 48; 50; 52; 53; 57; 58' :	16 =	 16,000
	 
		Razem obmiar =	 16,000

	15.	Pozycja	 2,000	szt
		Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych , o średnicy zewnętrznej:
		ponad 90 do 140 mm ANALOGIA - Złacze kołnierzowe Ultra Range dn 110 Hawle nr kat 7994 lub równoważne 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Ustawienie kształtki.
	 3. Założenie uszczelki i skręcenie połączenia śrubami.
		Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48; 57 :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000
	16.	Pozycja	 3,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm
		TRÓJNIK 100/100  Hawle nr 8510 lub równoważny

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Wykonanie dołka montażowego.
	 3. Ustawienie kształtki.
	 4. Założenie uszczelki i skręcenie śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48; 50; 57 :	3 =	 3,000
	 
		Razem obmiar =	 3,000

	17.	Pozycja	 1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm
		TRÓJNIK 100/80  Hawle nr 8510 lub równoważny

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Wykonanie dołka montażowego.
	 3. Ustawienie kształtki.
	 4. Założenie uszczelki i skręcenie śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W 53 :	1 =	 1,000
	 
		Razem obmiar =	 1,000

	18.	Pozycja	 1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm
		TRÓJNIK 100/50  Hawle nr 8510 lub równoważny

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Wykonanie dołka montażowego.
	 3. Ustawienie kształtki.
	 4. Założenie uszczelki i skręcenie śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W 47 :	1 =	 1,000
	 
		Razem obmiar =	 1,000

	19.	Pozycja	 2,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm
		TRÓJNIK 100/65  Hawle nr 8510 lub równoważny

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Wykonanie dołka montażowego.
	 3. Ustawienie kształtki.
	 4. Założenie uszczelki i skręcenie śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W 52; 58' :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	20.	Pozycja	 1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm
		ZWĘŻKA FFR 100/80  Hawle nr 8550 lub równoważny

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Wykonanie dołka montażowego.
	 3. Ustawienie kształtki.
	 4. Założenie uszczelki i skręcenie śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W60 :	1 =	 1,000
	 
		Razem obmiar =	 1,000

	21.	Pozycja	 2,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 65 mm
		Kołnierz slepy dn 65

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Wykonanie dołka montażowego.
	 3. Ustawienie kształtki.
	 4. Założenie uszczelki i skręcenie śrubami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W52; 58' :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	22.	Pozycja	 3,000	kpl
		Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm
		ZASUWA Hawle E2 nr 4000 obudowa teleskopowa 9500E2 skrzynka uliczna 1750 lub równowazne

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu.
	 2. Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie.
	 3. Wykonanie dołków montażowych.
	 4. Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złączenie kołnierzy.
	 5. Podbicie zasuwy i kształtek ziemią.
	 6. Montaż obudowy i skrzynki ulicznej.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48; 50; 57 :	3 =	 3,000
	 
		Razem obmiar =	 3,000

	23.	Pozycja	 2,000	kpl
		Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 65 mm
		ZASUWA Hawle E2 nr 4000 obudowa teleskopowa 9500E2 skrzynka uliczna 1750 lub równowazne

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu.
	 2. Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie.
	 3. Wykonanie dołków montażowych.
	 4. Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złączenie kołnierzy.
	 5. Podbicie zasuwy i kształtek ziemią.
	 6. Montaż obudowy i skrzynki ulicznej.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W52; 58' :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	24.	Pozycja	 2,000	kpl
		Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy: 80 mm
		hydrant Hawle nr 5060 z zasuwą E2 nr 4000 z króćcem FF 80 L= 0,8m nr 8500 obudowa teleskopowa 9500E2
	skrzynka uliczna 1750   lub równowazne 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych.
	 3. Wykonanie obsypki odwadniającej.
	 4. Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy.
.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W53; 60 :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	25.	Pozycja	 15,740	m2
		Deskowanie ścian: prostych lub bloków oporowych o wys.do 3 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie deskowania.
	 2. Ustawienie i zamocowanie deskowania.
	 4. Powlekanie powierzchni środkami przeciwprzyczepnościowymi betonu.
	 5. Rozbiórka deskowania z posegregowaniem.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	trójniki, hydranty, łuki :	12*(3*0,3)*0,3 =	 3,240
	skrzynki do zasów i hydrantów :	25*0,25*4*0,5 =	 12,500
	 
		Razem obmiar =	 15,740

	26.	Pozycja	 1,887	m3
		Układanie mieszanki betonowej  w ławach fundamentowych lub blokach oporowych, obetonowanie
		skrzynek do zasuw beton B20

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie mieszanki betonowej do miejsca wbudowania.
	 2. Ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu.
	 3. Zagęszczenie i wyrównanie.
	 4. Pielęgnowanie betonu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	trójniki, hydranty, łuki :	12*0,3*0,3*0,3 =	 0,324
	skrzynki do zasów i hydrantów :	25*0,25*0,5*0,5 =	 1,563
	 
		Razem obmiar =	 1,887

	27.	Pozycja	 1,500	próba
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
		wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 110 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
	 2. Wykonanie oporów i rozparć.
	 3. Zaślepienie końcówek badanego odcinka.
	 4. Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu.
	 5. Zamontowanie pompy.
	 6. Uzyskanie wymaganego ciśnienia.
	 7. Kontrola złączy.
	 8. Demontaż pompy, oporów i rozparć.
	 9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	sieć :	(246+7)/200 =	 1,265
	przyłacza :	47/200 =	 0,235
	 
		Razem obmiar =	 1,500

	28.	Pozycja	 1,500	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
	 2. Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę.
	 3. Przygotowanie mieszanki dezynfekującej.
	 4. Napełnienie przewodu.
	 5. Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.
	 6. Pobieranie próbek.
	 7. Demontaż przewodów doprowadzających wodę.
	 	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	29.	Pozycja	 1,500	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci.
	 2. Płukanie jednokrotne.
	 3. Kontrola napełnienia i spustu.
	  
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	30.	Pozycja	 300,000	m
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ułożonego w ziemi

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Dostawa materiałów.
	 2. Rozwinięcie taśmy.
	 3. Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym wodociagiem.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	sieć :	(246+7) =	 253,000
	przyłacza :	47 =	 47,000
	 
		Razem obmiar =	 300,000

	31.	Pozycja	 16,000	kpl
		Oznakowanie uzbrojenia wodociagu: na słupku stalowym

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca montazu.
	 2. Wykopanie dolka.
	 3. Osadzenie slupka i obetonowanie.
	 4. Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na slupie.
	 5. Zasypanie wykopu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	 
	1.C.	ELEMENT :   Przyłacza wody
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	32.	Pozycja	 7,000	kpl
		Nawiertki na istniejących rurociągach - z PVC, o średnicy zewnętrznej 110 mm
		HAWLE Opaska HAKU 110/25 nr 5250 z zaworem kątowym dn 25 nr 3130 obudową teleskopową nr 9601 i skrzynką
	lub równowazne 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykonanie dołka montażowego.
	 2. Oczyszczenie rury w miejscu założenia nawiertki.
	 3. Założenie nawiertki na rurę, ustawienie siodełka i skręcenie na śruby.
	 4. Połączenie aparatu do nawiercania.
	 5. Przewiercenie otworu w rurze.
	 6. Odłączenie aparatu do nawiercania.
	 7. Zamknięcie nawiertki.
	 8. Zasypanie dołka montażowego.
	 9. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej.
	 10. Wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą informacyjną.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	W50; 54-56; 58; 59; 60 :	7 =	 7,000
	 
		Razem obmiar =	 7,000

	 
	33.	Pozycja	 2,000	szt
		Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową, na rurociągach PVC i PE, o średnicy nominalnej  50 mm, układane w
		gotowym wykopie umocnionym o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności
	Zasuwa do przyłaczy z POM dn 32 i obustronnym złączem ISO32 nr 2630 Hawle lub równoważne

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykonanie dołków montażowych.
	 2. Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu.
	 3. Ustawienie zasuwy i kształtek w rurociągu.
	 4. Przygotowanie szczeliwa lub założenie uszczelek i śrub.
	 5. Uszczelnienie złączy kielichowych lub skręcenie kołnierzy śrubami.
	 6. Podbicie zasuwy ziemią.
	 7. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej.
	 8. Oznakowanie lokalizacji zasuwy tabliczką.
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W65 :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000
	34.	Pozycja	 4,700	10 m
		Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na
		głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, przy średnicy zewnętrznej: 32 mm
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Opuszczenie materiałów do wykopu.
	 3. Ułożenie rur i kształtek.
	 4. Łączenie rurociągu za pomocą kształtek zaciskowych.
	 5. Podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do wierzchu rury.
	 6. Wykonanie próby ciśnieniowej za pomocą pompy wodnej.
	 7. Odwodnienie rurociągu.
	 8. Przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego.
	 9. Napełnienie rurociągu roztworem środka dezynfekcyjnego.
	 10. Płukanie rurociągu.
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	przyłacza :	( 3*7+14+12 ) * ( 0,1 ) =	 4,700
	 
		Razem obmiar =	 4,700
	35.	Pozycja	 1,000	kpl
		Kształtki przyłaczy wodociagowych Hawle trójnik POM 63/63 z kielichami wtykowymi nr 6550
		lub równowazne
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W 65 :	1 =	 1,000
	 
		Razem obmiar =	 1,000
	 
	36.	Pozycja	 2,000	kpl
		Kształtki przyłaczy wodociagowych Hawle kolano 90" POM 40/32 z kielichami wtykowymi nr
		6490 lub równowazne
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W65 :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	37.	Pozycja	 2,000	kpl
		Kształtki przyłaczy wodociagowych Hawle łącznik" POM 63/40 z kielichami wtykowymi nr 6330
		lub równowazne
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	W65 :	2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	38.	Pozycja	 9,000	kpl
		Kształtki przyłaczy wodociagowych Hawle złaczka koncowa 32 z kielichem wtykowym nr 6223
		lub równowazne
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.03

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	W 51; 54;55;56;58;59;60;65 :	9 =	 9,000
	 
		Razem obmiar =	 9,000

	1.D.	ELEMENT :   Roboty ziemne - zasyp wykopu
	Numer specyfikacji :  ST-01.02

	39.	Pozycja	 36,000	m3
		Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości: 15 cm
		UWAGA W CENIE POZYCJI NALEZY UWZGLEDNIĆ DOSTAWĘ I ZAKUP PIASKU DO ZASYPKI WYKOPU, ZASYP WYKOPU,
	ORAZ ZAGĘSZCZENIE DO WYMAGANEGO WSKAŹNIKA 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Zrzucenie materiału do wykopu.
	 3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.
 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48-W49 :	0,15*0,8*9 =	 1,080
	W49-W51 :	0,15*0,8*75 =	 9,000
	W51-W54 :	0,15*0,8*49 =	 5,880
	W54-W55 :	0,15*0,8*21 =	 2,520
	W55-W57 :	0,15*0,8*26 =	 3,120
	W50-W60 :	0,15*0,8*66 =	 7,920
	W47-W65 :	0,15*0,8*7 =	 0,840
	przyłacza :	0,15*0,8*(3*7+14+12) =	 5,640
	 
		Razem obmiar =	 36,000

	40.	Pozycja	 96,000	m3
		Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości: 20 cm
		UWAGA W CENIE POZYCJI NALEZY UWZGLEDNIĆ DOSTAWĘ I ZAKUP PIASKU DO ZASYPKI WYKOPU, ZASYP WYKOPU,
	ORAZ ZAGĘSZCZENIE DO WYMAGANEGO WSKAŹNIKA 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Zrzucenie materiału do wykopu.
	 3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	W48-W49 :	0,4*0,8*9 =	 2,880
	W49-W51 :	0,4*0,8*75 =	 24,000
	W51-W54 :	0,4*0,8*49 =	 15,680
	W54-W55 :	0,4*0,8*21 =	 6,720
	W55-W57 :	0,4*0,8*26 =	 8,320
	W50-W60 :	0,4*0,8*66 =	 21,120
	W47-W65 :	0,4*0,8*7 =	 2,240
	przyłacza :	0,4*0,8*(3*7+14+12) =	 15,040
	 
		Razem obmiar =	 96,000

	41.	Pozycja	 318,720	m3
		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV,
		spycharkami:  z zagęszczeniem

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami.
	 2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.
	 3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.
	 	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	do umniejszenia podsypka i obsypka :	-36-96 =	- 132,000
	W48-W49 :	1,85*0,8*9 =	 13,320
	W49-W51 :	1,85*0,8*75 =	 111,000
	W51-W54 :	(1,85+1,91)/2*0,8*49 =	 73,696
	W54-W55 :	1,85*0,8*21 =	 31,080
	W55-W57 :	(1,85+1,92)/2*0,8*26 =	 39,208
	W50-W60 :	(1,85+1,89)/2*0,8*66 =	 98,736
	W47-W65 :	1,85*0,8*7 =	 10,360
	przyłacza :	1,95*0,8*(3*7+14+12) =	 73,320
	 
		Razem obmiar =	 318,720

	42.	Pozycja	 318,720	m3
		Zagęszczanie nasypów  w gruncie: spoistym kat. III

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.02
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	do umniejszenia podsypka i obsypka :	-36-96 =	- 132,000
	W48-W49 :	1,85*0,8*9 =	 13,320
	W49-W51 :	1,85*0,8*75 =	 111,000
	W51-W54 :	(1,85+1,91)/2*0,8*49 =	 73,696
	W54-W55 :	1,85*0,8*21 =	 31,080
	W55-W57 :	(1,85+1,92)/2*0,8*26 =	 39,208
	W50-W60 :	(1,85+1,89)/2*0,8*66 =	 98,736
	W47-W65 :	1,85*0,8*7 =	 10,360
	przyłacza :	1,95*0,8*(3*7+14+12) =	 73,320
	 
		Razem obmiar =	 318,720

	1.E.	ELEMENT :   Roboty towarzyszące i zabezpieczajace
	Numer specyfikacji :  ST-00.00
	 
	43.	Pozycja	 2,000	kpl
		Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości
		elementu: 4,0 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Montaż belek drewnianych nośnych.
	 2. Montaż koryta.
	 3. Podwieszenie.

	Numer specyfikacji :  ST-00.00
	 
	44.	Pozycja	 2,000	kpl
		Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości
		elementu: 4,0 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Demontaż podwieszeń.
	 2. Demontaż koryta drewnianego.
	 3. Demontaż belek drewnianych.
	 4. Dokładne podbicie kabli ziemią.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-00.00
	 
	45.	Pozycja	 1,000	kpl
		Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Montaż podpór.
	 2. Montaż kratownicy.
	 3. Podwieszenie rurociągu (kanału) i regulacja zawiesi.
	Numer specyfikacji :  ST-00.00
	 
	46.	Pozycja	 1,000	kpl
		Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Demontaż podwieszeń.
	 2. Demontaż kratownicy.
	 3. Demontaż podpór.
	 4. Dokładne podbicie rurociągu (kanału) ziemią.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-00.00
	 
	47.	Pozycja	 1,000	kpl
		Badanie bakteriologiczne wody
	 
	Numer specyfikacji :  ST-00.00
	 
	48.	Pozycja	 10,000	kpl
		Badania zagęszczenia gruntu
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.04
	 
	49.	Pozycja	 0,300	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi  punktami.
	 2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
	 3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.01
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	sieć :	( (246+7) ) * ( 0,001 ) =	 0,253
	przyłacza :	( 47 ) * ( 0,001 ) =	 0,047
	 
		Razem obmiar =	 0,300

	50.	Pozycja	 1,000	kpl
		Inwentaryzacja powykonawcza sieci
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.01
	 
	51.	Pozycja	 1,000	kpl
		Wykonanie oznakowania i dróg i zabezpieczeń zgodnie z projektem drogowym
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.04
	 
	52.	Pozycja	 1,000	kpl
		Opłaty za zajecie dróg na rzecz włascicieli
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.04
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
	Inwestor :	Wykonawca :