K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

	 

	 
	Budowa :	Termomodernizacja budynków gminy
	Obiekt :	Ocieplenia budynków gminy
	Adres :	Ostroróg

	 
	 
	Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
	Inwestor :	Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
		ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg
	Wykonawca :	.............................................................................
	Adres :	.............................................................................

	 

	Wartość kosztorysowa robót :	................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..................   zł
	 
	WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :	...............  zł
	 
	Słownie :	........................................................................................................
	........................................................................................................

	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g : 	 ...............  zł / r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp : 	 .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z : 	 ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)
	 
	Podstawa wyceny : 	.....................................................................................
	Poziom cen : 	.....................................................................................
	Opracowanie : 	......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
	Sprawdził : 	......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

	Budowa :	Termomodernizacja budynków gminy
	Obiekt :	Ocieplenia budynków gminy
	Adres :	Ostroróg
	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej

		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H
	Data : 	 Str: 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	A	Ocieplenie budynku
	 
	A.a	Roboty przygotowawcze	..................
	 
	A.b	Elewacja	..................
	 
	A.c	Elewacja -cokół	..................
	 
	A.d	Roboty wykończeniowe	..................
	 
	A.e	Rusztowanie	..................
	 
	A.f	Remont towarzyszące remont daszków imalowanie krat	..................
	 
	A.g	Różne pozostałe badania i naprawa instalacji odgromowej	..................
	 
	Razem :   Ocieplenie budynku	..................
	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  :	..................
	 
	Budowa :	Termomodernizacja budynków gminy
	Obiekt :	Ocieplenia budynków gminy
	Adres :	Ostroróg
	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................

	 
	              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 
	 
	Data : 	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	A.	Ocieplenie budynku	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	 
	A.a.	Roboty przygotowawcze	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	1.	KNR  1323-1001-11-00  MGiEn [Ruszt.]	  183,755	m2	................	................
		Zabezpieczenie okien folią
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	2.	KNR  401-0535-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  58,000	m	................	................
		Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	3.	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  28,407	m2	................	................
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
		się do użytku
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	4.	KNR  403-1139-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  43,500	m	................	................
		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
		pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	5.	KNR  401-0702-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  345,300	m	................	................
		Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj
		podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	6.	KNR  401-0701-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  21,233	m2	................	................
		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj
		podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	7.	KNR  401-0726-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  21,233	m2	................	................
		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków
		ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 1,0 do
	2,0 m2, przy użyciu wapna such. 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	8.	KNR  401-0354-13-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  20,000	szt	................	................

	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
		A.  Ocieplenie budynku
		A.a. Roboty przygotowawcze
	Data : 	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	9.	KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,025	m3	................	................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
		na odległość: do 1 km
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	10.	KNR  401-0108-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,025	m3	................	................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
		na odległość: za każdy następny 1 km
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	A.b.	Elewacja	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	11.	KNR  028-2620-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2	................	................
		Przygotowanie-oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża pod docieplenie metodą"lekką"
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	12.	KNR  028-2620-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2	................	................
		Przygotowanie - zagruntowanie powierzchni starego podłoża pod docieplenie metodą"lekką"
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	13.	KNR  028-2620-03-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2	................	................
		Przygotowanie-sprawdzenie nośności(przyczepności) zaprawy klejącej i styropianu do podłoża pod docieplenie
		metodą "lekką"
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	14.	KNR  028-2620-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2	................	................
		Przygotowanie-sprawdzenie nośności kołków w podłożu pod docieplenie metodą "lekką"
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	15.	NNRKB  007-2610-01-00	  620,912	m2	................	................
	BEiDOEPB ORGBUD W-wa   [Ruszt.]		
	 
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.14 cm,  z przyklejeniem jednej
		warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej na pow.pełnych i z otworami: betonowych, otynkowanych,
	z mozaiki szklanej 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	16.	NNRKB  007-2613-01-00	 3 104,562	szt	................	................
	BEiDOEPB ORGBUD W-wa   [Ruszt.]		
	 
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączików
		mechanicznych, bez wartości płyt styropianowych
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	17.	NNRKB  007-2610-06-00	  91,123	m2	................	................
	BEiDOEPB ORGBUD W-wa   [Ruszt.]		
	 
		Docieplenie ościeży zewnętrznych, poprzez przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki oraz wykonanie
		wyprawy elewacyjnej

	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
		A.  Ocieplenie budynku
		A.b. Elewacja
	Data :	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	18.	NNRKB  007-2610-08-00	  338,760	m	................	................
	BEiDOEPB ORGBUD W-wa   [Ruszt.]		
	 
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym
		wzmocnieniem jedną warstwą siatki, z wykorzystaniem kształtowników systemowych
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	19.	NNRKB  007-2610-05-00	  83,250	m2	................	................
	BEiDOEPB ORGBUD W-wa   [Ruszt.]		
	 
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie  - dodatkowa warstwa siatki (parter)
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	20.	KNR  202-1519-02-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]	  620,912	m2	................	................
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami:
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	21.	KNR  033-0122-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  0,833	100 m	................	................
		Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu przez montaż listew : cokołowych z aluminium
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	22.	KNR  033-0123-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  0,160	100 m	................	................
		Roboty uzupełniające - wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej z zastosowaniem: zaprawy
		zbrojeniowej i klejącej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	23.	KNR  033-0123-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  2,848	100 m	................	................
		Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży  z zastosowaniem: zaprawy zbrojeniowej i klejącej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	24.	KNR  401-0322-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  35,000	szt	................	................
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	25.		  1,000	kpl	................	................
		Pomalowanie na elewacji w miejscu istniejącej tablicy herbu Ostroroga i napisu wielkości w/g szablonu
		pobranego ze zdemontowanej tablicy
	 
	A.c.	Elewacja -cokół	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	26.	NNRKB  007-2610-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  86,886	m2	................	................
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.14 cm, z przyklejeniem jednej
		warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej Mozaikowej żywicznej 2mm  na pow.pełnych i z
	otworami: betonowych, otynkowanych, z mozaiki szklanej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	27.	NNRKB  007-2610-06-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  21,146	m2	................	................
		Docieplenie ościeży zewnętrznych , poprzez przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki oraz wykonanie
		wyprawy elewacyjnej

	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
		A.  Ocieplenie budynku
		A.c. Elewacja -cokół
	Data : 	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	28.	KNR  033-0123-01-00  IGM Warszawa	  4,345	100 szt	................	................
		Roboty uzupełniające - -umocowanie płyt wełn.min.i styr.kołkami do ścian
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	29.	NNRKB  007-2610-05-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  86,886	m2	................	................
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie - dodatkowa warstwa siatki (parter)
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	30.	NNRKB  007-2610-08-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  72,744	m	................	................
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym
		wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	31.	KNR  033-0123-05-00  IGM Warszawa	  0,454	100 m	................	................
		Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży z zastosowaniem: zaprawy zbrojeniowej i klejącej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	A.d.	Roboty wykończeniowe	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	32.	KNR  202-0507-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  13,320	m2	................	................
		Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	33.	KNR  202-0923-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,768	m2	................	................
		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	34.	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  30,768	m2	................	................
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	35.	KNR  202-0531-04-01  WACETOB Warszawa	  58,000	m	................	................
		Rury spustowe okrągłe z PVC, o srednicy: 110 mm
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	36.	KNNR  005-0601-03-10  MRRiB	  62,000	m	................	................
		Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych pionowych wykonanych z pręta
		stalowego mocowanego na wspornikach: obsadzanych
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	A.e.	Rusztowanie	
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00

	37.	KNNR  002-1504-02-00  MRRiB	  6,985	100 m2	................	................
		Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych, o wysokości: ponad 10 do 20 m
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00
	 
	38.	KNNR  002-1504-01-00  MRRiB	  1,930	100 m2	................	................

	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
		A.  Ocieplenie budynku
		A.e. Rusztowanie
	Data : 	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych, o wysokości: do 10 m
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00
	 
	39.	Rusztowanie	  1,000	kpl	................	................
		Rozliczenie pracy rusztowania
	Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00
	 
	A.f.	Remont towarzyszące remont daszków imalowanie krat	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	40.	KNR  401-0429-05-00  IGM Warszawa	  24,600	m2	................	................
		Rozebranie podsufitek: z desek nieotynkowanych
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	41.	KNR  018-2611-07-00  IGM Warszawa	  24,600	m2	................	................
		Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej /ściany/
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	42.	KNR  018-2613-03-00  IGM Warszawa	  24,600	m2	................	................
		Układanie na ścianach paneli winylowych typu "SIDING", na gotowym ruszcie, przy panelach układanych: poziomo
		/gwoździe stal.galwanizowane/
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	43.	KNR  018-2614-01-00  IGM Warszawa	  24,600	m2	................	................
		Montaż elementów wykończeniowych z paneli winylowych typu "SIDING" - podsufitki /gwoździe
		stal.galwanizowane/
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	44.	KNNR  007-0505-06-00  MRRiB	  7,260	m2	................	................
		Montaż wiatrołapów aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych
		analogia rozbiórka istniejacego wiatrołapu RiS= 0,3
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	45.	KNNR  007-0505-06-00  MRRiB	  7,260	m2	................	................
		Montaż wiatrołapów aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych
		LUB Z PŁYT POLWEGLANOWYCH
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	46.		  1,000	kpl	................	................
		Wiatrołap
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	47.	KNR  202-1218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,000	szt	................	................
		Wsporniki ze stali teowej - ramienne, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną
		ANALOGIA PRZERÓBKA WSPORNIKÓW I UCHWYTÓW UMOCOWANYCH W ELEWACJI
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	48.	KNR  1323-0206-05-00  MGiEn	  0,750	m2	................	................
		Osadzenie drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
		A.  Ocieplenie budynku
		A.f. Remont towarzyszące remont daszków imalowanie krat
	Data 	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	49.	KNR  401-1212-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  23,580	m2	................	................
		Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	50.	KNR  401-1212-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,814	m2	................	................
		Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych:
		dwukrotne z oczyszczeniem podłoża
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	A.g.	Różne pozostałe badania i naprawa instalacji odgromowej	
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	51.	KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa	  12,000	m2	................	................
		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na
		podsypce piaskowej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	52.	KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa	  12,000	m2	................	................
		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
		PŁYTKI CHODNIKOWE Z ROZBIÓRKI
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	53.	KNR  508-0611-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,000	m	................	................
		Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: do 0,6 m    grunt kat.III
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	54.	KNR  508-0617-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,000	szt	................	................
		Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, w wykopie - rodzaj przewodu: bednarka o przekroju   -
		do 120 mm2
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	55.	KNR  508-0619-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	szt	................	................
		Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej lub odgromowej - miejsce montażu: ściana
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	56.	KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,000	m	................	................
		Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	57.	KNNR  005-1304-03-00  MRRiB	  8,000	szt	................	................
		Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	58.	KNNR  005-1304-04-00  MRRiB	  8,000	szt	................	................
		Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	.......................