IZP.271.2.2015

Padew Narodowa, 2015-04-07

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IZP.271.2.2014.

Nazwa zadania: **„Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) zamawiający zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany w ogłoszeniu pkt IV - określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Jest:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków.

Prace obejmować będą:

Kort o wymiarach 10.79x23.77m

Teren kortu wraz z pasami przyległymi 18.5x35m o pow.647.5m2

Nawierzchnia kortu - trawa syntetyczna do stosowania na kortach tenisowych
o pow. 647.5 m2

Nawierzchnia na korcie koloru czerwonego, na pasach przyległych koloru zielonego, linie na korcie białe. Grubości linii nie mniejsza niż. 2,5 cm i nie większa niż 5 cm, z wyjątkiem linii głównych, których szerokość powinna wynosić max. 10 cm.

Siatka zamocowana na słupkach. Odległość słupków od linii bocznych 91,4 cm. Wysokość siatki przy słupkach, do których jest przymocowana 1,07 m. Pośrodku kortu na wysokości 91,4 cm.

Nawierzchnia kortu z trawy syntetycznej ograniczona obrzeżami betonowymi 30x8 posadowionymi na ławie betonowej 20x20 z betonu B-10.

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, wzmocniona geowłókniną o gra. 600g/m2. Podbudowa dwuwarstwowa tłuczniowa, warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0-32mm grubości 15 cm, warstwa górna z klińca 0-5mm warstwa grubości 5 cm.

Na podbudowie ułożona zostanie nawierzchnia z trawy syntetycznej. Spadek poprzeczy obustronny 1.5%. Razem z obrzeżem zostanie ułożony ściek betonowy 20x10 posadowiony na tej samej ławie co obrzeża wzdłuż długich krawędzi i jednej krótkiej
z wyprowadzeniem o długości 100mb do naturalnego zaniżenia terenu.

Trawa: ciężar włókna 9 000 dtex ± 10%; pęczki 44 000/m2± 10%; włókna z PE, wysokość 15 mm; waga całkowita min. 2,5 kg/m2, z atestem ITS. Trawa zasypana piaskiem kwarcowym w ilości min. 15 kg/m2.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni zostanie wykonana po uprzednim usunięciu warstwy humusu warstwa 15 cm i wykonaniu koryta głębokości 20 cm. Ziemia i humus zostaną wykorzystane do wyrównania przyległego terenu na terenie działki.

Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o wysokości 3.0m na słupkach stalowych (w kolorze siatki) o rozstawie 3.0m o dł. 104mb. Oczka o wymiarach około 45 mm. Brama stalowa z furtką 300x200. Armatura kortu tj. siatka i słupki będą mobilne i montowane w gniazdach wykonanych w ramach budowy kortu.

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany-materiały do zgłoszenia, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Powinno być:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków.

Prace obejmować będą:

Kort o wymiarach 10.79x23.77m

Teren kortu wraz z pasami przyległymi 18.5x35m o pow.647.5m2

Nawierzchnia kortu - trawa syntetyczna do stosowania na kortach tenisowych
o pow. 647.5 m2

Nawierzchnia na korcie koloru czerwonego, na pasach przyległych koloru zielonego, linie na korcie białe. Grubości linii nie mniejsza niż. 2,5 cm i nie większa niż 5 cm, z wyjątkiem linii głównych, których szerokość powinna wynosić max. 10 cm.

Siatka zamocowana na słupkach. Odległość słupków od linii bocznych 91,4 cm. Wysokość siatki przy słupkach, do których jest przymocowana 1,07 m. Po środku kortu na wysokości 91,4 cm.

Nawierzchnia kortu z trawy syntetycznej ograniczona obrzeżami betonowymi 30x8 posadowionymi na ławie betonowej 20x20 z betonu B-10.

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, wzmocniona geowłókniną o gra. 600g/m2. Podbudowa dwuwarstwowa tłuczniowa, warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0-32mm grubości 15 cm, warstwa górna z klińca 0-5mm warstwa grubości 5 cm.

Na podbudowie ułożona zostanie nawierzchnia z trawy syntetycznej. Spadek poprzeczy obustronny 1.5%. Razem z obrzeżem zostanie ułożony ściek betonowy 20x10 posadowiony na tej samej ławie co obrzeża wzdłuż długich krawędzi i jednej krótkiej
z wyprowadzeniem o długości 100mb do naturalnego zaniżenia terenu.

Trawa: ciężar włókna 9 000 dtex ± 10%; pęczki 44 000/m2± 10%; włókna z PE, wysokość 15 mm; waga całkowita min. 2,5 kg/m2, z atestem ITS. Trawa zasypana piaskiem kwarcowym w ilości min. 15 kg/m2.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni zostanie wykonana po uprzednim usunięciu warstwy humusu warstwa 15 cm i wykonaniu koryta głębokości 20 cm. Ziemia i humus zostaną wykorzystane do wyrównania przyległego terenu na terenie działki.

Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o wysokości 3.0m na słupkach stalowych (w kolorze siatki) o rozstawie 3.0m o dł. 104mb. Oczka o wymiarach około 45 mm. Brama stalowa z furtką 300x200. Armatura kortu tj. siatka i słupki będą mobilne i montowane w gniazdach wykonanych w ramach budowy kortu.

Drenaż - PCV śr. 12.5 cm, dł. 40 mb; PCV śr. 10 cm, dł. 72 mb; studzienka kontrolna
śr. 0.8m, głębokość 1.0m; klapa zwrotna PCV.

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany-materiały do zgłoszenia, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczonew

Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 77036 dnia 2015-04-07

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego