***Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
nr OZ/4/2018***

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie. Samochód ma być przeznaczony do przewozu 9 osób wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu
1 osoby niepełnoprawnej na wózku inwalidzkim. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedna na wózku inwalidzkim, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)

**Samochód powinien spełniać wymogi normy min EURO 6 w zakresie norm emisji substancji szkodliwych i zużycia energii.**

W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, znaków towarowych, patentów lub oznaczenia pochodzenia określenia te należy czytać łącznie ze sformułowaniem „lub równoważne”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowane** |
| 1. | **Silnik** |  |
| 2. | Zapłon samoczynny wysokoprężny | Tak/Nie\* |
| 3. | Moc: min 100 KM | ……………..……….KM |
| 4. | Pojemność min. 1900 cm3 | ……………………………. cm3 |
| 5. | Czystość spalin - wymagana norma min. Euro 6 | Tak/Nie\* |
| 7. | **Skrzynia biegów** |  |
| 8. | Manualna min. 5-biegowa | Tak/Nie\* |
| 9. | Napęd na przednie koła | Tak/Nie\* |
| 10. | **Układ hamulcowy** |  |
| 11. | Tarczowy przód i tył | Tak/Nie\* |
| 12. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | Tak/Nie\* |
| 13. | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół (EDS) | Tak/Nie\* |
| 14. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego  | Tak/Nie\* |
| 15. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem  | Tak/Nie\* |
| 16. | **Układ kierowniczy** |  |
| 17. | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak/Nie\* |
| 18. | Kolumna kierownicy z regulacją min. w jednej płaszczyznach | Tak/Nie\* |
| 19. | Rozstaw osi min. 3300 | Tak/Nie\* |
| 20. | **Ogumienie** |  |
| 21. | Samochód wyposażony w kpl. opon letnich i zimowych | Tak/Nie\* |
| 22. | **Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski** |  |
| 23. | Kabina kierowcy – siedzenia 1+2 | Tak/Nie\* |
| 24. | Przedział pasażerski - dwa rzędy siedzeń  | Tak/Nie\* |
| 25. | Rząd pierwszy: fotele 2+1, z możliwością szybkiego demontażu | Tak/Nie\* |
| 26. | Rząd drugi: fotele lub kanapa 3 osobowa, łatwo demontowana lub ze składanym oparciem w celu przewiezienia wózka inwalidzkiego lub ładunku  | Tak/Nie\* |
| 27. | Wszystkie siedzenia (9sztuk) wyposażone w pasy bezpieczeństwa  | Tak/Nie\* |
| 28. | Fotele w przedziale kierowcy i pasażerskim z zagłówkami  | Tak/Nie\* |
| 29. | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia plus podłokietniki, regulacja wysokości , podparcie odcinka lędźwiowego | Tak/Nie\* |
| 30. | Tekstylne obicia foteli w ciemnej tonacji | Tak/Nie\* |
| 31. | Wykładziny: wyłożenie ścian wewnątrz samochodu i podsufitki, wykładzina welurowa lub gumowa na całej podłodze z osłoną krawędzi bocznych | Tak/Nie\* |
| 32. | Gniazdo elektryczne 12V w przedziale kierowcy | Tak/Nie\* |
| 33. | Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim | Tak/Nie\* |
| 34. | Klimatyzacja min. manualna z regulacją, ogrzewanie również w przestrzeni pasażerskiej | Tak/Nie\* |
| 35. | Radioodtwarzacz z USB/SD plus zestaw głośnomówiący | Tak/Nie\* |
| 36. | Lusterka boczne z soczewkami ograniczającymi martwe pole widzenia, elektrycznie regulowane, podgrzewane | Tak/Nie\* |
| 37. | **Szyby** |  |
| 38. | Pojazd całkowicie przeszklony | Tak/Nie\* |
| 39. | Szyba przednia klejona | Tak/Nie\* |
| 40. | Szyby elektrycznie sterowane | Tak/Nie\* |
| 41. | Wszystkie szyby termoizolacyjne | Tak/Nie\* |
| 42.  | Ogrzewana tylna szyba plus wycieraczki |  |
| 43. | **Drzwi** |  |
| 44. | Odsuwane drzwi boczne załadunkowe min. z jednej strony, częściowo oszklone | Tak/Nie\* |
| 45. | Drzwi tylne otwierane na boki przeszklone  | Tak/Nie\* |
| 46. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | Tak/Nie\* |
| 47. | **Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa** |  |
| 48. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przedziale kierowcy | Tak/Nie\* |
| 49.  | Czujnik cofania | Tak/Nie\* |
| 50. | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów | Tak/Nie\* |
| 51. | Pasy bezpieczeństwa mocujące wózki do szyn w pojeździe  | Tak/Nie\* |
| 52. | Pas biodrowy zabezpieczający osobę na wózku inwalidzkim | Tak/Nie\* |
| 53. | Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach | Tak/Nie\* |
| 54. | Światło przeciwmgielne min. tylne | Tak/Nie\* |
| 55. | Immobiliser | Tak/Nie\* |
| 56. | **Gwarancja (kryterium oceny)** |  |
| 57. | na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne, bez limitu kilometrów min. 2 lata | Tak/Nie\*…………………………………. (podać ile w latach) |
| 58. | na perforację korozyjną min. 8 lat | Tak/Nie\*…………………………………. (podać ile w latach) |
| 59. | na lakier min. 3 lata | Tak/Nie\*…………………………………. (podać ile w latach) |
| 60. | Serwis auta (zapewnienie oryginalnych części zamiennym) – max 70 km od siedziby zamawiającego | Tak/Nie\* |
| 61. | **Dalsze wymagania** |  |
| 62. | Tablice z materiału odblaskowego, nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) | Tak/Nie\* |
| 63. | Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (1 wózek) w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku inwalidzkim. Pojazd przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (1 wózek) | Tak/Nie\* |
| 64. | Atestowany najazd wprowadzający wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu – składane do wnętrza pojazdu.  | Tak/Nie\* |
| 65. | Pojazd fabrycznie nowy | Tak/Nie\* |
| 66. | **Wyposażenie dodatkowe** |  |
| 67. | Apteczka pierwszej pomocy | Tak/Nie\* |
| 68. | Gaśnica | Tak/Nie\* |
| 69. | Trójkąt ostrzegawczy | Tak/Nie\* |
| 70. | Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza | Tak/Nie\* |
| 71. | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Tak/Nie\* |
| 72. | Komplet dywaników gumowych (w przedziale kierowcy)  | Tak/Nie\* |
| 73. | Pokrowce na wszystkie fotele | Tak/Nie\* |
| 74. | Zestaw umożliwiający samodzielna wymianę koła, zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół | Tak/Nie\* |
| 75. | **Pozostałe** |  |
| 76. | Rok produkcji 2018 | Tak/Nie\*(Inny, podać jaki…….…….…) |
| 77. | Kolor nadwozia preferowany grafit lub szary | Tak/Nie\*Inny, podać jaki ………………….. |

***\* Niepotrzebne skreślić***

Podane parametry są parametrami minimalnymi i wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych. Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest przekazać w szczególności:

* kartę pojazdu,
* aktualne świadectwo homologacji,
* książkę gwarancyjną,
* książkę przeglądów serwisowych,
* instrukcję obsługi w języku polskim,
* wszystkie dostarczone przez producenta komplety kluczy, nie mniej niż dwa.