|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2/1 do SIWZ – Tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia** |

**Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym i ramieniem wysięgnikowym, głowicą do traw i krzaków oraz kosiarką bijakową kpl. 1 na plac Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** | **Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne**  **(wypełnia Wykonawca)** | **Uwagi** |
| **Parametry techniczne** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Podstawowe dane** | | |  |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** |  |  |
| 1.1 | Producent ciągnika |  |  |
| 1.2 | Marka handlowa |  |  |
| 1.3 | Nr fabryczny |  |  |
| 1.4 | Rok produkcji min. 2018 |  |  |
| 1.5 | Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny |  |  |
| 1.6 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 1.7 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 100,0 km |  |  |
| 1. **Silnik** | | |  |
| 2.1 | Wysokoprężny o mocy w przedziale 110 – 125 KM |  |  |
| 2.2 | Liczba cylindrów 4 |  |  |
| 2.3 | Pojemność skokowa w przedziale od 3600 do 4600 cm3 |  |  |
| 2.4 | Silnik spełniający normy emisji spalin : STAGE IV |  |  |
| 1. **Napęd** | | |  |
| 3.1 | Ilość biegów min. 30P/30T z półbiegiem, w tym biegi pełzające od 0,2 do 0,8 km/h przy obrotach wałka WOM 540/750/1000 obr./min. |  |  |
| 3.2 | Rewers sterowany elektrohydraulicznie |  |  |
| 3.3 | Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie |  |  |
| 3.4 | Sprzęgło wielotarczowe mokre |  |  |
| 3.5 | Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła |  |  |
| 3.6 | Na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze koła |  |  |
| 3.7 | Skrzynia biegów synchronizowana  z prędkością jazdy min. 38 km/h |  |  |
| 1. **Układ hamulcowy** | | |  |
| 4.1 | Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie |  |  |
| 4.2 | Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie |  |  |
| 4.3 | Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy |  |  |
| 1. **Układ hydrauliczny** | | |  |
| 5.1 | Tył ciągnika – min. trzy pary wyjść hydraulicznych |  |  |
| 5.2 | Przód ciągnika – min. jedna para wyjść hydraulicznych |  |  |
| 5.3 | Przedni TUZ o udźwigu min.2000 kg |  |  |
| 5.4 | Tylny TUZ o udźwigu min. 5000,0 kg przystosowany do mocowania ramienia hydraulicznego |  |  |
| 5.5 | TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami |  |  |
| 5.6 | Wydajność pompy l/min zewnętrznej powyżej 60 |  |  |
| 5.7 | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 1. **WOM** | | |  |
| 6.1 | Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM |  |  |
| 6.2 | Minimum trzy prędkości tylnego WOM 540/750/1000 |  |  |
| 6.3 | Wałek WOM załączany z błotnika |  |  |
| 1. **Kabina amortyzowana** | | |  |
| 7.1 | Homologacja na jedną osobę w kabinie |  |  |
| 7.2 | Klimatyzacja i ogrzewanie |  |  |
| 7.3 | Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz |  |  |
| 7.4 | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie |  |  |
| 7.5 | Lusterka zewnętrzne teleskopowe |  |  |
| 7.6 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej  i tylnej szyby |  |  |
| 7.7 | Reflektory robocze przednie i tylne montowane na dachu |  |  |
| 7.8 | Radio |  |  |
| 7.9 | Lampa ostrzegawcza zespolona zamontowana na dachu kabiny ciągnika  z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”  w kolorze pomarańczowym LED |  |  |
| 7.10 | Kabina pojazdu uchylna wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego |  |  |
| 7.11 | Pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny |  |  |
| 1. **Pozostałe parametry** | | |  |
| 8.1 | Opony do pracy z ładowaczem czołowym, radialne (min. szerokość przód 420 mm, tył 520 mm) |  |  |
| 8.2 | Felgi skręcane |  |  |
| 8.3 | Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości |  |  |
| 8.4 | Zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jedno osiowych |  |  |
| 8.5 | Rozstaw osi min. 2,2 m |  |  |
| 1. **Wyposażenie** | | |  |
| 9.1 | Gaśnica i apteczka |  |  |
| 9.2 | Trójkątna tablica wyróżniająca |  |  |
| 9.3 | Błotniki kół przednich i tylnych |  |  |
| 9.4 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 9.5 | Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu |  |  |
| 9.6 | Przewód do pompowania kół o długości min. 7 m |  |  |
| 1. **Ładowacz czołowy** | | |  |
| 10.1 | Producent ładowacza czołowego |  |  |
| 10.2 | Marka handlowa |  |  |
| 10.3 | Rok produkcji min. 2018 |  |  |
| 10.4 | Nr fabryczny |  |  |
| 10.5 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 100,0 km |  |  |
| 10.6 | Poziomowany |  |  |
| 10.7 | Sterowanie - joystick |  |  |
| 10.8 | Minimalny udźwig kg w punkcie obrotu na maksymalnej wysokości min. 1500 kg |  |  |
| 10.9 | Minimalna wysokość podnoszenia w osi obrotu min. 3,50 m |  |  |
| 10.10 | Instalacja min. 3-sekcyjna umożliwiająca pracę z łyżką wielofunkcyjną |  |  |
| 10.11 | Łyżka/ szufla o szerokości w przedziale od 2,0 m do 2,2 m |  |  |
| 10.12 | Amortyzacja drgań |  |  |
| 10.13 | Szybkosprzęg hydrauliczny |  |  |
| 10.14 | Balast na przedni i tylny TUZ min. 600,0 kg |  |  |
| 10.15 | Widły dźwigowe o udźwigu powyżej  1500,0 kg (paleciak) |  |  |
| **11. Ramię wysięgnikowe** | | | |
| 11.1 | Marka i model |  |  |
| 11.2 | Fabrycznie nowe |  |  |
| 11.3 | Rok produkcji: min. 2018 |  |  |
| 11.4 | Nr fabryczny |  |  |
| 11.5 | Masa ≥ 1100,0 kg |  |  |
| 11.6 | Zasięg koszenia poziomy: min. 6,0 m |  |  |
| 11.7 | Zasięg ramienia z głowicą po skłonie skarpy: min. 385 cm |  |  |
| 11.8 | 2 szt. przyłączy hydraulicznych |  |  |
| 11.9 | Niezależny układ hydrauliczny |  |  |
| 11.10 | Pojemność zbiornika oleju ≥ 200 l |  |  |
| 11.11 | Moc pompy powyżej 30,0 kM |  |  |
| 11.12 | Wydajność pompy ≥ 90 l/m |  |  |
| 11.13 | Węże hydrauliczne w osłonach metalowych lub plastikowych |  |  |
| 11.14 | Połączenia przegubowe tulejowane, smarowane i utwardzane |  |  |
| 11.15 | Hydrauliczny system bezpieczeństwa chroniący ramię przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodę – (wszystkie części wysięgnika) |  |  |
| 11.16 | Sterowanie elektryczne |  |  |
| 11.17 | Wałek WOM o obrotach ≥ 540 obr./min. |  |  |
| 11.18 | Kompatybilne z ciągnikiem  o masie powyżej 4500,0 kg  i mocy min. 110 KM |  |  |
| 11.19 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 100 km od siedziby  Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200Poddębice, ul. Łęczycka 16  *Podać dokładny adres i odległość od siedziby Zamawiającego* |  |  |
| 11.20 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii w okresie gwarancji maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia wysłanego faksem na numer Wykonawcy lub emailem |  |  |
| **12. Głowica hydrauliczna do traw i krzewów** | | | |
| 12.1 | Marka i model |  |  |
| 12.2 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 12.3 | Rok produkcji min. 2018 |  |  |
| 12.4 | Nr fabryczny |  |  |
| 12.5 | Szerokość robocza powyżej 1,1 m |  |  |
| 12.6 | Przystosowana do usuwania krzaków o średnicy powyżej 4,2 cm |  |  |
| 12.7 | Przystosowana do pracy wraz z ramieniem hydraulicznym |  |  |
| 12.8 | Noże robocze - młotki |  |  |
| 12.9 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 100 km od siedziby  Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200Poddębice, ul. Łęczycka 16  *Podać dokładny adres i odległość od siedziby Zamawiającego* |  |  |
| **13. Kosiarka bijakowa** | | | |
| 13.1 | Marka i model |  |  |
| 13.2 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 13.3 | Rok produkcji min. 2018 |  |  |
| 13.4 | Zawieszana na tylnym TUZ ciągnika |  |  |
| 13.5 | Szerokość robocza 2,0 m |  |  |
| 13.6 | WOM ≥ 540 lub 1000 obr./min |  |  |
| 13.7 | Obrót hydrauliczny od +90o do – 65o |  |  |
| 13.8 | Zasięg od osi ciągnika powyżej 2,9 m |  |  |
| 13.9 | Noże - młotki |  |  |
| 13.10 | Kosiarka na pantografie |  |  |
| 13.11 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16  *Podać dokładny adres i odległość od siedziby Zamawiającego* |  |  |
| 13.12 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii w okresie gwarancji maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia wysłanego faksem na numer Wykonawcy lub emailem |  |  |
| **KRYTERIUM OCENY OFERT (waga 40%)**  **Oferowany okres gwarancji na cały komplet tj. ciągnik rolniczy wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym i ramieniem wysięgnikowym, głowicą do traw i krzaków oraz kosiarką bijakową**  **min.36 miesięcy max. 60 miesięcy** | |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

………..………………………

*(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*