Załącznik nr 6

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa posypywarki drogowej i pługa odśnieżnego, fabrycznie nowych, spełniających w szczególności niżej podane wymogi techniczno-eksploatacyjne i użytkowe:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

34144440-4 - Piaskarki;

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe.

**Posypywarka drogowa** montowana na podwoziu samochodu ciężarowego, przeznaczona do posypywania nawierzchni dróg i placów materiałami uszorstniającymi (sól, mieszanka piasku z solą), posiadająca:

1. zasobnik na materiały uszorstniające o pojemności do 5,0 m3, wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie min. dwustopniowo (podkład + farba nawierzchniowa) lub z innych materiałów antykorozyjnych;
2. układ napędowy niezależny od nośnika, z silnikiem wysokoprężnym jedno lub dwucylindrowym chłodzony powietrzem;
3. szerokość posypywania od 2,0 do 6,0 metrów;
4. możliwość posypywania piaskiem, mieszaniną piasku z solą drogową lub innymi materiałami uszorstniającymi;
5. kolor pomarańczowy;
6. kratę (sita) lub inny mechanizm zabezpieczający przed przedostawaniem się dużych frakcji materiałów do układu podawania i rozsypywania;
7. regulowaną wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika;
8. podpory lub inne mechanizmy, umożliwiające montaż i demontaż piaskarki na nośnik oraz jej magazynowanie;
9. pulsującą lampę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, oświetlenie robocze (pomocnicze), zamontowane z tyłu piaskarki, wykorzystywane w warunkach nocnych;
10. układ sterowania z kabiny nośnika, zapewniający minimum opcje: włączania
i wyłączania silnika piaskarki, włączanie i wyłączanie posypywania;
11. podajnik taśmowy poruszający się po bezobsługowych rolkach lub płycie podłogowej;
12. drabinka umożliwiająca wchodzenie na zasobnik;
13. wlew paliwa umieszczony z tyłu posypywarki

**Pług odśnieżny**, lemieszowy, przystosowany do montażu w samochodzie ciężarowym, przeznaczony do odśnieżania nawierzchni dróg i placów, posiadający:

1. zabezpieczoną antykorozyjnie konstrukcję pługa, czołownicy, zestawu montażowego
i odkładnicy stalowej (podkład reaktywny, w-twa podkładu epoksydowego, farba poliuretanowa pomarańczowa);
2. dopuszcza się odkładnicę z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym posiadającą właściwości techniczno – eksploatacyjne nie gorsze niż odkładnica stalowa ( nieprzywieranie śniegu);.
3. funkcję podnoszenia oraz opuszczania, realizowaną przy pomocy siłownika z kabiny nośnika;
4. czołownicę i zestaw montażowy przystosowane do montażu w samochodach ciężarowych;
5. lemiesz kauczukowy (gumowy) lub wykonany z innego materiału, zapewniającego nie gorsze właściwości techniczno – eksploatacyjne, odwracalny;
6. kształt pługa ograniczający wyrzut śniegu na szybę samochodu;
7. oświetlenie robocze (dwie lampy), z mocowaniem do konstrukcji pługa oraz oświetlenie obrysowe LED;
8. szerokość odśnieżania minimum 2,70 m;
9. wysokość odkładnicy z lemieszem ≥ 1000 mm;
10. możliwość zmiany kąta skrętu odkładnicy o minimum +/- 30 stopni, sterowana z kabiny nośnika.
11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z wymienionym sprzętem wszelkie wymagane prawem dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, w szczególności świadectwa homologacji, instrukcje obsługi, katalogi części i osprzętu oraz wykazy punktów dealerskich i serwisowych na terenie kraju – w języku polskim.
12. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi każdego ze sprzętów, w siedzibie Zamawiającego, w dniu dostawy sprzętu lub niezwłocznie po jego dostarczeniu w ilości min. 5 godzin. Szkolenie będzie potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy niż **24 miesiące.** Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
14. Wykonawca zapewnieni serwis gwarancyjny. Wszelkie awarie i usterki w okresie trwania gwarancji zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia.
15. Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Poddębicach ul. Łęczycka 16
16. Załadunek, transport i rozładunek sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.
17. Wynagrodzenie będzie płatne **jednorazowo**, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
18. **Termin dostawy: 15 listopada 2019 r.**, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
19. **Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice.**