**Załącznik nr 9a**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**(zmofyfikowany)**

**„Remont drogi powiatowej nr 3715E w miejscowości Lubola i Ferdynandów
w km 2+263 – 3+663”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Podstawa wyceny*** | ***Wyszczególnienie robót*** | ***Jedn.******miary*** | ***Ilość******jedn.*** |
| 1 | Kalkulacja własna | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 1,4 |
| 2 | Rozeznanie rynku | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej – głębokość frezowania do 4 cm | m2 | 20,0 |
| 3 | KNNR 60108 - 02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowejAC11W 50/70 dla KR 1-2,  | t | 215,0 |
| 4 | KNNR 61005 - 07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 6 300,0 |
| 5 | KNNR 60308 - 02  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S 50/70 dla KR1-2, grubość 5,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 6 300,0 |
| 6 | KNNR 61403 - 06 | Oczyszczenie rowów z namułu grubości od 10 do 30,0 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (393,0 m) oraz wykonanie nowych rowów (2 407,0 m) | m | 2 800,0 |
| 7 | Rozeznanie rynku | Zakup i wbudowanie rur pod zjazdami oraz wykonanie zjazdów | m | 348,0 |
| 7a | Kalkulacja własna | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm, grubości 10,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 695,0 |
| 7b | Kalkulacja własna | Ścianki czołowe prefabrykowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm | szt. | 108,0 |
| 8 | KNNR 60113 - 04 | Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubość warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 4 200,0 |
| 9 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza  | kpl. | 1,0 |
| 10 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej  | szt. | 4,0 |