**Zapytanie ofertowe**

**Załącznik nr 1**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont garażu OSP Olszamy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Podst. | Opis i wyliczenia | J. m. | Poszcz. | Razem |
| **1** |  | **ROBOTY MURARSKIE** |
| 1d.1 | KNR-W 2-021026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe- obsadzenie | m2 | 1.890 |  |
|  | RAZEM | 1.890 |
| 2d.1 | KNR-W 2-021022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 1.890 |  |
|  | RAZEM | 1.890 |
| **2** |  | **TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY**  |
| 3d.2 | KNR- W 4-010711-12 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo- cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 77.860 |  |
|  | RAZEM | 77.860 |
| 4d.2 | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe | m2 | 11.100 |  |
|  | RAZEM | 11.100 |
| 5d.2 | KNR-W 2-020840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 | 11.100 |  |
|  | RAZEM | 11.100 |
| 6d.2 | KNR-W 2-022701-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| 7d.2 | KNNR 2 0604-02analogia | Izolacja z folii polietylenowej | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| 8d.2 | KNR- W 2-020612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralej poziome z płyt układanych na sucho- jedna warstwa  | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| **3** |  | **WYKONANIE POSADZKI** |
| 9d.3 | KNR- W 2-020606-03 | Izolacje przeciwwilgociowe I przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- kanałów, rowów itp.  | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| 10d.3 | KNR- W 2-020608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa | m2 | 20.670 |  |
|   | RAZEM | 20.670 |
| 11d.3 | KNR- W 2-021101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie  | m3 | 1.447 |  |
|  | RAZEM | 1.447 |
| 12d.3 | NNRNKB 2021134-01 | Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| 13d.3 | NNRNKB 2022806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2  | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| 14d.3 | NNRNKB 2022809-03 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 | m | 23.000 |  |
|  | RAZEM | 23.000 |
| **4** |  | **MALOWANIE** |  |
| 15d.4 | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe | m2 | 66.760 |  |
|  | RAZEM | 66.760 |
| 16d.4 | KNR-W 2-021510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania  | m2 | 66.760 |  |
|  | RAZEM | 66.760 |
| 17d.4 | KNR-W 2-021510-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 20.670 |  |
|  | RAZEM | 20.670 |
| **5** |  | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU** |  |
| 18d.5 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)  | kpl | 3.000 |  |
|  | RAZEM | 3.000 |
| 19d.5 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłączniki nadprądowe S301 B16 | szt. | 7.000 |  |
|  | RAZEM | 7.000 |
| 20d.5 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg-wyłączniki różnicowo-prądowe P312 B16 A30 | szt. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |
| 21d.5 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-ochronniki klasy B+C | szt. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |
| 22d.5 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A I przekroju przewodów do 2.5 mm2-hermetyczne | szt. | 4.000 |  |
|  | RAZEM | 4.000 |
| 23d.5 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm | szt. | 10.000 |  |
|  | RAZEM | 10.000 |
| 24d.5 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, hermetycznej | szt. | 3.000 |  |
|  | RAZEM | 3.000 |
| 25d.5 | KSNR 5 0405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, podłoże z cegły  | wyp. | 3.000 |  |
|  | RAZEM | 3.000 |
| 26d.5 | KSNR 5 0405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe 2-bieg. 10A I 10A/Z podłoże z cegły  | wyp. | 4.000 |  |
|  | RAZEM | 4.000 |
| 6 |  | **INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU** |  |
| 27d.6 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm  | szt. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |
| 28d.6 | KNNR 4 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  | m. | 5.000 |  |
|  | RAZEM | 5.000 |
| 29d.6 | KNNR 4 0116-05 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50 mm | szt. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |
| 30d.6 | KNNR 4 0132-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |
| 31d.6 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |
| 32d.6 | KNNR 4 0208-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5.000 |  |
|  | RAZEM | 5.000 |
| 33d.6 | KNNR 4 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych  | szt. | 1.000 |  |
|  | RAZEM | 1.000 |