**Zapytanie ofertowe**

**Załącznik nr 1**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont garażu OSP Olszamy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | | | Podst. | Opis i wyliczenia | | J. m. | | Poszcz. | Razem |
| **1** | | |  | **ROBOTY MURARSKIE** | | | | | |
| 1  d.1 | | | KNR-W 2-02  1026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe- obsadzenie | | m2 | | 1.890 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.890 |
| 2  d.1 | | | KNR-W 2-02  1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m2 | | 1.890 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.890 |
| **2** | | |  | **TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY** | | | | | |
| 3  d.2 | | | KNR- W 4-01  0711-12 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo- cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | | m2 | | 77.860 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 77.860 |
| 4  d.2 | | | NNRNKB 202  1134-02 | Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe | | m2 | | 11.100 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 11.100 |
| 5  d.2 | | | KNR-W 2-02  0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | | m2 | | 11.100 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 11.100 |
| 6  d.2 | | | KNR-W 2-02  2701-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| 7  d.2 | | | KNNR 2 0604-02  analogia | Izolacja z folii polietylenowej | | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| 8  d.2 | | | KNR- W 2-02  0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralej poziome z płyt układanych na sucho- jedna warstwa | | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| **3** | | |  | **WYKONANIE POSADZKI** | | | | | |
| 9  d.3 | | | KNR- W 2-02  0606-03 | Izolacje przeciwwilgociowe I przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- kanałów, rowów itp. | | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| 10  d.3 | | | KNR- W 2-02  0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa | | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| 11  d.3 | | KNR- W 2-02  1101-02 | | | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie | m3 | | 1.447 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.447 |
| 12  d.3 | | NNRNKB 202  1134-01 | | | Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| 13  d.3 | | NNRNKB 202  2806-05 | | | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| 14  d.3 | | NNRNKB 202  2809-03 | | | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 | m | | 23.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 23.000 |
| **4** | |  | | | **MALOWANIE** |  | | | |
| 15  d.4 | | NNRNKB 202  1134-02 | | | Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe | m2 | | 66.760 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 66.760 |
| 16  d.4 | | KNR-W 2-02  1510-01 | | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | 66.760 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 66.760 |
| 17  d.4 | | KNR-W 2-02  1510-05 | | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | | 20.670 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 20.670 |
| **5** | |  | | | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU** |  | | | |
| 18  d.5 | | KNNR 5 0502-03 | | | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) | kpl | | 3.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 3.000 |
| 19  d.5 | | KNNR 5 0406-01 | | | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłączniki nadprądowe S301 B16 | szt. | | 7.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 7.000 |
| 20  d.5 | | KNNR 5 0406-01 | | | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg-wyłączniki różnicowo-prądowe P312 B16 A30 | szt. | | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21  d.5 | | KNNR 5 0406-01 | | | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-ochronniki klasy B+C | szt. | | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22  d.5 | | KNNR 5 0308-01 | | | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A I przekroju przewodów do 2.5 mm2-hermetyczne | szt. | | 4.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 4.000 |
| 23  d.5 | | KNNR 5 0302-01 | | | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm | szt. | | 10.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 10.000 |
| 24  d.5 | | KNNR 5 0306-02 | | | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, hermetycznej | szt. | | 3.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 3.000 |
| 25  d.5 | | KSNR 5 0405-01 | | | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, podłoże z cegły | wyp. | | 3.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 3.000 |
| 26  d.5 | | KSNR 5 0405-03 | | | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe 2-bieg. 10A I 10A/Z podłoże z cegły | wyp. | | 4.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 4.000 |
| 6 | |  | | | **INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU** | |  | | |
| 27  d.6 | | KNNR 4 0137-01 | | | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28  d.6 | | KNNR 4 0112-05 | | | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | | m. | 5.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 5.000 |
| 29  d.6 | | KNNR 4 0116-05 | | | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50 mm | | szt. | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30  d.6 | | KNNR 4 0132-06 | | | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm | | szt. | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31  d.6 | KNNR 4 0230-02 | | | | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | | kpl. | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 32  d.6 | KNNR 4 0208-02 | | | | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | | m | 5.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 5.000 |
| 33  d.6 | KNNR 4 0211-02 | | | | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | | szt. | 1.000 |  |
|  | | | | | | | | RAZEM | 1.000 |