******

Załącznik nr 1a do SIWZ

**Dane techniczne oferowanego ciągnika rolniczego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Dane ciągnika ofertowego | |
| 1. Nazwa producenta |  |  |
| 1. Typ |  |  |
| 1. Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, intercooler |  |  |
| 1. Moc maksymalna – minimum 110KM |  |  |
| 1. Sprzęgło wielotarczowe, mokre |  |  |
| 1. Sterowanie elektrohydrauliczne |  |  |
| 1. Pojemność min. 4300 cm3 – max.4500cm3 |  |  |
| 1. Skrzynia biegów mechaniczna z 3 stopniowym wzmacniaczem momentu i rewersem |  |  |
| 1. Ilość biegów 24/24, prędkość Jazdy 40 km/h |  |  |
| 1. Napęd 4 WD |  |  |
| 1. Chłodzony cieczą (chłodnica) |  |  |
| 1. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego |  |  |
| 1. Wspomaganie kierownicy |  |  |
| 1. Hamulce tarczowe mokre |  |  |
| 1. Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa dla hamulców przyczepy oraz instalacja elektryczna |  |  |
| 1. Tylny WOM min. 540/1000 obr/min |  |  |
| 1. Przedni WOM |  |  |
| 1. Przedni TUZ |  |  |
| 1. Obciążniki na przedni TUZ 300 kg |  |  |
| 1. Cięgło przedniego i tylnego TUZ-u |  |  |
| 1. Pompa wydajności min. 50 l/min |  |  |
| 1. Ilość wyjść hydrauliki 6 + 1 w tym 2 wyjścia z przodu przy przednim tuz-ie |  |  |
| 1. Zewnętrzne sterowanie hydrauliką |  |  |
| 1. Rozdzielacz 3 sekcyjny |  |  |
| 1. Siedzenie dla pasażera |  |  |
| 1. Homologowana ilość miejsc - 2 |  |  |
| 1. Kabina klimatyzowana, ogrzewana |  |  |
| 1. Lusterka zewnętrzne |  |  |
| 1. Klimatyzacja |  |  |
| 1. Radioodtwarzacz |  |  |
| 1. Regulowana kierownica |  |  |
| 1. Siedzenie kierowcy typu „Gramera” |  |  |
| 1. Oświetlenie wnętrza kabiny podczas otwierania drzwi |  |  |
| 1. Minimum jedna szyba boczna uchylna |  |  |
| 1. Przednie i tylne błotniki |  |  |
| 1. Oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min 2 szt. i tylne min. 2 szt. , pulsacyjne światło drogowe ( lampa ostrzegawcza ), |  |  |
| 1. Zbiornik paliwa min. 220 l |  |  |
| 1. Wycieraczki szyby przedniej i tylnej |  |  |
| 1. Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby |  |  |
| 1. Skrzynka na narzędzia |  |  |
| 1. Zaczep górny obrotowy przesuwny |  |  |
| 1. Zaczep dolny typu HITCH lub zaczep rolniczy z bolcem |  |  |
| 1. Blokada postojowa |  |  |
| 1. Ogumienie przód min. 13,6 R24, tył min. 18,4 R 34 |  |  |
| 1. Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth |  |  |
| 1. Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego |  |  |
| 1. Kontrolka ciśnienia oleju |  |  |
| 1. Dopuszczalne maksymalne obciążenie przedniej osi minimum 4000 kg |  |  |
| 1. Dopuszczalne maksymalne obciążenie tylnej osi minimum 6500 kg |  |  |
| 1. Udźwig tylnego TUZ minimum 5500 kg |  |  |
| 1. Udźwig przedniego TUZ minimum 3500 kg |  |  |
| 1. Drzwi z ramą |  |  |
| 1. Maksymalny poziom hałasu w kabinie do 70 db |  |  |
| 1. Fabrycznie nowy rok produkcji 2014 |  |  |
| 1. Gwarancja i serwis –gwarancja min. 18 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 60 km od siedziby zamawiającego |  |  |

**Dane wozu asenizacyjnego**:

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagane | Dane wozu ofertowego |
| 1. Nazwa producenta |  |
| 1. Typ |  |
| 1. Zbiornik ocynkowany dwustronnie o pojemności 8000L , PN – 70 L |  |
| 1. Zbiornik samonośny, stalowy, cynowany ogniowo, wzmacniany wewnątrz pierścieniami |  |
| 1. Jednoosiowy, 2 koła |  |
| 1. Jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy |  |
| 1. Wąż ssąc 4 ’’ z koszem, L = 6 m |  |
| 1. Tylna zasuwa otwierana hydraulicznie |  |
| 1. Zbiornik przelewowy |  |
| 1. Hamulec ręczny awaryjny |  |
| 1. Dyszel ocynkowany |  |
| 1. Tłumik – odzyskiwacz oleju |  |
| 1. Regulowana stopa podporowa |  |
| 1. Zawór bezpieczeństwa |  |
| 1. Zaczep wymienny |  |
| 1. Wzierniki szklane – 3 szt. |  |
| 1. Manowakuometr |  |
| 1. Zawór pływakowy |  |
| 1. Układ hydrauliczny zaworu spustowego |  |
| 1. Właz tylny otwierany |  |
| 1. Uchylna tylna łyżka rozlewowa |  |
| 1. Zaślepiony tylny króciec spustowy 2 |  |
| 1. Zawór dolny |  |
| 1. Zabezpieczenie kompresora przed zalaniem |  |
| 1. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa z atestem |  |
| 1. Zawór przeciwprzelewowy |  |
| 1. Instalacja elektryczna - oświetleniowa |  |
| 1. Wałek przekaźnika mocy |  |
| 1. Ogumienie min. 700/50/R22,5 |  |
| 1. Kompresor ssąco-tłoczący typu „JUROP PN – 58 M |  |
| 1. Błotniki ocynkowane |  |
| 1. Uchwyty na wąż ssący |  |
| 1. Dodatkowa zasuwa ręczna |  |
| 1. Rurowy wskaźnik poziomu |  |
| 1. Mechaniczna regulowana stopka podporowa |  |
| 1. Szybkozłącza układu pneumatycznego hamulcowego |  |
| 1. Manometr |  |
| 1. Wziernik |  |
| 1. Rozlewacz właściwy |  |
| 1. Filtr samoczyszczący |  |
| 1. Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem |  |
| 1. Fabrycznie nowy rok produkcji min. 2014 |  |