******

Załącznik nr 1a do SIWZ

**Dane techniczne oferowanego ciągnika rolniczego:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania | Dane ciągnika ofertowego |
| 1. Nazwa producenta
 |  |  |
| 1. Typ
 |  |  |
| 1. Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, intercooler
 |  |  |
| 1. Moc maksymalna – minimum 110KM
 |  |  |
| 1. Sprzęgło wielotarczowe, mokre
 |  |  |
| 1. Sterowanie elektrohydrauliczne
 |  |  |
| 1. Pojemność min. 4300 cm3 – max.4500cm3
 |  |  |
| 1. Skrzynia biegów mechaniczna z 3 stopniowym wzmacniaczem momentu i rewersem
 |  |  |
| 1. Ilość biegów 24/24, prędkość Jazdy 40 km/h
 |  |  |
| 1. Napęd 4 WD
 |  |  |
| 1. Chłodzony cieczą (chłodnica)
 |  |  |
| 1. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego
 |  |  |
| 1. Wspomaganie kierownicy
 |  |  |
| 1. Hamulce tarczowe mokre
 |  |  |
| 1. Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa dla hamulców przyczepy oraz instalacja elektryczna
 |  |  |
| 1. Tylny WOM min. 540/1000 obr/min
 |  |  |
| 1. Przedni WOM
 |  |  |
| 1. Przedni TUZ
 |  |  |
| 1. Obciążniki na przedni TUZ 300 kg
 |  |  |
| 1. Cięgło przedniego i tylnego TUZ-u
 |  |  |
| 1. Pompa wydajności min. 50 l/min
 |  |  |
| 1. Ilość wyjść hydrauliki 6 + 1 w tym 2 wyjścia z przodu przy przednim tuz-ie
 |  |  |
| 1. Zewnętrzne sterowanie hydrauliką
 |  |  |
| 1. Rozdzielacz 3 sekcyjny
 |  |  |
| 1. Siedzenie dla pasażera
 |  |  |
| 1. Homologowana ilość miejsc - 2
 |  |  |
| 1. Kabina klimatyzowana, ogrzewana
 |  |  |
| 1. Lusterka zewnętrzne
 |  |  |
| 1. Klimatyzacja
 |  |  |
| 1. Radioodtwarzacz
 |  |  |
| 1. Regulowana kierownica
 |  |  |
| 1. Siedzenie kierowcy typu „Gramera”
 |  |  |
| 1. Oświetlenie wnętrza kabiny podczas otwierania drzwi
 |  |  |
| 1. Minimum jedna szyba boczna uchylna
 |  |  |
| 1. Przednie i tylne błotniki
 |  |  |
| 1. Oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min 2 szt. i tylne min. 2 szt. , pulsacyjne światło drogowe ( lampa ostrzegawcza ),
 |  |  |
| 1. Zbiornik paliwa min. 220 l
 |  |  |
| 1. Wycieraczki szyby przedniej i tylnej
 |  |  |
| 1. Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
 |  |  |
| 1. Skrzynka na narzędzia
 |  |  |
| 1. Zaczep górny obrotowy przesuwny
 |  |  |
| 1. Zaczep dolny typu HITCH lub zaczep rolniczy z bolcem
 |  |  |
| 1. Blokada postojowa
 |  |  |
| 1. Ogumienie przód min. 13,6 R24, tył min. 18,4 R 34
 |  |  |
| 1. Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth
 |  |  |
| 1. Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego
 |  |  |
| 1. Kontrolka ciśnienia oleju
 |  |  |
| 1. Dopuszczalne maksymalne obciążenie przedniej osi minimum 4000 kg
 |  |  |
| 1. Dopuszczalne maksymalne obciążenie tylnej osi minimum 6500 kg
 |  |  |
| 1. Udźwig tylnego TUZ minimum 5500 kg
 |  |  |
| 1. Udźwig przedniego TUZ minimum 3500 kg
 |  |  |
| 1. Drzwi z ramą
 |  |  |
| 1. Maksymalny poziom hałasu w kabinie do 70 db
 |  |  |
| 1. Fabrycznie nowy rok produkcji 2014
 |  |  |
| 1. Gwarancja i serwis –gwarancja min. 18 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 60 km od siedziby zamawiającego
 |  |  |

**Dane wozu asenizacyjnego**:

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagane  | Dane wozu ofertowego |
| 1. Nazwa producenta
 |  |
| 1. Typ
 |  |
| 1. Zbiornik ocynkowany dwustronnie o pojemności 8000L , PN – 70 L
 |  |
| 1. Zbiornik samonośny, stalowy, cynowany ogniowo, wzmacniany wewnątrz pierścieniami
 |  |
| 1. Jednoosiowy, 2 koła
 |  |
| 1. Jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy
 |  |
| 1. Wąż ssąc 4 ’’ z koszem, L = 6 m
 |  |
| 1. Tylna zasuwa otwierana hydraulicznie
 |  |
| 1. Zbiornik przelewowy
 |  |
| 1. Hamulec ręczny awaryjny
 |  |
| 1. Dyszel ocynkowany
 |  |
| 1. Tłumik – odzyskiwacz oleju
 |  |
| 1. Regulowana stopa podporowa
 |  |
| 1. Zawór bezpieczeństwa
 |  |
| 1. Zaczep wymienny
 |  |
| 1. Wzierniki szklane – 3 szt.
 |  |
| 1. Manowakuometr
 |  |
| 1. Zawór pływakowy
 |  |
| 1. Układ hydrauliczny zaworu spustowego
 |  |
| 1. Właz tylny otwierany
 |  |
| 1. Uchylna tylna łyżka rozlewowa
 |  |
| 1. Zaślepiony tylny króciec spustowy 2
 |  |
| 1. Zawór dolny
 |  |
| 1. Zabezpieczenie kompresora przed zalaniem
 |  |
| 1. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa z atestem
 |  |
| 1. Zawór przeciwprzelewowy
 |  |
| 1. Instalacja elektryczna - oświetleniowa
 |  |
| 1. Wałek przekaźnika mocy
 |  |
| 1. Ogumienie min. 700/50/R22,5
 |  |
| 1. Kompresor ssąco-tłoczący typu „JUROP PN – 58 M
 |  |
| 1. Błotniki ocynkowane
 |  |
| 1. Uchwyty na wąż ssący
 |  |
| 1. Dodatkowa zasuwa ręczna
 |  |
| 1. Rurowy wskaźnik poziomu
 |  |
| 1. Mechaniczna regulowana stopka podporowa
 |  |
| 1. Szybkozłącza układu pneumatycznego hamulcowego
 |  |
| 1. Manometr
 |  |
| 1. Wziernik
 |  |
| 1. Rozlewacz właściwy
 |  |
| 1. Filtr samoczyszczący
 |  |
| 1. Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem
 |  |
| 1. Fabrycznie nowy rok produkcji min. 2014
 |  |