Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

.............................................

pieczątka Wykonawcy

**Wymagania dla nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzeczniów.**

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | POTWIERDZENIE  SPEŁNIENIA  WYMAGAŃ  WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Podwozie z kabiną** |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami), |  |
|  | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).  Świadectwo ważne na dzień odbioru. |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji minimum 2016 .Podać markę i typ podwozia. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Rezerwa masy między MMR a DMC min. 10%) |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego.  Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd wyposażony w wzmacniacz sygnałowy o mocy wyjściowej min: 200W oraz dwa głośniki kompaktowe o mocy 100W każdy, bądź zamiennie jeden głośnik 200W- zamieszczone w miejscu gwarantującym rozchodzenie się sygnału wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu;  Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt. :  - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2,  - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,  - fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu,  - dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.  Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |  |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:  - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 300 KM ,  - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. |  |
|  | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca.  Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.  Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.  Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3300 mm. |  |
|  | Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:  - międzyosiowego,  - osi tylnej,  - osi przedniej,  - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.  Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszana pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
|  | Kabina wyposażona w:  - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,  - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,  - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,  - wywietrznik dachowy,  - klimatyzację,  - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,  - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,  - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,  - lusterko rampowe - dojazdowe przednie,  - lusterka zewnętrzne podgrzewane,  - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,  - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,  - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, podnoszone siedzenie należy wyposażyć w siłownik podtrzymujący je w pozycji otwartej  - radio samochodowe CD  - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny jako lampa robocza LED o mocy min. 50W, sterowany bezprzewodowo za pomocą pilota  - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.  - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek akumulatorowych kątowych z zamontowanym wyłącznikiem.  Kabina wyposażona dodatkowo:  - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,  - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,  - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. |  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:  - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,  - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,  - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,  - główny wyłącznik oświetlenia skrytek,  - sterowanie zraszaczami,  - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,  - kontrolka włączenia autopompy,  - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,  - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,  - wskaźnik niskiego ciśnienia, |  |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.  Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony z lewej strony pojazdu. |  |
|  | Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. |  |
|  | Pojazd wyposażony dodatkowo w min. jeden 2-tonowy sygnał pneumatyczny o mocy minimum 110dB wspomagający podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego. Miejsce zamontowania gwarantuje rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż pojazdu. Sygnał uruchamiany przyciskiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, dopuszcza się zastosowanie dwóch osobnych przycisków, jeden dla kierowcy, drugi dla dowódcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | Kolorystyka:  - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,  - błotniki i zderzaki - białe,  - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Ogumienie szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w:  - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,  - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,  - tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. |  |
| **II.** | **Zabudowa pożarnicza:** |  |
| 1. 2 | Zabudowa wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, natomiast podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. Półki w skrytkach wykończone anodowaną, aluminiową blachą. |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z kompozytu. |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny, którą zapewnia Wykonawca- do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na pozostały sprzęt . |  |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.  Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). |  |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.  Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy**.** Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
|  | Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane min. 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
|  | Pojazd wyposażony w:  - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,  - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,  - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,  - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi. |  |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |  |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 4000 litrów wykonany z kompozytu lub stali nierdzewnej. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.  Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.  Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |  |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:  - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,  - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,  - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,  - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:  - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach,  - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,  - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.  - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:   * manowakuometr, * manometr niskiego ciśnienia, * manometr wysokiego ciśnienia, * wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), * wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), * miernik prędkości obrotowej wału pompy, * regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, * wyłącznik silnika pojazdu, * licznik czasu pracy autopompy, * wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, * sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, * sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, * schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, * głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu ( po jednej z każdej strony )  Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
|  | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm z najaśnicami LED wyposażonymi w soczewki. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 6 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu oraz z możliwością zasilenia z agregatu prądotwórczego. |  |
| **III.** | **Wyposażenie:** |  |
| 3.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy– OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| 3.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.  Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
|  | Pojazd wyposażony w 4 radiotelefony przenośne cyfrowo-analogowe z ładowarkami oraz 4 latarki kątowe z ładowarkami. Sprzęt zamontowany z kabinie załogi na podeście. Ładowarki na podeście zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgadnie z dostarczona po podpisaniu umowy obsada kanałową. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę sieciową zasilaną z sieci 230V do ładowania radiotelefonów oraz latarek ( po dwie sztuki) |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 3.4 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |
| **IV.** | **Warunki gwarancji i serwisu** |  |
| 4.1 | Gwarancja …………………..miesiące ( zgodna ze SIWZ i formularzem ofertowym). |  |
| 4.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z  pojazdem w języku polskim. |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym :  - karta pojazdu  - wyciąg ze świadectwa homologacji  - badania techniczne |  |
| 4.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający.  Ponadto Wykonawca dokona przeszkolenia 5 strażaków z obsługi pojazdu i urządzeń | |

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

.............................................

pieczątka Wykonawcy

**GMINA RZECZNIÓW**

**27 – 353 Rzeczniów 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**przetarg nieograniczony**

na dostawę fabrycznienowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzeczniów.

Pełna nazwa Wykonawcy

....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................

Tel. ................................. Fax. ................................... e – mail: ...........................................

1.Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania składanej przez nas oferty.

2.Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto ……………zł, (słownie: ………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT .......... % ……………….. zł...................................zł.

a) nazwa pojazdu …………………………………………………………………………………………….

3**.**Oświadczam, że cena Naszej oferty nie przenosi/przenosi\* obowiązku zapłaty części lub całości podatku VAT ze strony Wykonawcy na Zamawiającego.

\* w przypadku przeniesienia podatku VAT na zamawiającego należy poniżej podać kwotę przeniesionej wartości podatku VAT. ………..zł /słownie……………………………………………/

**\*** W przypadku braku jednoznacznego określenia czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający przyjmie, że taki obowiązek nie powstanie.

4. Termin realizacji zamówienia - …………………….

5. Udzielamy gwarancji i rękojmi na podwozie i nadwozie ….................. miesięcy (24 lub 36 lub 48 lub

60 miesięcy)

6. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

7.Oświadczam, że zawarty projekt umowy jako załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany i

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

8.Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

9.Oświadczam, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z Umową oraz Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia.

10.Naszą Ofertę składamy na ............... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

11.Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon......................................Fax............................... e-mail: .........................

Zakres\*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

12.Wszelką korespondencję proszę kierować na adres:

…………………………………………………….

13.Poniższe części zamówienia powierzam do wykonania podwykonawcom ( należy podać dane podwykonawcy : adres oraz dane kontaktowe - jeżeli są znane).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione z uwagi na fakt, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do oferty Wykonawca winien dołączyć pełne uzasadnienie faktyczne utajnienia części oferty.

15.Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

16.Załącznikami do niniejszej oferty są:

*(wymienić wszystkie wymagane dokumenty)*

...........................................................

...........................................................

...........................................................

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

.............................................

pieczątka Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków**

**udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

* + - 1. **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznienowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzeczniów.

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1   
   pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5   
   pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4   
ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie   
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu:

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: nr KRS/nr NIP i PESEL)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

* + - 1. **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nadostawę fabrycznienowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzeczniów

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III pkt 1 oraz w rozdziale 5 ust. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III pkt 1 oraz w rozdziale 5 ust. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….*(wskazać podmiot/y)*

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów).*

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................

pieczątka Wykonawcy

### Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę co najmniej 1samochodu pożarniczego, o wartości brutto min. 600 000,00 zł. oraz załączeniem dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

| **L.p.** | **Przedmiot wykonanych dostaw** | **Wartość dostaw** | **Daty wykonania dostaw** | | **Podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**  **rozpoczęcia** | **Data**  **zakończenia** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................

pieczątka Wykonawcy

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę …………….. zł.

W załączeniu przedkładam kserokopię stosownego dokumentu.-

data................................... .............................................................. / upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis

Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 6 do SIWZ

.............................................

pieczątka Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

O braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn:

Dostawa fabrycznienowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzeczniów

OŚWIADCZAM, że (zaznaczyć właściwe):

* nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

 należymy do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa Podmiotu** | **Adres** | **Organ założycielski** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca dołączy dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

…………………………………………

/ upełnomocniony przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Nr sprawy: Nr sprawy: OSP.271.2.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………

Pieczęć Wykonawcy

**Wzór umowy**

U m o w a nr ..........

zawarta w dniu .................................... w ………………………… pomiędzy:

Gminą Rzeczniów, 27-353 Rzeczniów 1, NIP reprezentowaną przez :

1. Karola Burka – Wójta Gminy Rzeczniów

zwany dalej Zamawiającym,

a

firmąreprezentowaną przez :

...................................... - ..............................zwany dalej Wykonawcą.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i sprzedaży Zamawiającemu fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ***……………….*** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumencie: wymagania nadostawę fabrycznienowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzeczniów, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**Termin wykonania przedmiotu umowy**

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy:

* 1. rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy.
  2. zakończenie: zgodnie z ofertą Wykonawcy do dnia 06 czerwca 2017 roku.

Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się datę jego wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę i spisania protokołu odbioru przez Strony, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

**§ 3**

**Odbiór przedmiotu umowy**

* + - 1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy.
      2. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
      3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
      4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony, potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy i jego przyjęcie przez Zamawiającego.
      5. Przed spisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Wykaz dostarczonego sprzętu/wyposażenia, stanowiącego wyposażenie średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego;
2. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim   
   - 2 komplety, oraz w wersji elektronicznej;
3. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy;
4. Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia   
   i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002, z późn. zm.) - świadectwo dopuszczenia dostarczonego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
5. Książki gwarancyjne pojazdu i wyposażenia w języku polskim, z zapisami zgodnymi   
   z postanowieniami niniejszej umowy;
6. Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
   * + 1. Dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną załączane do protokołu odbioru.
       2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu dokonania odbioru do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej dostarczonego samochodu oraz sprzętu.
       3. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie korzyści   
          i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
       4. Przeniesienie własności przedmiotu umowy przez Wykonawcę na Zamawiającego następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 4**

**Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1, Strony ustalają dla Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ……………………… (słownie złotych: …………………………………. 00/100), w tym podatek VAT w wysokości**:** …………………. zł.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę.

Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej umowy lub zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury upływa z 30 dniem liczonym od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

Uważa się, że termin zapłaty faktury zostaje dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie obciążony w terminie, o którym mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

Za nieterminowe płatności zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie   
w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

**§ 5**

**Kary umowne**

Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

* 1. za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy  
     – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
  2. za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad, o którym mowa w § 8 ust. 2   
     – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
  3. za każde wadliwe wykonanie usuwania wad w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
  4. za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Łączna wartość należnych Zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

Po upływie ww. terminu, Zamawiający, w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary umownej, może potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością Wykonawcy.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Strona niniejszej umowy, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.

Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

**§ 6**

**Umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy**

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

* 1. Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w terminie wskazanym przez Zamawiającego   
     – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;
  2. Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy– w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;
  3. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu jej przekształcenia– w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 7**

**Podwykonawstwo**

1. Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
3. Wykonawca był zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,   
   w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,   
   na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje   
   w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**§ 8**

**Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

* 1. Podwozie i nadwozie średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego   
     – na okres: ………….. miesięcy;

W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego dla Zamawiającego usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin na usuwanie tych wad nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia o wadzie.

Zgłoszenie wady przez Zamawiającego następuje listem poleconym lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Za termin doręczenia zgłoszenia wady przekazywanego przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej, uznaje się termin przejścia ich do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, tj.

* + - * 1. w przypadku nadanego faksu – udokumentowaną datę zakończenia transmisji faksowej, z wyłączeniem ponoszenia negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych u odbiorcy,
        2. w przypadku wysłanego maila – przyjęcie maila przez serwer odbiorcy   
           i zarejestrowania na nim przekazywanych danych, udokumentowanego raportem   
           z zakończonego sukcesem dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy.

W okresie gwarancji na podwozie średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego:

* 1. naprawy gwarancyjne tego podwozia świadczone będą przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. koszty wszystkich przeglądów technicznych w ASO wraz z częściami potrzebnymi do tych przeglądów ponosi Wykonawca.

W okresie gwarancji na nadwozie średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez serwis zapewniony przez Wykonawcę. Dopuszcza się wykonanie skomplikowanych napraw nadwozia poza siedzibą Zamawiającego.

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jej upływem.

Rękojmia za wady przedmiotu umowy wynosi: ………….. miesiące.

Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego usuwania wad, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, zgodnie   
z postanowieniami zawartymi odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszej umowy.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,   
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

**§ 9**

**Przedstawiciele Stron odpowiedzialni za realizację umowy**

Zamawiającego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował: p. Andrzej Świętoń.

Wykonawcę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował/a: ………………….

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

* 1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2;
  2. Wymagania dla dostarczanego dla OSP w Rzeczniowie fabrycznienowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe – załącznik nr 1.

**Zamawiający: Wykonawca:**