UCHWAŁA NR II/10/ 2002
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOW1E
z dnia 13 grudnia 2O02 r.
w sprawie    ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 późn. znx) w związku z art. 10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia I99lr. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.z 2002r., Nr 9 , póz. 84 z późn. zm)
 Rada   Miejska   w Sulejowie    uchwala    co   następuje:
§1
Uwzględniając rodzaj środka transportowego , jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowita , rok produkcji  nacisk na siodło ciągnika , liczbę miejsc do siedzenia ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Sulejów : od samochodów ciężarowych , ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów zgodnie z załącznikami l -5 do niniejszej uchwały .
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do celów ochrony przeciwpożarowej .
§3
Podatek od środków transportowych wpłacać należy w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyzu Filia wSulejowie Nr 89731026-310082-3600-1 .
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§5
Traci moc uchwała Nr XX II /168/2001 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia                               12 listopada 2001r sprawie ustalenia wysokości podatku od   środków transportowych .
§6
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia , z mocą obowiązującą od          01 stycznia 2003r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2002 z dnia 13 grudnia 2002r.

Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Liczba miejsc do siedzenia
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	stawki
minim. dla pój.
z zawiesz pneum.
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
	stawki max.
	stawki minim.

	wyprodukowano przed 01.01.2000
	wyprodukowano po 01.01.2000
	
	wyprodukowano przed 01.01.2000
	wyprodukowano po 01.01.2000

	

	z kataliz.
	bez katal.
	z katal.
	bez katal.
	
	z kataliz.
	bez katal.
	z katal.
	bez katal.

	
mniej niż 30 miejsc
	996
	1104
	948
	1056
	-
	1020
	1128
	972
	1080
	1439.2
	-
	
równej lub wyżej
30 miejsc
	1308
	1452
	1248
	1392
	-
	1344
	1488
	1284
	1428

	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr lll/10/2002r. Z dnia 13 grudnia 2002r.

Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
	ilość osi
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	STAWKI MIN. DLA PÓJ. Z ZAW.PNEUM.
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
	STAWKI MAX
	STAWKI MINIM.
	
od 7 ton i poniżej 12 ton
	
	456
	
	468
	1233,60

Od 12 ton i poniżej 28 ton
	1
	756
	277
	768
	1439,20
	486

	2
	768
	182
	780
	1439,20
	268

	3
	780
	586
	792
	1439,20
	816
	
od 28 do 36 ton włącznie
	1
	1128
	277
	1152
	1439,20 1819,56
	486

	2
	1140
	736
	1164
	1439,20 1819,56
	736 1118

	3
	1152
	586
	1176
	1439,20 1819,56
	816
	
powyżej 36 ton
	1
	1488
	277
	1524
	1819,56
	486

	2
	1512
	995
	1560
	1819,36
	1472

	3
	1524
	816
	1572
	1819,36
	1109

Załącznik  Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2002 z dnia 13 grudnia 2002r.

Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnkowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdÓw
	ilość osi
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	STAWKI MINIM
DLA PÓJ. Z ZAW. PNEUM.
	Inne systemy zawieszenia os i jezdnych
	STAWKI MAX
	STAWKI MINIM
	
od 7 ton i poniżej 12 ton
	
	684
	
	696
	1233.60
	--
	
Od 12 ton i poniżą 28 ton
	1
	900
	0 
154
277
	924
	1439,20
	22             277          486

	2
	912
	
	936
	1439.20
	268

	3
	924
	586
	948
	1439,20
	816
	
od 26 do 36 ton włącznie
	1
	1472
	277
	1512
	1439,20
1819,56
	486

	2
	1488
	531 736
	1524
	1439 20 181956
	736
1118

	3
	1512
	586
	1548
	1439 20
1819,56
	816
	
powyżej 36 ton
	1
	1488
	277
	1524
	1819,56
	486

	2
	1512
	995
	1560
	1819,36
	1472

	3
	1524
	816
	1572
	1819.36
	1109

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr III/10/2002 z dnia 13 grudnia 2002r.

Ciągniki siodłowe l balastowe do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowite] zespołu pojazdów:
dopuszczalna masa całkowita pojazdów
	osi
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	stawki
minim.dla pojazd, z zawiesz
pneum.
	Inne systemy zawieszania osi jezdnych
	stawki max.
	stawki
minim.

	
	wyprodukowane przed 01.01.2000
	Wyprodukowane po 01.01.2000
	
	wyprodukowane przed 01.01.2000
	Wyprodukowane po 01.01.2000

	

	z katalizat.
	bez katalizat
	z katalizat.
	bez
katalizat.
	
	z katalizat.
	bez
katalizat
	z katalizat.
	bez katalizat.

	
od 3,5 tony i poniżej 12t
	
	996
	1104
	948
	1056
	
	1020
	1128
	972
	1080

	
od 1 2 ton i poniżej 18 t
	2
	1128
	1236
	1188
	1308
	0
	1152
	1260
	1224
	1344
	1819,56
	33

	3
	1140
	1248
	1200
	1320
	1079
	1164
	1272
	1236
	1356
	1819,56
	1492
	
od 1 8 ton do 36 ton włącznie
	2
	1596
	1752
	1536
	1660
	230
485 
1223
	1632
	1800
	1572
	1728
	1819,56
	414
796 
1678

	3
	1608
	1776
	1548
	1704
	1079
	1656
	1824
	1584
	1752
	2354,12
	1492
	
powyżej 36 ton
	2
	2052
	2260
	1944
	2160
	1223
	2112
	2340
	1992
	2220
	2354,12
	1678

	3
	2064
	2292
	1956
	2172
	1079 
1492
	2124
	2352
	2004
	2232
	2354,12
	1492 
2207

Załącznik Nr 1 do Uchwały  NR III /10/2002r.z dnia 13 grudnia 2002r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
całkowta
	ilość
OSI
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	stawki minim.
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
	stawki max.
	stawki minim.

	
	wyprodukowano przeć 01.01.2000
	wyprodukowano po 01.01 2000
	dla pój. z z a wiesz
	wyprodukowano przeć
01.01.2000
	wyprodukowano po 01.01 2000

	

	Z Katauz.
	oez Katai
	z Kaiai.
	oez Kaiai.
	pneum.
	Z Ka^allZ.
	oez Kaiai.
	z rtatal.
	oez Kaiai

	
3,btd05,bt włącznie
	
	516
	564
	456
	504
	_
	528
	576
	468
	516
	616,80
	_
	
pow.5,5tdo 9t
włącznie
	
	756
	840
	720
	804
	-
	780
	864
	744
	828
	1028,00
	-
	
powyżej 9 ton
	-
	996
	1104
	948
	1056
	-
	1020
	1140
	972
	1080
	1233,60
	-
	
od 12 ton i poniżej 17
	2
	1116
	1152
	1092
	1200
	123 340,479
	1140
	1176
	1116
	1236
	2354,12
	123,340, 479,1084

	3
	1128
	1164
	1104
	1212
	123
	1152
	1200
	1128
	1248
	2354,12
	214

	4
	n m
	n /e
	1116
	1236
	-
	nas
	1212
	1152
	12/2
	2354,12
	578
	
od 1 7 ton i poniżej 23 ton
	2
	1778
	1992
	1704
	1896
	479
	1836
	2052
	1752
	1944
	2354,12
	1084

	3
	1812
	2016
	1728
	1920
	214.439, 570
	1860
	2076
	1776
	1968
	2354,12
	439,570: 878

	4
	1836
	2040
	1752
	1944
	570
	1884
	2100
	1800
	1992
	2354,12
	578
	
do 23 ton i powyżej
	2
	2184
	2280
	2124
	2148
	479
	2244
	2340
	2184
	2208
	2354,12
	10&4

	3
	2208
	2304
	2148
	2172
	878
	2268
	2364
	2208
	2232
	2354,12
	1365

	4
	2244
	2340
	2184
	2208
	570,578 902,1432
	2304
	2400
	2244
	2268
	2354,12
	578,902, 1432,2124