G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk_Rys.nr 1 Projekt z. terenu.dwg,Ark.3,2013-09-27 03:00:46,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1336.93 mm),1:1.03742,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 5,2013-09-27 03:01:09,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1637.79 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 4,2013-09-27 03:01:59,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1537.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 3,2013-09-27 03:02:19,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 2,2013-09-27 03:02:46,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1537.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 1,2013-09-27 03:03:06,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1537.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 3 Przekroje konstrukcyjne.dwg,Przekroje konstrukcyjne,2013-09-27 03:03:21,Iceman,doPDF v7,A3,1:100,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 3 Przekroje konstrukcyjne.dwg,Połączenie nawierzchni,2013-09-27 03:04:02,Iceman,doPDF v7,A4 mały,1:100,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 5,2013-09-27 03:04:43,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp1,2013-09-27 03:05:08,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 2,2013-09-27 03:05:24,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1087.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 3,2013-09-27 03:05:44,Iceman,doPDF v7,Custom Size,1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 4,2013-09-27 03:06:01,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 6,2013-09-27 03:06:17,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 6,2013-09-27 03:06:28,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 7,2013-09-27 03:06:46,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 8,2013-09-27 03:07:32,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 9,2013-09-27 03:07:47,Iceman,doPDF v7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 837.86 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 4,2013-09-27 03:23:59,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1537.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 3,2013-09-27 03:24:15,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 2,2013-09-27 03:24:33,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1537.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 2 Profile podłużne.dwg,profil podłużny 1,2013-09-27 03:24:49,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1537.80 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 5,2013-09-27 03:25:06,Iceman,PDFCreatoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1137.84 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 6,2013-09-27 03:25:57,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 7,2013-09-27 03:26:14,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 8,2013-09-27 03:26:36,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 9,2013-09-27 03:26:58,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 807.80 mm),1:1.03693,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 4,2013-09-27 03:27:36,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 3,2013-09-27 03:28:02,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp 2,2013-09-27 03:28:17,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 4 Przekroje poprzeczne.dwg,pp1,2013-09-27 03:28:32,Iceman,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (299.97 x 1136.95 mm),1:1,
G:\Bakalarski\Świerzno\Gostyń-Redliny\Druk-Rys.nr 3 Przekroje konstrukcyjne.dwg,Połączenie nawierzchni,2013-09-27 03:28:47,Iceman,PDFCreator,A4,1:100,
