**Część III -** **Formularz oferty wraz z załącznikami**

**Formularz oferty**

**Wykonawca:\***

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

nr telefonu: ............................................................

nr faksu: ............................................................

e-mail: ............................................................

\* W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.

**Ja / my, niżej podpisany / podpisani**

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego”**, składam / składamy niniejszą ofertę:

* 1. Oferuję / Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i na warunkach określonych w SIWZ za cenę:
	2. **Cena netto wynosi ..................................... PLN**

(słownie: .................................................................................................. złotych)

* 1. **Cena brutto wynosi ..................................... PLN**

(słownie: .................................................................................................. złotych)

w tym podatek VAT w wysokości ....... %, co stanowi kwotę ..................................... PLN

(słownie: .................................................................................................. złotych)

* 1. Oświadczam / Oświadczamy, że:
		1. parametry techniczne oferowanego pojazdu, określone w SIWZ i podlegające ocenie wynoszą:
1. **Pojemność zbiornika wody (Pzw): ............................ litrów,**
2. **Wydajność autopompy (Wa): ............................. litrów / min. przy ciśn. tłoczenia 8 bar**
	* 1. zrealizuję / zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: **.............................,**
		2. udzielam / udzielamy gwarancji jakości (okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy) na okres **............................. miesięcy,**
		3. zapoznałem / zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnoszę / nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
		4. akceptuję / akceptujemy istotne postanowienia umowy,
		5. uzyskałem / uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
		6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
		7. uważam / uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
		8. wadium zostało wniesione w formie ................................................................................................ Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto bankowe, z którego zostało wpłacone / na konto bankowe nr: ......................................................................................................\*\*)
	1. W przypadku udzielenia mi / nam zamówienia zobowiązuję / zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	2. Oświadczam / Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia **(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców):\*\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podwykonawcy** | **Część (zakres) zamówienia** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Oświadczam / Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów **(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podmiotu trzeciego** | **Udostępniany potencjał** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Oświadczam / Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera\*\* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

* 1. Ofertę składam / składamy na ........................... kolejno ponumerowanych stronach.
	2. Na ofertę składają się następujące dokumenty / oświadczenia:
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................................................

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

\*\* Niewłaściwe skreślić.

\*\*\* Brak wypełnienia równoznaczny jest z deklaracją samodzielnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

**Załącznik nr 1 do Formularza oferty**

**Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
z postępowania**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

**Wykonawca:**

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

**Ja / my, niżej podpisany / podpisani**

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego”,** oświadczam / oświadczamy, że nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 i art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

Oświadczam / Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do mnie / nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............................ ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem / podjęliśmy następujące środki naprawcze:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Oświadczam / Oświadczamy, że w stosunku do następującego podmiotu / następujących podmiotów, będącego podwykonawcą / będących podwykonawcami:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

Oświadczam / Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

**Załącznik nr 2 do Formularza oferty**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu**

**składane na podstawie art. 22 ustawy Pzp**

**Wykonawca:**

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

**Ja / my, niżej podpisany / podpisani**

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego”,** oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i w art. 22 ustawy Pzp, tj.:

1. posiadam / posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2. znajduję / znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej należyte wykonania zamówienia,
3. posiadam / posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonania zamówienia.

Oświadczam / Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu oraz **dołączone do oferty dokumenty w celu potwierdzenia, że spełniam / spełniamy określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu** są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

**Załącznik nr 3 do Formularza oferty**

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp**

**Wykonawca:**

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

**Ja / my, niżej podpisany / podpisani**

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego”,** oświadczam / oświadczamy, że:

 nie należę / nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

 należę / należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z Wykonawcą / Wykonawcami:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wskazać pełną nazwę / firmę i adres Wykonawcy)

który złożył / którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że w związku z zaistnieniem ww. okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, powiązania z innym Wykonawcą / innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu, gdyż:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

**Załącznik nr 4 do Formularza oferty**

**Wykaz dostaw**

**Wykonawca:**

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Daty wykonania****(dzień/miesiąc/rok)** | **Wartość zamówienia brutto (w PLN)** |
| **początek** | **koniec** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis

pełnomocnika Wykonawców)

**Załącznik nr 5 do Formularza oferty**

**Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego**

**dla OSP w Gostyniu**

**Wykonawca:**

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres siedziby, NIP, REGON)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY \*** |
| **1.** | **Wymagania podstawowe pojazdu** |
| **1.1.** | Pojazd musi być fabrycznie nowy (zarówno podwozie jak i zabudowa). | *Podać markę, typ, model i rok produkcji podwozia.* *Podać producenta i rok produkcji zabudowy.* |
| **1.2.** | Pojazd musi spełniać aktualne na dzień składania ofert wymagania:1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.). z uwzględnieniem *„Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”,*
4. Norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
 |  |
| **1.3.** | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji, zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.**Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne świadectwo homologacji, w którym określone zostały parametry pojazdu bazowego (podwozia).** |  |
| **1.4.** | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo musi być ważne na dzień przekazania pojazdu Zamawiającemu. **Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru potwierdzoną kopię świadectwa dopuszczenia samochodu do użytkowania.** | *­­Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty lub przy odbiorze samochodu.* |
| **2.** | **Klasyfikacja pojazdu i parametry techniczno-użytkowe** |
| **2.1.** | Pojazd sklasyfikowany jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (zgodnie z pkt. 2.2.1 normy PN-EN 1846-1:2011). |  |
| **2.2.** | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (zgodnie z pkt. 4 normy PN-EN 1846-1:2011). |  |
| **2.3.** | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć **16000 kg.** Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu musi wynosić **3-20 %.**Jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Różnica obciążeń stron pojazdu liczona w stosunku do MMR nie powinna przekraczać **3 %.** |  |
| **2.4.** | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy **min. 210 kW**, o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (z możliwością stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym). **Brak dodatkowych płynów w układzie spalinowym nie może powodować ograniczenia momentu obrotowego sinika podczas prowadzenia akcji gaśniczej.**Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy przez **minimum 4 h** w normalnych warunkach pracy dla tego typu urządzenia w czasie postoju samochodu.Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić **co najmniej 300 km** jazdy drogowej lub pracę wyposażenia zamontowanego na stałe (urządzeń napędzanych silnikiem samochodu) w normalnych warunkach przez **minimum 4 h.** | *Podać typ i parametry charakterystyczne silnika.* |
| **2.5.** | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym **4x4** z: * manualną / automatyczną z opcją manualną skrzynią biegów,
* skrzynią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
* blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowych oraz międzyosiowego,
* kołami pojedynczymi na osi przedniej, kołami podwójnymi na osi tylnej.

**Ogumienie pojazdu powinno być szosowo-terenowe, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu oraz jego przeznaczenia, a nośność ogumienia powinna być dostosowana do nacisku koła. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu.** | *Podać typ układu napędowego.**Podać typ i model skrzyni biegów.**Podać markę, typ i model ogumienia.* |
| **2.6.** | Zawieszenie osi przedniej i tylnej: * mechaniczne,
* amortyzatory teleskopowe,
* stabilizator przechyłów.

**Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.** |  |
| **2.7.** | Samochód wyposażony w:* immobilizer,
* centralny zamek drzwi kabiny,
* światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka,
* system ABS, z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie.

**W przypadku ręcznego wyłączenia systemu przeciwblokującego kół podczas hamowania kierowca powinien być jednoznacznie informowany o jego wyłączeniu.** |  |
| **2.8.** | Samochód wyposażony w kabinę jednomodułową z miejscami dla **załogi 6 strażaków** w układzie miejsc **1+1+4** **(siedzenia przodem do kierunku jazdy).** Dostęp do silnika w celu przeprowadzania codziennych kontroli musi być możliwy bez konieczności podnoszenia / przechylania kabiny. Wszystkie wystające ostre przedmioty dostarczane z samochodem oraz krawędzie wewnątrz kabiny powinny być zabezpieczone. W przypadku kabiny składającej się z oddzielnych modułów, powinna być zapewniona możliwość kontaktu, co najmniej głosowego pomiędzy przedziałem załogi i kabiną kierowcy. **Parametry kabiny muszą spełniać co najmniej wymagania pkt. 5.2.2.2 normy PN-EN 1846-2:2012.**Kabina musi być wyposażona w: * klimatyzację,
* niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
* zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny,
* elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
* elektrycznie / mechanicznie opuszczane i podnoszone szyby w przedziale załogowym,
* elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy,
* elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne (główne i szerokokątne),
* lusterko krawężnikowe z prawej strony kabiny oraz lusterko dojazdowe z przodu kabiny,
* lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
* reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony (nie połączony na stałe),
* indywidualne oświetlenie do czytania map w miejscu siedzenia dowódcy,
* oświetlenie przedziału załogi,
* schowek pod siedzeniami przedziału załogi,
* poręcz do trzymania w czasie jazdy dla załogi,
* uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.

**Uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska oraz powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały mocowanie aparatów powietrznych zarówno z butlą stalową 6,0 litrów / 300 bar jak i kompozytową 6,8 litrów / 300 bar. Odblokowanie każdego aparatu musi odbywać się indywidualnie. Dźwignia odblokowująca musi mieć konstrukcję uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu. W przypadku gdy aparaty nie są przewożone, powinna być możliwość wstawienia oparć w miejscu mocowania aparatów.** |  |
| **2.9.** | W kabinie kierowcy muszą być zamontowane następujące urządzenia:* radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową (wykonanie min. IP 56 lub równoważne),
* podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem,
* radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, wyposażony w obrotowy potencjometr siły głosu oraz mikrofon z dodatkowym głośnikiem zewnętrznym zamontowanym w podsufitce.

**Radiotelefon przewoźny musi być wyposażony w dodatkowy manipulator umieszczony przy tablicy sterującej autopompą, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej i stałego nasłuchu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, posiadający co najmniej: włącznik zasilania, sygnalizację pracy i nadawania, głośnik z regulacją głośności oraz mikrofon. Dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy.****Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. radiotelefonu.* |
| **2.10.** | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie kierowcy:* sygnalizacja świetlana i akustyczna otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
* sygnalizacja świetlana i akustyczna informująca o wysunięciu masztu,
* sygnalizacja świetlana i akustyczna załączonego gniazda ładowania akumulatorów,
* główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
* sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
* kontrolka włączenia autopompy,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
* wskaźnik niskiego i wysokiego ciśnienia.
 |  |
| **2.11.** | Wszystkie siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Wszystkie pasy dwupunktowe powinny być tego samego typu. Zatrzaski (zapięcia) wszystkich pasów bezpieczeństwa powinny wymagać identycznych czynności obsługowych.**Fotel dla kierowcy (parametry minimalne):*** z pneumatyczną regulacją wysokości,
* z regulacją dostosowania do ciężaru ciała,
* z regulacją odległości fotela,
* z regulacją pochylenia oparcia,
* z funkcją tłumienia drgań.

**Fotel dla pasażera - dowódcy (parametry minimalne):*** z regulacją wysokości,
* z regulacją odległości fotela,
* z regulacją pochylenia oparcia.
 |  |
| **2.12.** | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych i powinno składać się co najmniej z następujących elementów:* **wzmacniacz sygnałowy (modulator)** **o mocy wyjściowej min. 200 W** **(typ Federal PA 300 lub równoważny)** z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Air Horn”. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia jak i klakson pojazdu razem z sygnałem „Air Horn”;
* **2 głośniki kompaktowe o mocy min. 100 W każdy bądź zamiennie 1 głośnik o mocy min. 200 W** - umieszczone w komorze silnika / na przednim zderzaku pojazdu / w innym miejscu gwarantującym rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu. Głośniki powinny być dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa.
* **sygnał pneumatyczny (z dźwiękiem emergency)**, wspomagający podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego, uruchamiany z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

Urządzenia świetlne powinny składać się co najmniej z następujących elementów:* **lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z niebieskimi lampami LED** - umieszczona na dachu kabiny,
* **2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED** - umieszczone z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego poprzedzającego pojazdu osobowego,
* **2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED** - umieszczone na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu,
* **fala świetlna pomarańczowa LED (min. 7 segmentów)** - umieszczona na tylnej ścianie pojazdu, z możliwością sterowania kierunkiem świecenia z kabiny pojazdu oraz z tablicy sterującej w przedziale autopompy.

**Powinna istnieć możliwość zasilania i sterowania lampy sygnalizacyjnej przyczepy uprzywilejowanej ciągnionej przez pojazd.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. urządzeń* |
| **2.13.** | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę cofania monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. **Kąt widzenia kamery powinien wynosić co najmniej 120 stopni.****Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz kolorowy (o przekątnej co najmniej 7 cali) musi być zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera powinna być uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego w pojeździe. Dodatkowo powinna być możliwość uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowcę.**  | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. kamery cofania* |
| **2.14.** | Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną **o uciągu min. 8 ton**, zamontowaną z przodu pojazdu w zewnętrznej obudowie kompozytowej. **Wyciągarka powinna być wyposażona w linę o długości co najmniej 25 m, prowadnicę rolkową, układ sterowania, hamulec elektryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, napinacz liny, dodatkowe zblocze i pokrowiec.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. wyciągarki* |
| **2.15.** | Pojazd musi być wyposażony w **zaczep holowniczy paszczowy (typ Ringfeder / Rockinger lub równoważny)**, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, przystosowany do ciągnięcia przyczep o masie min. 10 ton, zgodnie z homologacją podwozia. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w źródła światła LED.**Pojazd musi posiadać zaczep holowniczy do holu sztywnego z przodu pojazdu, umożliwiający jego odholowanie.** |  |
| **2.16.** | Pojazd wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem o długości min. 4 m umieszczonym po lewej stronie. Podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej.**Złącze musi być samorozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy musi być sygnalizacja świetlana i akustyczna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Ładowarka (prostownik) musi być na wyposażeniu samochodu.** |  |
| **2.17.** | Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Wyłącznik główny nie powinien rozłączać urządzeń, które wymagają stałego zasilania. |  |
| **2.18.** | Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu max 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| **2.19.** | Kolory samochodu:* elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym,
* błotniki i zderzaki – w kolorze białym,
* kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000,
* żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium,
* elementy ozdobne i inne (klamki, uchwyty itp.) – w kolorze naturalnym.
 |  |
| **3.** | **Zabudowa pożarnicza** |
| **3.1.** | Zabudowa pożarnicza musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, tj.:* konstrukcja - stal nierdzewna / aluminium / kompozyt poliestrowy,
* poszycie zewnętrzne - stal nierdzewna / aluminium / kompozyt poliestrowy,
* wewnętrzne poszycia skrytek - anodowana blacha aluminiowa,
* spody skrytek, półki sprzętowe - anodowana blacha aluminiowa / blacha nierdzewna.

**Zabudowa musi posiadać minimum po 3 przedziały sprzętowe (skrytki) na bokach pojazdu i jeden z tyłu pojazdu (w układzie 3+3+1).**Zabudowa musi być wykonana bez ostrych krawędzi, starannie wykończona i zabezpieczona. Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”.**Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (Wykonawca ponosi koszt montażu). Zamawiający dostarczy Wykonawcy posiadany sprzęt do zamontowania.** |  |
| **3.2.** | **Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami aluminiowymi.** Drzwi żaluzjowe powinny być wyposażone w zamki (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków). Wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji – typu rurkowego. Skrytki zabudowy muszą być wyposażone w szuflady / wysuwane tace, które powinny blokować się automatycznie w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). **Szuflady / tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.** Półki sprzętowe muszą mieć możliwość regulacji położenia (ustawienia) wysokości. Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza oraz wentylację. |  |
| **3.3.** | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie - podwójne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. **W przypadku zastosowania dodatkowych dolnych skrytek otwieranych przez podesty boczne, muszą być one również wyposażone w oświetlenie - listwy LED, włączane automatycznie po otwarciu podestu.**  |  |
| **3.4.** | **Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z lamp bocznych typu LED, zamontowanych w balustradach bocznych zabudowy lub składające się z zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami.**Ww. oświetlenie musi zapewnić w każdych warunkach pogodowych natężenie **co najmniej 5 lx**, zmierzone na poziomie podłoża wokół samochodu oprócz kabiny, na szerokości **1 m** od boków oraz tyłu samochodu. Dostęp do stanowisk obsługi, platform roboczych oraz dostępnych części dachu powinien być oświetlony.Zabudowa musi posiadać oświetlenie powierzchni dachu lampami typu LED oraz świetlenie wnętrza skrzyni sprzętowych na dachu lampami typu LED.**Pojazd musi posiadać możliwość sterowania oświetlenia zewnętrznego z przedziału autopompy.** |  |
| **3.5.** | **Dach zabudowy musi być w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.** Balustrady ochronne dachu powinny być wykonane jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub jako barierki rurkowe z materiałów niekorodujących.Na dachu zabudowy powinny być zamontowane: * zamykana skrzynia aluminiowa o min. wymiarach 1400 x 460 x 270 mm na drobny sprzęt, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED,
* uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na drabinę nasadkową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

Wejście na dach musi umożliwiać drabinka, umiejscowiona z tyłu pojazdu, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki muszą być zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.  |  |
| **3.6.** | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.Powierzchnie platform, podestów roboczych muszą być w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| **3.7.** | **Zbiornik na wodę do celów gaśniczych o pojemności min. 3000 litrów, wykonany z materiałów kompozytowych.** Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik musi posiadać falochrony i właz rewizyjny.Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady ø75 z zaworami kulowymi, umiejscowione w zamykanym klapą / żaluzją schowku bocznym na prawym i lewym boku z tyłu pojazdu. Wlot do napełniania z hydrantu musi być wyposażony w zawór odcinający oraz sito zabezpieczające.Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas napełniania, swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz posiadać zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | *Podać rzeczywiste parametry techn. zbiornika wody.* |
| **3.8.** | **Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10 % w stosunku do pojemności zbiornika na wodę, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.**Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | *Podać rzeczywiste parametry techn. zbiornika środka pianotwórczego.* |
| **3.9.** | Układ wodno-pianowy musi być wyposażony w **automatyczny / ręczny dozownik środka pianotwórczego** dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. **Automatyczny dozownik musi być wyposażony dodatkowo w sterowanie ręczne (w trybie awaryjnym, gdy nie zadziała automatyczny układ dozowania środka pianotwórczego).** |  |
| **3.10.** | Autopompa dwuzakresowa o parametrach:* **wydajność stopnia niskiego ciśnienia – min. 2500 litrów / minutę przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar i głębokości ssania 1,5 m,**
* **wydajność stopnia wysokiego ciśnienia –** **min.** **400 litrów / minutę przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar.**

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:* 2 nasad tłocznych ø75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu (po bokach),
* linii szybkiego natarcia,
* działka wodno-pianowego,
* zraszaczy.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:* z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,
* z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.**Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. autopompy.* |
| **3.11.** | W przedziale autopompy na pulpicie sterowniczym pompy powinny znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:* urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym licznik godzin pracy pompy,
* wyłącznik silnika pojazdu,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu,
* wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik,
* regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę.

**Ponadto na stanowisku obsługi powinien znajdować się schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów.** Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie).W przedziale autopompy należy zamontować zespół: * sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
* sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną,
* sterowania automatycznym / ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy.

**Przedział pracy autopompy musi być wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego. Przedział pracy autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika (sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy).** |  |
| **3.12.** | Układ wodno-pianowy musi być wyposażony w **wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża co najmniej 60 metrów**, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany z prądownicy, bez względu na stopień rozwinięcia linii. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża przez jednego strażaka.Zwijadło musi być wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.Wąż powinien nawijać się na bęben zwijadła bez załamań i zagnieceń. | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. urządzenia szybkiego natarcia.* |
| **3.13.** | Układ wodno-pianowy musi być wyposażony w **działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności (z nakładką do piany)**, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka powinna wynosić **co najmniej 800÷1600 litrów / minutę**, przy podstawie działka. Działko powinno posiadać zamontowany zawór odcinający (dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym). | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. działka wodno-pianowego.* |
| **3.14.** | **Instalacja układu zraszaczy** zasilanych z autopompy powinna być wyposażona w co najmniej 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy (min. 2 zraszacze zamontowane przed przednią osią + min. 2 zraszacze zamontowane po bokach pojazdu).**Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Sterowanie zraszaczami powinno się odbywać z kabiny kierowcy.** |  |
| **3.15.** | **Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.** Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:* nasada wodna zasilająca – kolor niebieski,
* nasada wodna tłoczna – kolor czerwony,
* nasada środka pianotwórczego – kolor żółty.
 |  |
| **3.16.** | **Pojazd musi być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z reflektorami, wyposażonymi w lampy LED z soczewkami zapewniającymi szerokie rozproszenie światła, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lumenów.**Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. W czasie jazdy samochodem po nierównościach nie może następować samoczynne wysuwanie się masztu. Mechanizmy podnoszące masztu powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1846-3.**Wymagane parametry:** * wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów: co najmniej 5 m,
* obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej 0º ÷ 170º (w obie strony),
* sterowanie masztem musi odbywać się ze stanowiska obsługi masztu (z poziomu ziemi),
* oprócz przewodowego, wymagane jest bezprzewodowe sterowanie (za pomocą pilota) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia masztu, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m),
* w kabinie kierowcy musi znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu,
* wysunięcie masztu musi nastąpić tylko podczas postoju pojazdu, po zaciągnięciu hamulca ręcznego,
* operator masztu musi mieć możliwość zatrzymania wysuwu głowicy masztu na dowolnej wysokości i sterowania masztem na różnej wysokości,
* maszt musi posiadać zasilanie 12V z instalacji samochodu,
* instalacja samochodu musi umożliwiać podłączenie wspomagania zasilania agregatem prądotwórczym 230V,
* tablica kontrolno-sterująca masztu oświetleniowego powinna być w pierwszej skrytce za kabiną.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.** | **Wyposażenie ratownicze** |
| **4.1.** | **Pakiet ratownictwa ekologiczno-chemicznego** **– 1 szt.**Pakiet musi składać się, zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, z następujących komponentów:* Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną (6 szt.),
* Aparat ochrony układu oddechowego z maską, pokrowcem na maskę, butlą kompozytową o poj. 6,8 litrów / 300 bar i sygnalizatorem bezruchu (6 szt.),
* Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej (1 szt.),
* Zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru (1 szt.),
* Urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące (1 szt.).

**Aparaty ochrony układu oddechowego powinny być kompatybilne z aparatami używanymi przez OSP Gostyń (typ DRAGER PSS 4000 lub równoważne).** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. poszczególnych sprzętów.* |
| **4.2.** | **Zestaw lądowy do usuwania rozlewów ropopochodnych – 1 szt.**Zestaw musi składać się z następujących elementów:* Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych (min. 20 kg),
* Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych – roztwór (min. 10 litrów),
* Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu (1 szt.).
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.3.** | **Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu – 5 szt.**Wymagane parametry minimalne: * cyfrowo-analogowy z regulowanym poziomem mocy,
* ilość kanałów: min. 16,
* częstotliwość: 136-174 MHz,
* przycisk alarmowy,
* przeciętny czas pracy na jednym naładowanym akumulatorze NiMH: min. 8 h przy dużej mocy i min. 11 h przy małej mocy,
* spełnia normy MIL810 C/D/E oraz IP67,
* rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC.

**Radiotelefony powinny być zamontowane w kabinie na specjalnym podeście.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.4.** | **Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IC, T4, IP 65, wraz z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu – 5 szt.**Latarki służą do oświetlania identyfikacyjnego miejsca zdarzenia, m.in. w zadymionych pomieszczeniach. Powinny być bezpieczne w użyciu w środowisku z zagrożeniem wybuchowym.Wymagane parametry minimalne: * źródło światła: LED / xenon,
* obudowa latarki: propolimer,
* kolor obudowy: pomarańczowy,
* siła światła: min. 27 000 kandeli,
* czas świecenia: min. 6 h,
* zasilanie: akumulatorowe,
* rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC.

**Latarki powinny być zamontowane w kabinie na specjalnym podeście.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.5.** | **Kamera termowizyjna – 1 szt.** Wymagane parametry minimalne: t**yp FLIR K2 lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.6.** | **Detektor prądu przemiennego – 1 szt.**Wymagane parametry minimalne: **typ LEADER VOLT AC lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.7.** | **Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – 8 szt.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.8.** | **Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – 10 szt.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.9.** | **Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt**.Wymagane parametry minimalne: **typ ROSENBAUER RB101 lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.10.** | **Motopompa pływająca typ MP 4/2 – 1 szt.**Wymagane parametry minimalne: **typ NIAGARA II lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.11.** | **Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem – 1 szt.**Wymagane parametry minimalne: **typ HUSQVARNA 550 XP lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.12.** | **Wentylator oddymiający z zintegrowaną dyszą gaśniczą – 1 szt.**Wymagane parametry minimalne: **typ ROSENBAUER FANERGY V16 lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.13.** | **Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego wraz z adapterami łańcuchów (wymagane min. 2 szt. adapterów) – 1 szt.**Wymagane parametry minimalne: **zestaw łańcuchów musi być kompatybilny z zestawem narzędzi hydraulicznych używanym przez OSP Gostyń (WEBER HYDRAULIK typ SP 43 XL/49/60 lub równoważne).** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.14.** | **Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną) – 1 szt.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.15.** | **Drabina wysuwana min. 2-przęsłowa o długości min. 9 metrów – 1 szt.**Wymagane parametry minimalne: **typ ZS 2100 lub równoważny.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.16.** | **Drabina nasadkowa (przęsło) – 2 szt.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.17.** | **Mostek przejazdowy gumowy do węży pożarniczych 2 x ø75 – 2 szt.** | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **4.18.** | **Zestaw sprzętu ratowniczego – 1 szt.**Zestaw musi składać się z następujących elementów:* łom zwykły (1 szt.),
* łomo-wyciągacz (1 szt.),
* młotek 2 kg (1 szt.), młotek 4 kg (1 szt.),
* siekiera (1 szt.),
* nożyce do drutu (1 szt.).
 |  |
| **5.** | **Wyposażenie podstawowe pojazdu** |
| **5.1.** | Pojazd musi być wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, tj. co najmniej: * klin do kół (1 szt.),
* klucz do kół (1 szt.),
* podnośnik hydrauliczny z dźwignią (1 szt.),
* trójkąt ostrzegawczy (1 szt.),
* apteczka (1 szt.),
* gaśnica (1 szt.).

**Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe.** Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w kamizelki ostrzegawcze, spełniające wymagania normy EN 471:1994 i posiadające znak bezpieczeństwa CE w kolorze żółtym z pasami fluoroscencyjnymi i napisami „STRAŻ” (dla każdego z członków załogi), |  |
| **6.** | **Oznakowanie pojazdu** |
| **6.1.** | Wykonanie oznakowania pojazdu numerami operacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP + na drzwiach kabiny kierowcy oznakowanie nazwą OSP, wskazaną przez Zamawiającego. Dodatkowo oznakowanie kabiny / zabudowy pojazdu logotypami dot. otrzymanego dofinansowania.  |  |
| **7.** | **Gwarancja** |
| **7.1.** | Gwarancja:* na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – **min. 24 miesiące**,
* na specjalistyczny sprzęt zamontowany w pojeździe – **zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.**
 | *Podać okres udzielonej gwarancji.* |

**\* Część tabeli oznaczoną jako SPEŁNIENIE WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.**

**Należy wypełnić stosując słowa „Spełnia” lub „Nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „Nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).**

........................................, dn. ............................ ..........................................................................

(podpis / podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis

pełnomocnika Wykonawców)

**Część IV – WZÓR UMOWY**

W dniu ......................... 2017 roku w Świerznie pomiędzy:

**Ochotniczą Strażą Pożarną w Gostyniu**, z siedzibą pod adresem: Gostyń 21, 72-405 Świerzno,

REGON: 812054540, NIP: 9860110968,

reprezentowaną przez ...........................................................................

zwaną dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**

a

....................................................................................................................................................................

z siedzibą pod adresem: ............................................................................................................................,

REGON: ...................................................., NIP: ...................................................,

reprezentowaną przez ....................................................................................,

zwanym dalej **„WYKONAWCĄ”**

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia .................. 2017 r., nr ogłoszenia ................., WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: **„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego”**, zgodnie z ofertą z dnia ....................... 2017 r.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać ZAMAWIAJĄCEMU samochód ratowniczo-gaśniczy, zwany dalej „samochodem” o parametrach technicznych i warunkach wskazanych w Załączniku nr 5 do Formularza oferty WYKONAWCY z dnia …............. - **Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu**, który Wykonawca wypełnił w części oznaczonej jako **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY.**
3. W ramach niniejszej umowy do obowiązków WYKONAWCY jako sprzedającego należy także:
4. dostarczenie samochodu do ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY,
5. przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi samochodu dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO - dla grupy 5-20 osób.
6. Samochód musi być fabrycznie nowy (nieużytkowany) i posiadać komplet dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie go na terenie Polski jako pojazd specjalny pożarniczy. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania samochodu nie stanowi naruszenia wymogu fabrycznej nowości samochodu.
7. WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać oznakowania samochodu zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ oraz wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO na etapie realizacji zamówienia.
8. Zakup realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. **„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”**, zwanego dalej „Zadaniem”, współfinansowanego ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy z dnia 18.07.2017 r. w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140), zwanego dalej „Programem”.

**§ 2.**

**CENA I WARUNKI ZAPŁATY**

1. Cena samochodu wynosi:
2. **netto: .................................zł** (słownie:.............................................................zł),
3. **podatek VAT: ................................ zł** (słownie:.............................................................zł),
4. **brutto: .................................zł** (słownie:.............................................................zł).
5. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności: koszty wykonania samochodu zgodnie z umową, koszty inspekcji techniczno-jakościowych i odbioru samochodu, koszty dostarczenia samochodu do ZAMAWIAJĄCEGO i wszelkich formalności administracyjnych, podatki, koszty szkolenia, koszty serwisu i ewentualnych napraw gwarancyjnych oraz objętych rękojmią jakości, ryzyko WYKONAWCY związane z wykonaniem niniejszej umowy, a także wszelkie koszty których WYKONAWCA wcześniej nie przewidział.
6. Zapłata ceny nastąpi **w terminie 7 dni** od daty dokonania odbioru samochodu, jednakże przed zapłatą ceny WYKONAWCA dostarczy samochód do ZAMAWIAJĄCEGO oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi samochodu. Do czasu dokonania tych czynności przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY wstrzymuje się od dokonania zapłaty a WYKONAWCY nie przysługuje roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie.
7. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze.
9. Faktura zostanie wystawiona dla ZAMAWIAJĄCEGO:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyniu**

**Gostyń 21, 72-405 Świerzno**

**NIP: 9860110968**

**§ 3.**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. WYKONAWCA wykona samochód i umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU jego odbiór w terminie do dnia **22 grudnia 2017 r.**
2. Na zasadzie przewidzianej w art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego WYKONAWCA przyjmuje na siebie odpowiedzialność za terminowe wykonanie umowy, nawet jeżeli nieterminowe wykonanie umowy byłoby następstwem okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności związanych z dostępnością na rynku urządzeń, materiałów lub części niezbędnych do wykonania umowy, warunkami rynkowymi, problemami na rynku pracy, w tym strajkami, rzetelnością osób i podmiotów, z których usług korzysta przy wykonaniu umowy, warunkami pogodowymi czy okolicznościami organizacyjnymi (odpowiedzialność za opóźnienie).
3. Jeżeli opóźnienie w odbiorze samochodu w terminie wskazanym w ust. 1 przekroczy 7 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo, bez wezwania WYKONAWCY do wykonania umowy, odstąpić od umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, złożenia przez uprawnionego odpowiedniego oświadczenia pisemnego.

**§ 4.**

**INSPEKCJA, ODBIÓR, DOSTARCZENIE SAMOCHODU I SZKOLENIE**

1. Odbiór samochodu odbędzie się w jednym etapie u WYKONAWCY. Odbioru samochodu dokona 3-osobowa komisja ZAMAWIAJĄCEGO w obecności przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru samochodu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie dokonywane jest faksem przesłanym na numer 913832723 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@swierzno.pl. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru.
2. Podczas odbioru WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć komisji ZAMAWIAJĄCEGO świadectwo dopuszczenia samochodu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP), przy czym świadectwo musi potwierdzać spełnianie przez samochód wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiących kryteria oceny ofert.
3. Komisja ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie odbioru dokona zarówno analizy dostarczonych przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dostarczonego samochodu, jak też dokona we własnym zakresie sprawdzenia spełniania wymagań określonych w Załączniku nr 5 do Formularza oferty **-** **Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu**, który Wykonawca wypełnił w części oznaczonej jako **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY.**
4. Protokół odbioru wraz z ustaleniami dotyczącymi terminu dostawy samochodu do ZAMAWIAJĄCEGO zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
5. Po odbiorze samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie ustalonym w protokole odbioru, na własny koszt i ryzyko dostarczyć samochód do ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Własność samochodu przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą dokonania odbioru samochodu, jednakże ryzyko utraty i uszkodzenia samochodu przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą odbioru samochodu w miejscu, do którego samochód ma być dostarczony.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że WYKONAWCA przedstawił do odbioru samochód, który nie spełnia wymogów umożliwiających zgodne z przepisami wykorzystywanie go w działalności ratowniczej ZAMAWIAJĄCEGO, albo też nie posiada właściwych dokumentów, a wada ta jest nieusuwalna w terminie umożliwiającym ZAMAWIAJĄCEMU zapłatę ceny zgodnie z zobowiązującymi go zasadami finansowania, ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania odbioru takiego samochodu i uprawniony będzie do skorzystania ze wszystkich uprawnień przewidzianych na okoliczność niewykonania umowy przez WYKONAWCĘ.
8. W przypadku przerwania czynności odbiorowych celem usunięcia wad, termin wykonania umowy wskazany w § 3 ust. 1 nie ulega zmianie.
9. W przypadku dokonania odbioru samochodu z wadami nie podlagającymi usunięciu, WYKONAWCA obciążony zostanie karami urnowymi określonymi w § 8.
10. Dokonując odbioru ZAMAWIAJĄCY może zobowiązać WYKONAWCĘ do usunięcia w wyznaczony terminie wad samochodu.
11. WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi samochodu. Szkolenie odbędzie się u ZAMAWIAJĄCEGO w dniu dostarczenia samochodu do ZAMAWIAJĄCEGO i będzie trwało min. 4 godziny. W szkoleniu uczestniczyć będzie 5-20 osób zgodnie z potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO. Po zakończeniu szkolenia, zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych. Protokół zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
12. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej samochodu. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji samochodu. W inspekcji uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie nie większej niż 3 osoby. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji dokonywane jest faksem przesłanym na numer …………………….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail WYKONAWCY: …………………...….... ZAMAWIAJĄCY wskazuje członków komisji, którzy będą uczestniczyli w inspekcji. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie inspekcji.
Z przebiegu inspekcji oraz ustaleń tam zawartych zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.

**§ 5.**

**DOKUMENTACJA**

Najpóźniej przy odbiorze samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU dotyczące samochodu oraz jego zabudowy i wyposażenia następujące dokumenty:

1. instrukcję obsługi i eksploatacji (w wersji papierowej i elektronicznej),
2. książkę napraw gwarancyjnych / serwisową z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,
3. wykaz punktów serwisowych dla podwozia samochodu oraz elementów zabudowy, które świadczyć będą czynności serwisowe,
4. dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu jako pojazd specjalny pożarniczy (wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego języka polskiego),
5. wykaz ilościowo-wartościowy (wartości jednostkowe brutto) wyposażenia sprzętu dostarczonego samochodu, uwzględniający pozycje wyposażenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6. kopię świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ samochodu oraz pozostałego sprzętu wraz z samochodem, dla którego wymagane jest posiadanie świadectwa dopuszczenia.

**§ 6.**

**GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela na dostarczony samochód:
2. .......... miesięcznej gwarancji jakości, której termin zaczyna biec w dniu odbioru samochodu,
3. .......... miesięcznej rękojmi, której termin zaczyna biec w dniu odbioru samochodu.
4. Gwarancji oraz rękojmi podlega samochód (podwozie i zabudowa) wraz z wyposażeniem.
5. W ramach gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto w ramach gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt wszelkie wymagane dla samochodu, zabudowy i wyposażenia przeglądy gwarancyjne.
6. Zawiadomienie o wadzie lub konieczności wykonania przeglądu następuje faksem przesłanym na numer …………………….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail WYKONAWCY: …………………..…………....…....
7. Zasady przeglądów gwarancyjnych określone są w instrukcjach obsługi i eksploatacji oraz książkach gwarancyjnych. Zapewnione w ramach niniejszej gwarancji przeglądy obejmują również wymianę na koszt WYKONAWCY wszelkich środków i materiałów eksploatacyjnych, podlegających wymianie zgodnie z wymogami i zaleceniami instrukcji obsługi i eksploatacji, książki gwarancyjnej lub innych dokumentów dotyczących samochodu, elementów i urządzeń, którymi samochód jest zabudowany.
8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku z usuwaniem wady lub wykonaniem czynności przeglądowej / serwisowej, przemieszczenia dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ.
9. WYKONAWCA przystąpi do usunięcia wady lub wykonania przeglądu w ciągu **max 72 godzin** od momentu otrzymania przez WYKONAWCĘ zawiadomienia o wadzie albo zgłoszenia samochodu do przeglądu przez ZAMAWIAJĄCEGO i zobowiązany jest usunąć wadę lub wykonać przegląd nie później niż w terminie **max 10 dni** od zawiadomienia o wadzie lub od zgłoszenia samochodu do przeglądu. Do czasu wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wady lub wykonania przeglądu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
10. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może, na wniosek WYKONAWCY przedłużyć terminy wskazane w ust. 7.
11. W sprawach dotyczących gwarancji nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte instrukcjach obsługi i eksploatacji oraz książkach gwarancyjnych. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami instrukcję obsługi i eksploatacji lub książki gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

**§ 7.**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia przez WYKONAWCĘ zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ ciążących na nim na podstawie niniejszej umowy obowiązków, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wykonania ich na koszt WYKONAWCY bez upoważnienia sądu.

**§ 8.**

**KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE I ODSETKI**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **0,2% ceny netto** samochodu za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania umowy wskazanym w § 3 ust. 1, jednakże **nie więcej niż 20% ceny netto.**
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **0,5% ceny netto** samochodu za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu samochodu do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie ustalonym w protokole odbioru.
3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **5% ceny netto** samochodu za każdy przypadek niespełnienia przez odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO samochód parametru technicznego określonego w Załączniku nr 5 do Formularza oferty **-** **Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu**, który Wykonawca wypełnił w części oznaczonej jako **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY**, stanowiącego jednocześnie kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej sprawie.
4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **0,1% ceny netto** samochodu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie wady wskazanej w protokole odbioru.
5. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **2% ceny netto** samochodu, w przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 11.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **20% ceny netto** samochodu.
7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty / rachunku wystawionej / wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 9.**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. Sprawy sporne związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 10.**

**ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
3. W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 5Formularza oferty Wykonawcy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
4. W przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w Załączniku nr 5 do Formularza oferty **-** **Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu**, który Wykonawca wypełnił w części oznaczonej jako **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY -** dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. Załączniku rozwiązań konstrukcyjnych;
5. W przypadkach uzasadnionych potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi - dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej lub odbioru techniczno-jakościowego lub dostawy samochodu oraz szkoleń.
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodu ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.

**§ 11.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wskazane na wstępie umowy adresy ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony - za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia - o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Zawiadomienia przesłane w przypadkach określonych w umowie na numery faksów wskazane w umowie, uważane są za skutecznie doręczone z chwilą ich wysłania (dowodem jest wydruk transmisji danych potwierdzający prawidłowe dokonanie transmisji), chyba że strona zawiadomi drugą stronę listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o zmianie numerów (zawiadomienie takie nie stanowi zmiany umowy).
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w ramach realizacji przedmiotowej umowy są:
4. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ........................................................................, tel. ....................,
5. ze strony WYKONAWCY: ..........................................................................., tel. .....................
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego z dnia .................. 2017 r., nr ogłoszenia ................., oferta przetargowa oraz wyjaśnienia uzyskane od WYKONAWCY w toku badania oferty.
7. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w ust. 4, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**