Szypliszki, 18.12.2019r.

**GMINA SZYPLISZKI**

Dotyczy: Postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 101630B Zaboryszki – Szołtany, we wsi Zaboryszki”

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji jezdni?

  Z:  
    - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 15cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego  
    - podbudowa AC 16P o grubości 4cm,  
    - nawierzchnia AC 11S o grubości 4cm,  
  Na równoważne rozwiązanie:  
    - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 15 cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego  
   - nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o gr. 14cm

Odpowiedź: NIE

Pytanie: Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego (Orientacja, PZT, przekroje przez drogę, szczegóły konstrukcyjne).

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów drogi: długość, szerokość oraz wymiary zjazdów.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać zjazdy o nawierzchni żwirowej (szczegóły wykonania zjazdów).

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Prosimy o wskazanie rodzaju znaków do ustawienia (poz. 25, 26).

Odpowiedź: patrz niżej.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że poz. 27 – 1 kpl. dotyczy ustawienia dwóch sztuk znaków aktywnych w obu kierunkach jazdy.

Odpowiedź: patrz niżej.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadnia nie należy ustawić wiaty przystankowej.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów dotyczących poz. 30  długość, szerokość, powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej oraz ilość krawężników i obrzeży do ustawienia.

Odpowiedź: patrz niżej.

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów wyniesionego przejścia dla pieszych (długość, szerokość, grubość konstrukcji nawierzchni).

Odpowiedź: patrz niżej.

Pytanie: Ze względu na brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej i opisanie przedmiotu zamówienia tylko przedmiarem robót zwracamy się o potwierdzenie przez Zamawiającego że kwota zaoferowana przez potencjalnego Wykonawcę jest wynagrodzeniem wstępnym, a rzeczywista wartość zostanie określona na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego (tzw. rozliczenie kosztorysowe).

Odpowiedź: Sposób rozliczenia będzie zgodny z założeniami SIWZ - rozliczenie ryczałtowe..

Pytanie: Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności w długości przebudowywanego odcinka. SIWZ pkt 2, ust. 1 mówi o długości 965m, natomiast w załączonym przedmiarze robót ilości wyliczane są z długości odcinka 945m.

Odpowiedź: Długość przebudowywanego odcinka robót wynosi 945 mb - zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Zwracamy się o uzupełnienie załączonego przedmiaru o poz. dotycząca robót pomiarowych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Odpowiedź: Geodezyjne roboty pomiarowe należy zawrzeć w cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów robót jeżeli są niezbędne do ich wykonania. Inwentaryzacja powykonawcza jest poza przedmiotem zamówienia.

Pytanie: Poz. 27 załączonego przedmiaru - zwracamy się o wyjaśnienie sposobu zasilania znaków aktywnych (przyłącze energetyczne, czy zasilanie solarne) oraz ilości tarcz znaków D6 i słupków. Jednostka kpl. nie opisuje jednoznacznie wymaganych ilości (brak projektu stałej organizacji ruchu).

Odpowiedź: Należy wycenić znak  D6 do znakowania jednego aktywnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrębie znaku. Zasilanie solarne. Komplet składa sie z dwóch tarcz znaków D6 na słupkach.

Pytanie: Poz. 29 załączonego przedmiaru - zwracamy się o dokładne opisanie tj. podanie wymiarów przejścia, powierzchnia  …….m2, wysokość wyniesienia ……cm, wymiary skosów najazdowych na wyniesione przejście.

Odpowiedź: Wymiary przejścia: szer. - 3,5 m, dł. - 2 m+ skosy 2x1,5m, wysokość 7 cm.

Pytanie: Poz. 30 załączonego przedmiaru - zwracamy się o podanie wymiarów peronu.

Odpowiedź: Nawierzchnia z kostki  -  2,0 m2 ; Krawężnik  -   2,0 m; Obrzeże - 4,0m; Grubość podsypki cem-piaskowej - 4 cm.

Pytanie: Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem go do realizacji na czas prowadzenia robót.

Odpowiedź: Tymczasową organizację ruchu należy założyć w kosztach pośrednich kosztorysu.

Pytanie: Ze względu na brak projektu Stałej organizacji ruchu zwracamy się o dokładne opisanie wymaganych tarcz znaków pionowych do wbudowania tj. symbol numerowy tarczy znaku, wymagana folia której generacji oraz wielkość znaków.

Odpowiedź: Wielkość znaków małe, folia I generacji. Tarcze znaków : A7 - 1 szt., B33 "40" - 2 szt., B 33" 30" -2 szt., A 11a - 2 szt.

Pytanie: Zwracamy się o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 28 tj. w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie cienkowarstwowej czy grubowarstwowej.

Odpowiedź: Oznakowanie poziome ma być wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego.

Pytanie: Zwracamy się o zwiększenie ilości oznakowania poziomego linii krawędziowej P-7c w pozycji przedmiarowej nr 28 z ilości 56,7m2 na: 2 strony \* 945m \* zużycie na mb 0,06 m2 = 113,4 m2.

Odpowiedź: Ilość oznakowania poziomego linii krawędziowej pozostaje bez zmian.

Pytanie: W pozycji przedmiarowej nr 3 Zamawiający przewiduje że 20% wykopu zostanie wbudowane w nasyp. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem na jakiej podstawie została określona ta ilość (badania geotechniczne, badania przydatności gruntu, ilość szacunkowa)?

Odpowiedź: Ilość wykopu do wbudowania w nasyp założono szacunkowo do przedmiaru robót.

Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru o pozycje formowanie i zagęszczanie nasypów z wykopów tj 767m3 \* 20% = 153,4 m3.

Odpowiedź: Uaktualniono w poz. 5 i 6.

Pytanie: Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej ilość wykonania oznakowania poziomego na wyniesionym przejściu dla pieszych ( pasy + kliny najazdowe).

Odpowiedź: Oznakowanie poziome na wyniesionym przejściu dla pieszych dodano w poz. 27.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotową drogę należy wykonać na istniejącej drodze gruntowej.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem działek, na których należy wykonać nową nawierzchnię.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności pozyskania działek przez Zamawiającego wszelkie koszty z tego wynikające poniesie Zamawiający oraz będzie to podstawą do przedłużenia terminu realizacji zadania przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie; Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie prace wykonane w celu dostosowania przebiegu drogi do działek Zamawiającego przeznaczonych pod pas drogowy będą na etapie realizacji uznane za roboty dodatkowe z uwagi na brak dokumentacji technicznej oraz że w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.

Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć