**PRZEDMIAR**

**Kapliczka przydrożna** z przełomu XIX i XX wieku w Dzierdziówce

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RODZAJ PRAC | OBMIAR |
| 1 | Konserwacja rzeźby kamiennej polichromowanej (rzeźba pełna) |  267 dm2 |
| 2 | Konserwacja rzeźby kamiennej polichromowanej (relief głęboki) | 246 dm2 |
| 3 | Konserwacja powierzchni drewnianych (relief płytki)  | 227 dm2 |
| 4 | Remont stolarki okiennej i drzwi wejściowych | 2 okna 150x80 cm, drzwi dwuskrzydłowe  |
| 5 | Konserwacja powierzchni drewnianych (powierzchnie płaskie)  | 768 dm2 |
| 6 | Rekonstrukcja blatu mensy ołtarzowej | 1 kpl |
| 7 | Konserwacja więźby dachowej | 8,6 m2 |
| 8 | Konserwacja tynku z polichromią | 570 dm2 |
| 9 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapienno - piaskowejKNR 4-01 0701-05 | 53 m2 |
| 10 | Konserwacja tynku (relief płytki) – gzyms profilowany | 217 dm2 |
| 11 | Konserwacja powierzchni metalowych-żelazo (krzyż, gąsiory) |  52 dm2 |
| 12 |  Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegłyKNR 19-01 0315-07 | 2,5 m2 |
| 13 | Zszycie murów w systemie Helifix | 2,4 m2 |
| 14 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinka­mi istniejących fundamentów o głębokości do 1 .5 m w gruncie kat. IIIKNR 4-01 0104-02 | 7,5 m3 |
| 15 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IIIKNR 4-01 0104-02 | 7,5 m3 |
| 16 | Podbicie fundamentów - Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow. .wiazania na zapr. Cem.-wap. 1-2/ m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1ceg.TZKNBK IV -76 | 10 m.b. |
| 17 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowaniaKNR 4-01 0621-03 | 53 m2 |
| 18 | Wykonanie nowych tynków zewnętrznych i wewnętrznychKNR 19-01 0807-02 | 53m2 |
| 19 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowąKNR 2 1405-02 | 53 m2 |
| 20 | Rozebranie poszycia dachu wraz z ręcznym czyszczeniem dachówek | 9,5 dm2 |
| 21 | Położenie dachówki | 9,5 m2 |
| 22 | Wykonanie hydroizolacji poziomej metodą iniekcyjną | 10 m.b. |
| 23 | Wykonanie hydroizolacji pionowej i drenażu z keramzytu | 10 m.b. |
| 24 | Skucie starej posadzki i wykonanie nowej |  3,7 m2 |