**Znak: RG.271.1.2019**

Załącznik nr 2

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„Wykonanie podłogi i wymiana drzwi wewnętrznych na pierwszym piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomentówku”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Ilość** | **Wymagania minimalne** |
| **Wykonanie podłogi z materiałem na pierwszym piętrze budynku** | **160m2.** | Planowane etapy prac:  -Rozłożenie foli budowlanej, siatki zbrojącej gr. 3 mm- o oczkach 15x 15 cm i styropianu 2 cm,  - Wylanie wylewki 5 cm,  -Położenie płytek podłogowych wym. 30 cm x 60 cm– z fakturą drewnopodobną,  -Położenie cokołu 56mb z płytek,  -Zafugowanie płytek.  Kolorystyka płytek do ustalona z Zamawiającym.  Klasa ścieralności min.AC4 |
| **Wymiana drzwi wewnętrznych na pierwszym piętrze budynku** | **1szt.** | Wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydłowych na drzwi dwuskrzydłowe z PCV o wym. wys. 200 cm, szerokość drzwi: 130 cm z ościeżnicą (w tym jedno skrzydło ok. 90 cm drugie 40 cm), obydwa skrzydła ruchome na pierwszym piętrze budynku. Częściowe zamurowanie otworu o wym. szer. 50 cm x wys. 200 cm, grubość 24 cm.  Kolor: jasny beżowy, ustalony z zamawiającym.  W drzwiach zamek patentowy zamykany na klucz.  Dwa skrzydła drzwi przeszklone do wysokości klamki do góry, poniżej klamki pełne. |