*Załącznik nr 2*

**Parametry techniczne**

**Minimalne parametry techniczne i wyposażenie pojazdu wymagane przez Zamawiającego**

Tabela określa oferowany przez Wykonawcę pojazd wraz z podaniem parametrów technicznych dla zamówienia:

**„Dostawa dla Gminy Dubiecko fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji”** znak **SOSiZK.271.12.2020**

Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie *TAK / NIE* lub/oraz w kolumnie *Parametry techniczne i wyposażenie pojazdu oferowane przez Wykonawcę* określić oferowane parametry techniczne i funkcjonalne w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie oceny zgodności ich z wymaganiami określonymi w kolumnie *Minimalne parametry techniczne i wyposażenie pojazdu wymagane przez Zamawiającego*.

Wykonawca wypełnia jedynie wszystkie białe pola tabeli. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wszystkich białych pól lub zmodyfikuje inne ( szare pola ), Zamawiający ofertę odrzuci.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sytuacji nie spełnienia minimalnych wymogów określonych w poniższej tabeli oraz w sytuacji zaoferowania innych rozwiązań, Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuci ofertę uznając, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie pojazdu wymagane przez Zamawiającego | TAK / NIE | Parametry techniczne i wyposażenie pojazdu oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Marka pojazdu, model typ |  | marka ……………………………………………model …………………………………………… |
| 2 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji (2020 r.) | [ ]  TAK[ ]  NIE | …………………… r. |
| 3 | Przebieg (maksymalnie 200 km) | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 4 | Silnik diesel (olej napędowy) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 2900 cm3 i mocy nie mniejszej niż 185 KM |  | pojemność …………………… cm3moc …………… KM |
| 5 | Skrzynia biegów: automatyczna min. 6-stopniowa |  | automatyczna ……… stopniowa |
| 6 | Samochód spełnia normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 7 | Zbiornik paliwa min. 90 litrów |  | …………… l |
| 8 | Nadwozie przeszklone z kabiną pasażerską, Szyby boczne panoramiczne podwójne, przyciemniane, atermiczne, szyba czołowa z filtrem | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 9 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, szyby w drzwiach tylnych przyciemniane | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 10 | Wymagana ilość miejsc: 21 siedzących, w tym:- 2 miejsca (kierowca i opiekun)- 2 miejsca dla wózków inwalidzkich z pasami mocującymi, zamiennie z fotelami | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 11 | Kolor nadwozia metalizowany – szaro ciemny lub czarnyLakierowane listwy boczne, zderzaki (przedni i tylny) w kolorze nadwozia | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 12 | Wymiary pojazdu: długość: do 7500 mm szerokość: od 1950 do 2030 mm wysokość: do 3000 mm rozstaw osi: od 4300 mm do 4400 mm |  | długość: ……………… mmszerokość: ……………… mmwysokość: ……………… mmrozstaw osi: ……………… mm |
| 13 | Dopuszczalna masa całkowita: od 5400 do 5500 kg |  | DMC: ……………… kg |
| 14 | Oś przednia wzmocniona | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 15 | Aktywny asystent układu hamulcowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 16 | Wspomaganie układu kierowniczego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 17 | Adaptacyjny system elektronicznej stabilności pojazdu ESP lub równoważny | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 18 | Układ hamulcowy z ABS, BAS lub równoważne | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 19 | Kierownica wielofunkcyjna, wykończona skórą, regulowana w dwóch płaszczyznach | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 20 | Asystent ruszania na wzniesieniu | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 21 | Gniazdo USB, 5V na desce rozdzielczej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 22 | Zawieszenie pojazdu przystosowane do zabudowy autobusowej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 23 | Włącznik główny instalacji elektrycznej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 24 | Gniazdo wtykowe przyczepy, 13 stykowe | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 25 | Radioodtwarzacz z systemem multimedialnym, odczytem plików MP3 i MP4, Bluetooth, nawigacją satelitarną, darmową aktualizacją map przez min. 36 miesięcy, kolorowym wyświetlaczem min. 9” – montowany na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego i objęty gwarancją producenta pojazdu bazowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 26 | Akumulator min. 90 Ah | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 27 | Przyłącza USB i 12V w desce rozdzielczej pozwalające na doładowywanie telefonów komórkowych i innych urządzeń | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 28 | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 29 | Lusterko wsteczne wewnętrzneLusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 30 | Schowek pod deską rozdzielcząZamykane schowki po lewej i prawej stronie na górze deski rozdzielczej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 31 | System połączenia alarmowego w razie wypadku lub awarii | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 32 | Wycieraczki zintegrowane z dyszami spryskiwaczy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 33 | Autoalarm montowany przez producenta pojazdu bazowego i na gwarancji producenta pojazdu bazowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 34 | Podłogowy kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 35 | Izolacja cieplna przestrzeni kierowcy montowana na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 36 | Dodatkowe ogrzewanie wodne dla przestrzeni pasażerskiej z programatorem i pilotem zdalnego sterowania montowane na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego i objęte gwarancją producenta pojazdu bazowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 37 | Podgrzewany fotel kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 38 | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna dla przestrzeni kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 39 | Klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej o mocy min. 11 kW montowana na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego, objęta gwarancją producenta pojazdu bazowego i serwisowana w ASO producenta pojazdu bazowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 40 | Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 41 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 42 | Asystent bocznego wiatru | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 43 | Asystent utrzymania pasa ruchu | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 44 | Pakiet parkowania z kamerą 360 st. | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 45 | Tachograf inteligentny | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 46 | Czujnik deszczu | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 47 | Tablica wskaźników z ekranem kolorowym | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 48 | Sygnalizator cofania | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 49 | Lampy przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 50 | Reflektory przednie w technologii LED (oświetlenie główne i do jazdy dziennej) | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 51 | Trzecie światło hamowania | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 52 | Tempomat | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 53 | Funkcja ECO Start-Stop | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 54 | Chlapacze przednie i tylne | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 55 | Hak holowniczy z zaczepem kulowym, stały montowany na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego i objęty gwarancja producenta pojazdu bazowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 56 | Koła tylne podwójne (bliźniacze) | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 57 | Koło zapasowe montowane pod podłogą pojazdu | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 58 | Koła z oponami letnimi + komplet opon zimowych | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 59 | Poduszka powietrzna kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 60 | Siedzenie kierowcy komfortowe, hydraulicznie resorowane | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 61 | Podłokietnik dla siedzenia kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 62 | Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 63 | Zagłówek komfortowy dla siedzenia kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 64 | Podłokietnik na drzwiach kierowcy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 65 | Popielniczka i zapalniczka/gniazdo zasilania 12V | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 66 | Fotel kierowcy tapicerowany skórą lub eco-skórą | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 67 | Wykończenia wnętrza kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej tapicerką miękką pokrytą tkaniną lub eco-skórą (kolorystyka i materiały do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy) | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 68 | Zasłonki na szyby (na szynach) | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 69 | Podłoga płaska, z obniżonymi nadkolami i wykładziną antypoślizgową i łatwo zmywalną, oświetlenie stopnia wejściowego | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 70 | Mocowanie foteli na listwach umożliwiających demontaż i przesuw foteli | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 71 | Fotele pasażerskie ze zintegrowanym zagłówkiem, podłokietnikiem od strony przejścia, odchylanym oparciem, przesuwem bocznym (fotele podwójne), pas bezpieczeństwa 3-punktowy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 72 | Składany fotel opiekuna w drzwiach przednich | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 73 | Barierki i oznakowanie samochodu, szyba za kierowcą, poręcze, młotki bezpieczeństwa, oznakowanie - pojazd dla niepełnosprawnych | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 74 | Szyberdach - wyjście awaryjne | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 75 | Dodatkowa izolacja p-poż komory silnika, uchwyt awaryjnego otwierania drzwi tylnych, oznakowanie fluorescencyjne opisujące drogi ewakuacyjne | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 76 | Podwójny obniżony stopień wejściowy | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 77 | Półki na bagaż podręczny z indywidualnym oświetleniem i indywidualnym nawiewem powietrza klimatyzowanego dla pasażerów | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 78 | Oświetlenie wnętrza pojazdu wykonane w technologii LED | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 79 | Stanowisko wózka inwalidzkiego, pasy do kotwiczenia wózka i pas biodrowy dla pasażera na wózku – 2 kpl | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 80 | Szyny podłogowe do kotwiczenia wózków inwalidzkich do pojazdu oraz pasów bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 81 | Rampa manualna do załadunku wózków | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 82 | Apteczka, klin pod koła, podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, 2 gaśnice | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |
| 83 | Komplet dokumentów umożliwiający pierwszą rejestrację pojazdu przez Zamawiającego oraz potwierdzających przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zamawiający nie dopuszcza tzw. rejestracji dwuetapowej | [ ]  TAK[ ]  NIE |  |

………………………, dnia …………

*Miejscowość, data*

……………………………………………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy(ów)*