**Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

**1. Urządzenie do wykrywania wycieków sieci wodociągowej:**

- Korelator+ cyfrowy geofon w jednej obudowie

- Obudowa korelatora ze stopów aluminium

- Funkcja trasowania rur metalicznych i niemetalicznych we współpracy z generatorem PWG(opcja)

- Mikrofon gruntowy z połączeniem elastycznym

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem słuchu

- Obudowa nadajnika z aluminium oksydowanego

- Wskazanie poziomu szumu w postaci numerycznej i graficznej

- Pręty pomiarowe do kontaktowego obsłuchiwania sieci

-Funkcje przesterowania sygnału akustycznego na nadajniku z możliwością wyłączenia

**2. Urządzenie służące do lokalizacji przysypanych ziemią studzienek, zasuw, pokryw,**

**znaczników geodezyjnych i innych obiektów ferromagnetycznych**

- Odporny na uderzenia

- Eliminacja zakłóceń ( funkcja ERASE)

- Wskaźnik obecności linii energetycznych sygnalizujący istnienie przewodów pod napięciem

-Wskazanie szukanego obiektu w postaci wykresu słupkowego , cyfrowego oraz w postaci sygnału

- Regulator czułości głośności