# Zał. nr 2 do SIWZ

**GK.271.1.1.2015**

# Zamawiający:

**Gmina Papowo Biskupie**

**Papowo Biskupie 128**

**86-221 Papowo Biskupie**

**Postępowanie-przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia:**

**Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie.**

**Specyfikacja Techniczna**

**1.Ciągnik rolniczy – 1 szt**. spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie

-bezpieczeństwa

-wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)

-standardu emisji spalin

|  |
| --- |
| 1/Silnik - 4 cylindrowy z turbosprężarką o mocy min.85 KM,max.95 KM.  2/Pojemność silnika min.4200 cm3.  3/Rozmiar ,koła tylne- 420/85/R34  4/Rozmiar koła przednie -320/85/R24  5/Napęd 4x4 4wd włączany hydraulicznie  6/Skrzynia mechaniczna 16/16 40 km/h z rewerserem elektrohydraulicznym  7/WOM tylny ,niezależny 540/540 E  8/Pompa hydrauliczna:min.65l/min.  9/Podnośnik tylny mechaniczny o udźwigu min.2900 kg i funkcjach:  -regulacja wieszaka,  -regulacja siłowa,  -stabilizatory wielofunkcyjne, lewo i prawostronny.  - tylny TUZ 2 kategorii z hakami  10/Przedni podnośni TUZ  11/Zaczepy:  -ręczny do przyczep ,4 pozycyjny,  -wychylny zaczep rolniczy z nakładką  12/Układ hamulcowy:  -tarczowy w kąpieli olejowej,  -dla przyczep pneumatyczny,2+1 przewodowy  13/Obrotowe światło sygnalizacyjne  14/Zestaw oświetlenia  15/3-pinowe gniazdo zasilające  16/Klimatyzacja  17/Skrzynka narzędziowa  18/Uchwyt pod trójkąt ostrzegawczy    **2.Wóz asenizacyjny-1szt.** spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie  -bezpieczeństwa  -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)  1/Pojemność zbiornika min.6000 max.7000l.  2/Pompa o wydajności min.40000l/min.  3/Podwozie jednoosiowe o konstrukcji samonośnej-2 koła  4/Wąż ssawny o długości min.6,0 m.  5/Wskaźnik napełnienia zbiornika  6/Rozlewacz  7/Wałek WOM  8/Zasuwa spustowa 4-calowa  9/Blacha zbiornika o grub.min.5 mm ,podwójnie spawana, ocynkowana    **3.Przyczepa ciągnikowa-1szt.** spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie  -bezpieczeństwa  -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)  1/Ładowność- 6 t  2/Pneumatyka-dwuobwodowa  3/Ogumienie drogowe -11,5/80-15,3  4/Dwuosiowa  5/Burty metalowe o wys.1,0 m otwierane:  -tylna- „góra-dół”  -boczne- z góry  6/Podłoga o grubości 4mm  7/Burty o grubości 2,5mm  8/Instalacja hydrauliczna  9/Koło zapasowe  10/Drabinka  11/Hamulce pneumatyczne  12/Wywrot trójstronny  13/Oświetlenie drogowe    **4.Ciągnik ,wóz asenizacyjny i przyczepa fabrycznie nowe, rok produkcji**  **co najmniej 2014.(nie starszy)**  **5.Ciągnik ,wóz asenizacyjny i przyczepa winny posiadać wszelkie**  **dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu**  **drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej**  **6.Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 24 m-ce, lecz nie**  **dłużej niż 60 miesięcy.**  **Wymagany okres dostępności serwisu – 1 dzień.**  **7.Przedmiot zamówienie obejmuje także dostawę sprzętu na koszt**  **Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego –baza**  **techniczna gminy Papowo Biskupie 133,86-221 Papowo Biskupie**  **8.W cenie oferty należy uwzględnić także koszt związany**  **z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji**  **sprzętu**  **9. Dostarczony sprzęt winien posiadać fabryczną instrukcję obsługi**  **w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument**  **potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.** |