# Zał. nr 2 do SIWZ

**GK.271.1.1.2015**

#  Zamawiający:

**Gmina Papowo Biskupie**

**Papowo Biskupie 128**

**86-221 Papowo Biskupie**

**Postępowanie-przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia:**

**Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie.**

 **Specyfikacja Techniczna**

**1.Ciągnik rolniczy – 1 szt**. spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie

 -bezpieczeństwa

 -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)

 -standardu emisji spalin

|  |
| --- |
|  1/Silnik - 4 cylindrowy z turbodoładowaniem o mocy nominalnej 90 KM 2/Pojemność silnika min.4500 cm3. 3/Ogumienie ,koła tylne- 480/70/R38 4/Ogumienie koła przednie -380/70/R28 5/Konstrukcja ramowa 6/Napęd 4x4 4wd włączany hydraulicznie 7/Układ hamulcowy: -hamulce hydrauliczne chłodzone olejem -dla przyczep instalacja pneumatyczna, - hamulec ręczny; 8/Przekładnia 16/16 40 km/h z rewersem elektrohydraulicznym; 9/ Oś tylna: kołnierzowa oś tylna z obręczami 2 - pozycyjnymi 10/ Oś przednia: przednia oś napędowa z obręczami 2 – pozycyjnymi 11/ Pompa hydrauliczna 80 l/min  12/ Dwie pary gniazd hydrauliki zewnętrznej; 13/ Tylny WOM 3 prędkości 540/540E/1000 obr/min, przełączalny 14/Podnośnik:  -udźwig podnośnika min. 4900kg -regulacja wieszaka lewa i prawa strona,  -regulacja siłowa, -stabilizatory wielofunkcyjne, lewo i prawostronny. - TUZ min.2 kategorii z hakami, EHR i sterowanie tuzem z błotników 15/Zaczepy: -automatyczny zaczep do przyczep 4 pozycyjny, -wychylny zaczep rolniczy z nakładką 16/Obrotowe światło sygnalizacyjne 17/Zestaw oświetlenia 18/3-pinowe gniazdo zasilające 19/Klimatyzacja i ogrzewanie 20/ Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym, siedzisko pasażera 21/Skrzynka narzędziowa 22/Uchwyt pod trójkąt ostrzegawczy 19/ Odblaski tylne 20/ Osłona skraplacza 21/TUZ przedni **2.Wóz asenizacyjny-1szt.** spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie  -bezpieczeństwa  -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.) 1/Pojemność zbiornika min.6000 max.7000l. 2/Pompa o wydajności min.5000 l/min. 3/Podwozie jednoosiowe o konstrukcji samonośnej-2 koła 4/Wąż ssawny o długości min.6,0 m. 5/Wskaźnik napełnienia zbiornika 6/Rozlewacz 7/Wałek WOM  8/Zasuwa spustowa 4-calowa 9/Blacha zbiornika o grub.min.5 mm ,podwójnie spawana, ocynkowana 10/ Ogumienie 550/60x22,50 **3.Przyczepa ciągnikowa-1szt.** spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie  -bezpieczeństwa  -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.) 1/Ładowność- 6 t 2/Pneumatyka-dwuobwodowa 3/Ogumienie drogowe -11,5/80-15,3 4/Dwuosiowa 5/Burty metalowe o wys.1,0 m otwierane: -tylna- „góra-dół” -boczne- z góry 6/Podłoga o grubości 4mm 7/Burty o grubości 2,5mm 8/Instalacja hydrauliczna 9/Koło zapasowe 10/Drabinka 11/Hamulce pneumatyczne 12/Wywrot trójstronny 13/Oświetlenie drogowe **4.Ciągnik ,wóz asenizacyjny i przyczepa fabrycznie nowe, rok produkcji** **co najmniej 2014.(nie starszy)****5.Ciągnik ,wóz asenizacyjny i przyczepa winny posiadać wszelkie** **dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu** **drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej****6.Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 24 m-ce, lecz nie** **dłużej niż 60 miesięcy.** **Wymagany okres dostępności serwisu – 1 dzień.** **7.Przedmiot zamówienie obejmuje także dostawę sprzętu na koszt**  **Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego –baza** **techniczna gminy Papowo Biskupie 133,86-221 Papowo Biskupie** **8.W cenie oferty należy uwzględnić także koszt związany**  **z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji** **sprzętu****9. Dostarczony sprzęt winien posiadać fabryczną instrukcję obsługi**  **w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument** **potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.**  |
|  |