FZ.27.24.2016 Czempiń, dn. 07.03.2016 r.

**Zapytanie ofertowe**

**1.Informacje ogólne.**

Gmina Czempiń zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wyposażenie nowych   
i doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Czempiń.

**2. Opis przedmiotu zamówienia.**

**CZĘŚĆ I – wyposażenie nowych i doposażenie istniejących placów zabaw.**

Realizacja zamówienia polegać będzie na doposażeniu istniejących placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz wybudowanie nowych obiektów zgodnie z poniższym wykazem:

Zadanie nr 1 – doposażenie placu zabaw w Jasieniu

Zakup i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej (jedno siedzisko płaskie, drugie siedzisko kubełkowe rozpinane). Huśtawka wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, montowana na kotwach stalowych. Przykładowe wymiary urządzenia: wys. 220 cm, szer. 300 cm, dł. 350 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 114/1,   
z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa na urządzenie zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 2 – doposażenie istniejącego placu zabaw w Czempiniu przy ul. Stanisława Kuczmerowicza.

Zakup i montaż karuzeli z miejscami siedzącymi, jednym wejściem, kołem do kręcenia zamontowanym w centralnym miejscu karuzeli, dzięki któremu dzieci same wprawiają karuzelę w ruch. Przykładowe wymiary urządzenia: wys. 100 cm, średnica 150 cm.

Dokładne miejsce montażu wskaże Zamawiający.

Zamawiający posiada plan zagospodarowania przestrzennego placu zabaw przy ul. Stanisława Kuczmerowicza w Czempiniu, na dz. nr 865, obręb Czempiń oraz ważne zgłoszeniem robót budowlanych.

Zadanie nr 3 – doposażenie istniejącego placu zabaw w Zadorach.

Zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, o przykładowych wymiarach dł. 274 cm, szer. 152 cm, wys.67 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 42/9, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa na urządzenie zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 4 – projekt planu zagospodarowania placu zabaw i wymiana urządzenia zabawowego w Piotrowie Pierwszym.

Zadanie polega na usunięciu zniszczonej huśtawki konik (tzw. ważki) i postawieniu na jej miejscu nowej takiego samego typu - przykładowe wymiary huśtawki: wys. 100 cm, szer. 35 cm, dł. 320 cm.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w planie zagospodarowania trzech nowych elementów doposażenia istniejącego placu zabaw:

-dwóch dowolnych bujaków na sprężynie,

-karuzeli tarczowej z miejscami siedzącymi, jednym wejściem, kołem do kręcenia zamontowanym w centralnym miejscu karuzeli.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 31/5, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa urządzenia zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 5 – zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń placu zabaw w Srocku Wielkim.

Zadanie polega na zaprojektowaniu placu zabaw na wskazanej części działki nr 102, obręb Srocko Wielkie, wyposażonego w:

1. zestaw zabawowy (przykładowe wymiary: wys. 360 cm, szer. 490 cm, dł. 526 cm),

w skład którego wchodzą:

- wieża wysoka z dachem dwuspadowym,

- duża zjeżdżalnia,

- rura strażacka,

- trapu łączący,

- podest,

- mała zjeżdżalnia,

- trap wejściowy z poręczami,

- belka balansująca;

2) huśtawka wahadłowa podwójna, z jednym siedziskiem płaskim, z drugim siedziskiem kubełkowym rozpinanym,

3) huśtawka wagowa ważka,

4) bujak na sprężynie – zwierzątko,

5) karuzela tarczowa z miejscami do siedzenia i kołem do kręcenia,

6) dwie ławki drewniane z oparciem montowane na kotwach.

Ponadto zadanie obejmuje zakup i montaż zestawu zabawowego zgodnie z powyższym opisem.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 102, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 6 – zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń placu zabaw   
w Gorzycach.

Zadanie polega na zaprojektowaniu placu zabaw na wskazanej części działki nr 177/4, obręb Gorzyce, wyposażonego w:

1) zestaw zabawowy (przykładowe wymiary: wys. 330 cm, szer. 540 cm, dł. 500 cm),   
w skład którego wchodzą:

- wieża wysoka z dachem dwuspadowym,

- duża zjeżdżalnia,

- trap i podest prowadzących do zjeżdżalni,

- kratownica drewniana,

- drabinka dwustronna,

2) huśtawka wahadłowa podwójna, z jednym siedziskiem płaskim, z drugim siedziskiem kubełkowym rozpinanym i linką do wspinaczki,

3) dwie huśtawki wagowe ważki,

4) bujak na sprężynie – konik,

5) karuzela tarczowa z miejscami do siedzenia i kołem do kręcenia,

6) ławko-stół – przykładowe wymiary: wys. 90 cm, szer. 150 cm, dł. 180 cm.

Ponadto zadanie obejmuje zakup i montaż zestawu zabawowego oraz ławko-stołu zgodnie z powyższym opisem.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 177/4, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 7 – zestawy zabawowe dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Zadanie polega na doposażeniu w zestawy zabawowe Oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu:

1) Czempiń, ul. Nowa 4 i Oddział Przedszkolny na ul. Borówko Stare 1

Elementy składowe urządzenia: drabinka pozioma, kratownica łańcuchowa, drążek do podciągania, drabinka dwustronna, kółka gimnastyczne, kratownica drewniana, belka balansująca, drążek do przewrotów. Przykładowe wymiary urządzenia: wys. 205 cm, szer. 980 cm, dł. 340 cm.

2) Odział Przedszkolny w Jarogniewicach, ul. Poznańska 4

Zakup i montaż urządzenia (przykładowe wymiary: wys. 205 cm, szer. 320 cm, dł. 390 cm), w którego skład wchodzi: kratownica drewniana, drabinka pionowa, kratownica łańcuchowa oraz karuzeli krzyżowej z czterema siedziskami z kołem obrotowy   
o przykładowych wymiarach: wys. 100 cm, średnica 180 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekty zagospodarowania terenów placów zabaw we wskazanych wyżej lokalizacjach, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

W przypadku zadania nr 7 pkt. 1 i 2 fakturę należy wystawić na Przedszkole Samorządowe   
w Czempiniu.

Wszystkie zestawy zabawowe na place zabaw dla dzieci powinny być wykonane z drewna – certyfikowane (norma PN-EN 1176 z 2009), solidne i bezpieczne, z materiałów najwyższej jakości, o odpowiedniej odporności na warunki atmosferyczne.

Dostawca elementów powinien również świadczyć usługi związane z konserwacją   
i renowacją urządzeń.

**CZĘŚĆ II – wyposażenie lub doposażenie siłowni zewnętrznych.**

Realizacja zamówienia polegać będzie na doposażeniu istniejących siłowni zewnętrznych w nowe urządzenia oraz wybudowanie nowych obiektów zgodnie z poniższym wykazem:

Zadanie nr 1 - doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w Starym Gołębinie.

Zadanie polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w podwójne urządzenie do ćwiczeń „Rower i jeździec” – przykładowe wymiary: wys. 200 cm, szer. 56 cm, dł. 286,5 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 76/38, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa na urządzenie oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadania nr 2 - zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń siłowni zewnętrznej   
w Czempiniu przy ul. Polnej.

Zadanie polega na zaprojektowaniu siłowni zewnętrznej na wskazanej części działki nr 414/2, obręb Czempiń, wyposażonej w:

- podwójne urządzenie do ćwiczeń (przykładowe wymiary: wys. 205 cm, szer. 145 cm, dł. 250 cm) – Motyl lub krzesło do wyciskania siedząc i twister

- pojedyncze urządzenie - orbitrek

- pojedyncze urządzenie - wioślarz.

Ponadto zadanie obejmuje zakup i montaż urządzenia podwójnego zgodnie z powyższym opisem.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 414/2, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadania nr 3 – zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń siłowni zewnętrznej w Jasieniu.

Zadanie polega na zaprojektowaniu siłowni zewnętrznej na wskazanej części działki nr 114/5, obręb Jasień, wyposażonej w:

- podwójne urządzenie do ćwiczeń – Motyl lub krzesło do wyciskania siedząc i twister,

- podwójne urządzenie do ćwiczeń - rower i jeździec,

- podwójne urządzenie do ćwiczeń - prasa nożna i biegacz,

- pojedyncze urządzenie do ćwiczeń – orbitrek (przykładowe wymiary: wys. 165,5 cm, szer. 66,4 cm, dł. 151,8 cm),

- pojedyncze urządzenie do ćwiczeń - wioślarz.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 114/5, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

**W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego znajdują się przykładowe wymiary   
i informacja na temat materiału, z którego mają zostać wykonane poszczególne urządzenia.**

**3. Termin i warunki realizacji zamówienia.**

Wykonanie planów zagospodarowania terenu działek podpisanych przez osobę z uprawnieniami **do dnia 31 marca 2016 r.** Plany zagospodarowania wymagają konsultacji   
i akceptacji przez Zamawiającego.

Montaż urządzeń w terminie do **15 maja 2016 r.**

W przypadku Oddziałów Przedszkolnych montaż urządzeń należy wykonać w terminie do **30 kwietnia 2016 r.**

Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gorzycach w terminie **wrzesień – październik br.**

W przypadku Gorzyc Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej części zamówienia.

Okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia montażu urządzenia.

**4. Wymagania stawiane Wykonawcom:**

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

* w ostatnich trzech latach wykonywali zamówienia polegające na wyposażeniu placów zabaw lub siłowni zewnętrznych o wartości szacunkowej przekraczającej 30.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

**5.Kryteria oceny ofert** – cena – 100%.

**6.Opis sposobu obliczania ceny.**

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

**Cena najtańszej oferty brutto**

**Cena = x 100 %**

**Cena badanej oferty brutto**

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (projekt, cenę urządzenia, dostawę, montaż).

Cena zostanie obliczona dla każdej części zamówienia.

**7.Warunki płatności.**

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

7.3. Każde zadanie będzie fakturowane osobno.

**8.Opis sposobu przygotowania oferty.**

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim i złożona w formie pisemnej.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający udzieli zamówienia w częściach.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8.5. Do oferty należy załączyć:

* aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
* wykaz usług wraz z dokumentami poświadczającymi, że usługa została wykonana należycie.

8.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana   
w następujący sposób:

**URZĄD GMINY CZEMPIŃ**

**UL. 24 STYCZNIA 25**

**64-020 CZEMPIŃ**

**POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT**

**„OFERTA NA: Zaprojektowanie, wyposażenie nowych   
i doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Czempiń – SPRAWA NR: FZ.27.24.2016”**

**„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT TJ. DO 11 marca 2016 ROKU,   
GODZ. 13:15”**

**9. Składanie i otwarcie ofert.**

9.1. Termin składania ofert upływa dnia **11** **marca 2016 roku o godz. 13:00**.

9.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w **Urzędzie Gminy Czempiń,   
pokój nr 5 – sekretariat** lub przesłać na adres Zamawiającego:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

9.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9.4. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert, tj. **11** **marca   
2016 roku o godz. 13:15** w siedzibie Zamawiającego, w sali sesyjnej Gminy Czempiń.

9.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

**10.Informacje dotyczące zawarcia umowy.**

Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty   
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

**11.Osoba do kontaktu.**

Marzena Stam - Włodarczak

tel. 61 282 67 03 wew. 123

mail: [mieszkania.ug@czempin.pl](mailto:mieszkania.ug@czempin.pl)

**12.Inne postanowienia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

* odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
* zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.