FZ.27.46.2016 Czempiń, dn. 25 lipca 2016 r.

**Zapytanie ofertowe**

**1.Informacje ogólne.**

Gmina Czempiń zaprasza do złożenia oferty pn. ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu nr 6 w Czempiniu”.

**2. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego w oparciu o projekt budowlany (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego): ,,Budowa drogi gminnej wraz
z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym – ulica Spółdzielców
w Czempiniu (działka nr ew. 1159/5, obręb Czempiń)”.

Zakres zadania obejmuje budowę polegającą na montażu konstrukcji wsporczych, opraw oświetleniowych ze źródłami światła oraz pozostałych elementów pozwalających wykonać przyłączenie do wykonanego kabla oświetlenia.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- powołanie kierownika robót dla budowanej instalacji,

- opracowanie planu BIOZ,

- dostarczenie oraz montaż kompletnych konstrukcji wsporczych oświetlenia,

- niezbędnych robót ziemnych- osadzenia fundamentów,

- dostarczenie oraz montaż opraw oraz źródeł światła,

- dostarczenie oraz montaż szafki oświetleniowej,

- wykonanie wymaganych badań i prób montażowych.

Charakterystyczne parametry elementów objętego zadaniem:

Konstrukcje wsporcze:

- prefabrykowane fundamenty wg specyfikacji producenta słupów,

- słupy oświetleniowe: wys. 8,0 m., gr. ścianki min.3 mm.,

- wysięgniki: długość 1,0 m.

Charakterystyczne parametry opraw:

- oprawa aluminiowa z możliwością regulacji kąta nachylenia -5o-20o (projektowany kąt 10o)

Charakterystyczne parametry źródeł światła:

- rodzaj źródła światła: diody LED

- skuteczność diod: min. 114 lm/W

- stopień ochrony: IP 66,

- temperatura barwowa: 5000 K,

- żywotność diod LED: powyżej 50 000 godzin.

Zestawienie zasadniczych elementów objętych zadaniem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu | jedn. | Ilość |
| 1. | Słup uliczny stalowy ośmiokątny h=8,0m (grubość ścianki 3,0mm)+fundament w komplecie z elementami śrubowymi i kapturkami | kpl. | 5 |
| 2. | Złącza kablowe izolowane IZK + wkładka bezpiecznikowa DO1-4A/gG | kpl. | 5 |
| 3. | Wysięgnik rurowy na słup uliczny stalowy ośmiokątny o wysięgu dł. 1,0m wys. 0,2m kąt 10 | kpl. | 5 |
| 4. | Oprawa oświetlenia ulicznego wraz ze źródłem światła LED (moc oprawy 93W) w obudowie aluminiowej IP 66, 5000K | kpl. | 5 |
| 5. | Szafka sterowania oświetleniem  | kpl. | 1 |

**3. Termin i warunki realizacji zamówienia.**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie **45 dni od dnia podpisania umowy.**

**4. Wymagania stawiane Wykonawcom:**

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
* posiadają wiedzę i doświadczenie - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego wraz z latarniami ulicznymi, gdzie w każdej z tych robót długość linii kablowej była nie mniejsza niż 200 m oraz ilość latarni była nie mniejsza niż 5 kpl., do wykazu robót Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, iż wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem),
* dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie (kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem),
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

**5.Kryteria oceny ofert** – cena – 100%.

**6.Opis sposobu obliczania ceny.**

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

**Cena najtańszej oferty brutto**

**Cena = x 100 %**

**Cena badanej oferty brutto**

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

**7.Warunki płatności.**

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

**8.Opis sposobu przygotowania oferty.**

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy załączyć wykaz robót budowlanych, wykaz osób oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.4. Oferta musi być podpisana przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8.5 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana
w następujący sposób:

**URZĄD GMINY CZEMPIŃ**

**UL. 24 STYCZNIA 25**

**64-020 CZEMPIŃ**

**POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT**

**OFERTA NA:**

**– SPRAWA NR: FZ.27.46.2016 „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu nr 6
w Czempiniu”.**

**„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT TJ. 01 sierpnia 2016 ROKU,**

**godz. 10.15”**

**9. Składanie i otwarcie ofert.**

9.1. Termin składania ofert upływa dnia **01 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00.**

9.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w **Urzędzie Gminy Czempiń,
pokój nr 5 – sekretariat** lub przesłać na adres Zamawiającego:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

9.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9.4. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert, tj**. 01 sierpnia 2016 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 Urzędu Gminy Czempiń.

9.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

**10.Informacje dotyczące zlecenia usługi.**

Umowa zostanie podpisana w ciągu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

**11.Osoba do kontaktu.**

Błażej Golec

nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 124

b.golec@czempin.pl

**12.Inne postanowienia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

* odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
* zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.