Dominowo, 10.02.2014 r.

ZUK.271.2.2014

**Wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

"Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dominowo"

Do siedziby zamawiającego wpłynęło "zapytanie" dotyczące w/w przetargu nieograniczonego: " W nawiązaniu do treści SIWZ na realizację zadania jw. „prosimy o udzielenie wyjaśnień tj.:

1. Jaki jest wymiar aluminiowych drzwi zewnętrznych ? W dokumentacji projektowej odczytać można następujące gabaryty: 180 x 295 mm lub 220 x 220 mm- prosimy o sprecyzowanie.

2. W jakim kolorze RAL powinny zostać wykonane drzwi zewnętrzne?

3. Czy naświetlenie nad drzwiami zewnętrznymi to element zespolony z ramą drzwiową, czy może zostać zamontowane jako osobny element (okno) po osadzeniu drzwi?

4. Czy wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej ? jeżeli tak, prosimy o określenie grubości oraz szerokości opaski.

5. Czy ścieżka prowadząca od bramy wjazdowej do budynku stacji ma zostać wyłożona kostką brukową? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie grubości kostki oraz szerokości i długości ścieżki.

6. Czy dodatkowe pozycje kosztorysowe, nieujęte w przedmiarze robót należy dopisać do sporządzanego kosztorysu, czy uwzględnić koszt dodatkowych prac w łącznej kwocie na wykonanie zadania?

**Odpowiedz pytanie nr 1:** Należy uwzględnić wymiary 220x220 mm, gdyż to są to wymiary docelowe.

**Odpowiedz pytanie nr 2** Drzwi zewnętrzne należy wykonać w kolorze innym niż białe, natomiast szczegółowy dobór koloru nastąpi przed montażem.

**Odpowiedz pytanie nr 3** Zamawiający wyjaśnia iż drzwi zewnętrzne należy wykonać jako element zespolony z naświetleniem

**Odpowiedz pytanie nr 4 i 5** Wokół budynku oraz na ścieżce nie należy wykonywać utwardzenia z kostki betonowej.

**Odpowiedz pytanie nr 6** Wszystkie wyjaśnienia które powodują zmiany w przedmiarze robót nie należy uwzględniać w dodatkowych pozycjach, nadmieniamy również iż ze względu na ryczałtowy charakter umowy na etapie składania ofert **nie dołączamy** kosztorysów ofertowych.