**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać”** znak sprawy RGO.271.4.2016.MB.

***Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia***

**Podstawa prawna:**

***Art. 38 ust. 1 pkt 3*** ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.),

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2016 r.**

**Pytanie 1:**

- czy zlecający bierze pod uwage parametry grzewcze pomp przy temperaturach typu -10, -15, -20?

 W ofercie należy przedstawić dane urzadzeń przy parametrze minimum +2 stopnie temperatury zewnętrznej. Nie oznacza to, czy pompa będzie grzała w zimie.

**Odpowiedź:**

Załącznik zawierający parametry równoważności dla pomp ciepła został zaktualizowany o moce i COP pomp ciepła dla parametrów A7W55 oraz A20W55.

 **Pytanie 2.**

- czy oferta może być przedstawiona na pompy, które niekoniecznie mają moc jednego modułu na poziomie 60kW (a dopiero z tego są robione kaskady). Czy jednostkowo może być to mniejsza moc ?

 **Odpowiedź:**

Minimalne moce pojedynczych jednostek wymagane zgodnie z zaktualizowanym załącznikiem dotyczącym parametrów równoważności pomp ciepła.

**Pytanie 3.**

- czy zlecający przewiduje buforowanie energii, czy może bezpośrednie zasilanie instalacji CO?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania buforowania wody grzewczej przy pompach ciepła. Dobór wielkości bufora powinien zostań dokonany przez projektanta w dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania.