**Załącznik nr 1** (Formularz ofertowy)

………………………………., ………………

(miejscowość) (data)

**Gmina Gołymin-Ośrodek**

**ul. Szosa Ciechanowska 8,**

**06-420 Gołymin-Ośrodek**

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zapytanie cenowe składam/my niniejszą ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego **„Remont elewacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku”.**

1. **Dane Wykonawcy:**

Nazwa firmy (imię i nazwisko) ……………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………..

Tel. ………………………………………., e-mail: ………………………………………..

NIP: ………………………………………, REGON: ……………………………………..

1. **Zobowiązania wykonawcy:**

**Zobowiązuję/my się do realizacji niniejszego zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 17.11.2014 roku.**

1. **Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………….. netto, (słownie netto: ……………………..………), plus podatek VAT …..%, tj. ……….. zł, brutto …………… zł (słownie brutto: ……………………………………………………….).**

…………………………………..

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Podstawą obliczenia ceny wykonania zamówienia jest wypełnienie poniższego kosztorysu ofertowego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja  KNR | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR-3  120801 | Usuwanie zabrudzeń z powierzchni ścian przez mycie wodą  24,80 x 3,50 +24,80 x 4,25  + 11,35 x 4,00 x 2 – 5,23 x 2,60  + 3,10 x 2,70 x 2 = 286,15  Otwory:  2,08 x 1,60 x 6 + 1,65 x 2,00  + 1,60 x 2,08 x 2 + 2,04 x 2,08 x 6  + 1,31 x 2,00 = 56,99 | m2 | 229,16 |  |  |
| 2. | KNNR-3  190211 | Zabezpieczenie krawędzi narożnikami aluminiowymi  5,56 x 6 + 5,65 + 5,78 x 2  + 7,0 x 6 + 5,31 =99,08  + 24,80 x 2 + 11,35 + 6,14 | mb | 166,17 |  |  |
| 3. | KNR 0-23  261206 | Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni ścian 228,16 + 33,55 | m2 | 261,71 |  |  |
| 4. | 093301 | Wyrównanie ościeży zaprawą klejową  99,08 x 0,25 | m2 | 24,77 |  |  |
| 5. | 261201 | Ocieplenie fundamentu styropianem grub. 3 cm mocowanym na klej i dyble  (24,80 x 2 + 11,35 + 6,14) x 0,50 | m2 | 33,55 |  |  |
| 6. | 093302 | Tynk cienkościenny z masy akrylowej (kolorystyka ustalona zostanie z Wykonawcą)  228,16 + 24,77 | m2 | 252,93 |  |  |
| 7. | 093102 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny, na cokole fundamentowym. | m2 | 33,55 |  |  |
| 8. | 2-02  092501 | Osłony z folii okien i drzwi na czas trwania robót | m2 | 56,99 |  |  |
| - | - | **Razem:** | - | - |  |  |
| - | - | VAT ….. % | - | - |  |  |
| - | - | **OGÓŁEM:** | - | - |  |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

1. **Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami projektu umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej ofert, do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**
2. **Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.**
3. **Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.**

…………………………………..

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)