**Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:**

**Poz. 9 – Przedmiaru – Analiza własna - Wyposażenie bieżni – płotki – 40 szt**

**Płotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy, gięty, o regulowanej wysokości.**

* Płotek przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej,
* Stalowa podstawa (waga ok. 4,4 kg +/- 2,00 kg), wykonana z rur giętych po kątem 90 stopni i połączonych poprzeczką,
* W podstawach płotka umieszczone są stalowe obciążniki, które pozwalają na bezpieczny powrót płotka do pozycji pionowej po jego odchyleniu,
* Aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości,
* Estetyczne i trwałe wykończenie poprzez malowanie farbami proszkowymi w kolorach czerwonym i niebieskim,
* Regulacja wysokości - 5 poziomów: 600, 686, 762, 840, 914 mm.

**Rysunek poglądowy.**

****

**Poz. 10 – Przedmiaru – Analiza własna - Wyposażenie bieżni - bloki startowe– 4 szt**

**Uniwersalny blok startowy.**

* Montowany do bieżni za pomocą szpilek, kolców
* Posiada regulację kąta nachylenia płytek startowych,
* Solidnie wykonany i odporny na warunki atmosferyczne,
* Zaoferowane bloki startowe musza mieć możliwość montażu na nawierzchni poliuretanowej.

**Rysunek poglądowy.**



**Poz. 25 – Przedmiaru – Analiza własna - Zestawu kul - 3 ; 4 ; 5 ; 6; 7,26 kg – 1 kpl**

Kule treningowe wykonane ze stali malowane lakierem proszkowym,

 Rysunek poglądowy - Kula

**Poz. 27 – Przedmiaru – Kalkulacja indywidualna - Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników** **stadionowej wraz remontem przyłącza i nowym stelażem**

****

