OPIS TECHNICZNYdo przedmiaru robót

(krótka charakterystyka robót)

**„Modernizacja drogi gminnej Nr 210227W we wsi Szwelice.**

**Odcinek o długości 999 mb”**

*Przedmiar robót opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia   
2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfiki technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).*

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi gminnej   
nr 210227W we wsi Szwelice, klasy D, w powiecie makowskim, gmina Karniewo.

Lokalizacja robót: dz. ew. nr 161 - od km 0+000 do km 0+999, odcinek o długości 999 mb

Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o niewielkim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.

Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:

* wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 5 cm
* wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 5 cm
* ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm
* obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 9 cm na   
  szer. 0,75 m.

Podstawowe parametry techniczne:

* Klasa drogi – D
* Prędkość projektowana – 40 km/h
* Przekrój poprzeczny – drogowy
* Szerokość jezdni – 5,0 metry
* Kategoria ruchu – KR-1
* Obustronne utwardzenie poboczy na szerokości 0,75 metra

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr działu** | **Kod CPV** | **Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień** | **Opis działu** |
| I | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | Roboty przygotowawcze |
| II | 45233320-8 | Fundamentowanie dróg | Podbudowa |
| III | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg | Nawierzchnia |
| IV | 45233140-2 | Roboty drogowe | Pobocza |