**Numer referencyjny: II.271.6.2017**

Ogłoszenie nr 577867-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.

Gmina Kazimierza Wielka: Przebudowa i remont dróg gminnych w msc. Marcinkowice, Zagórzyce, Donosy, Nagórzanki, Wojsławice i Wielgus w Gminie Kazimierza Wielka.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie   
**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:   
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**   
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Kazimierza Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki  12 , 28500   Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.   
Adres strony internetowej (URL): www.kazimierzawielka.pl   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**   
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak   
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kazimierzawielka/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=138&podmenu=138&str=1

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak   
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kazimierzawielka/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=138&podmenu=138&str=1

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**   
**Elektronicznie**

Nie   
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
  
Adres:   
  
**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa i remont dróg gminnych w msc. Marcinkowice, Zagórzyce, Donosy, Nagórzanki, Wojsławice i Wielgus w Gminie Kazimierza Wielka.   
**Numer referencyjny:** II.271.6.2017   
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane   
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**   
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**   
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**   
  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**   
6   
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zadanie 1: Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminne w msc. Marcinkowice (dz. nr ewid. 54) od km 0+000 do km 0+330, dł. 330 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,33km, - karczowanie pni drzew fi 76 - 100cm – 37,00szt. 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - wyprofilowanie rozmytej skarpy, wykop pod umocnienia dna i skarp rowu, oczyszczenie nawierzchni jezdni – 88,42m3, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 10cm w gruncie kat. III-IV – 76,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 16,00m2, - wykonanie nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów – 99,22m3, - umocnienie dna rowu bet. korytkami prefabrykowanymi trapezowymi 50x50x15cm, na ławie z betonu C12/15, gr. 10cm – 10,50m, - umocnienie krawędzi jezdni bet. korytkami prefabrykowanymi trójkątnymi 50x50x20cm, na ławie z betonu C12/15, gr. 10cm – 152,00m, - wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15, pod umocnienie korytkami trapezowymi, trójkątnymi i JOMBAMI – 11,73m3, - umocnienie skarp bet. elementami prefabrykowanymi typu KRATA 60x40x10cm, z wypełnieniem krat betonem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm – 73,40m2, - wykonanie w-wy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm – 73,40m2, - umocnienie skarp i dna lokalnego spływu wód po skarpie w km 0+280, str. P, betonowymi elementami prefabrykowanymi typu JOMB 100x75x12,5cm, z wypełnieniem otworów betonem, elementy na ławie betonowej C12/15, gr. 15cm – 24,00m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 1052,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 4cm - 2,24m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 1062,00m2, 4/ Nawierzchnia: - skropienie uszkodzonej nawierzchni asfaltem upłynnionym w il. 0,4kg/m2 – 150,00m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1151,00m2. Zadanie 2: Remont drogi gminnej w msc. Zagórzyce (dz. nr ewid. 1007) od km 0+000 do km 0+335, dł. 335 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,335km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV , oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 870,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 10cm w gruncie kat. III-IV – 75,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm w gruncie kat. III-IV – 60,00m2, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 32,25m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 60,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 3cm i 4cm - 28,78m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 870,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 110,00m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 942,00m2. Zadanie 3: Remont drogi gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid. 330, 346) od km 0+300 do km 0+935, dł. 635 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,635km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zebranie ziemi w obrębie krawędzi jezdni – 87,00m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 1770,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 201,75m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 25cm w gruncie kat. III-IV – 221,00m2, - wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów w obrębie rozmytej krawędzi jezdni – 30,00m3, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 32,25m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 389,00m2, - wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm i 4cm - 140,81m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 2192,75m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1938,75m2. Zadanie 4: Remont drogi gminnej w msc. Nagórzanki odc. I (dz. nr ewid. 27) od km 0+000 do km 0+420, dł. 420 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,42km, - mechaniczne karczowanie pni drzew fi 76-100cm, szt.3 – 3,00szt., 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zebranie ziemi w obrębie krawędzi jezdni – 50,25m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 1218,50m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 187,00m2, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 87,65m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 187,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm, 4cm i 3cm - 50,94m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 112,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 12cm - 862,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 280,50m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1171,00m2. Zadanie 5: Remont drogi gminnej w msc. Wojsławice (dz. nr ewid. 272) od km 0+000 do km 0+380, dł. 380 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,380km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zebranie ziemi z nawierzchni drogi, renowacja rozmytych rowów – 150,47m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 1057,70m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 203,70m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm w gruncie kat. III-IV – 22,80m2, - odbudowa rozmytego nasypu w obrębie krawędzi jezdni w km 0+120 – 0+200, str. L oraz w km 0+250 – 0+295, str. L. – 199,25m3, - odmulenie przepustu po zjazdem z rur fi 50cm – 5,00mb, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 226,50m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm, 4cm – 55,55m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm – 1012,20m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wyrównującej z mieszanki mineralno-bitumicznej w il. 50kg/m2 – 11,90ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm – 247,00m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 895,00m2. Zadanie 6: Remont drogi gminnej w msc. Wielgus (dz. nr ewid. 277) od km 0+000 do km 0+340, dł. 340 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,34km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - wyprofilowanie rozmytej skarpy – 40,00m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 378,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm w gruncie kat. III-IV – 574,00m2, - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km – 240,90m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 574,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm, 4cm - 22,98m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 989,00m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 859,00m2.   
  
**II.5) Główny kod CPV:** 45233200-1   
**Dodatkowe kody CPV:**   
  
**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:   
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie   
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**   
miesiącach:    *lub* **dniach:**   
*lub*   
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:** 2017-11-10   
  
**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**   
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**   
Określenie warunków: a) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – Dla zadania 1 - 150 000,00 PLN, dla zadania 2 - 100 000,00 PLN, dla zadania 3 - 200 000,00 PLN, dla zadania 4 - 100 000,00 PLN, dla zadania 5 - 100 000,00 PLN, dla zadania 6 - 100 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu. b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż Dla zadania 1 - 150 000,00 PLN, dla zadania 2- 100 000,00 PLN, dla zadania 3 - 200 000,00 PLN, dla zadania 4 - 100 000,00 PLN, dla zadania 5 - 100 000,00 PLN, dla zadania 6 - 100 000,00 PLN. W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**   
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla Zadania nr 1 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 150 000,00 zł brutto. Dla Zadania nr 2 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto.. Dla Zadania nr 3 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 200 000,00 zł brutto. Dla Zadania nr 4 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto.. Dla Zadania nr 5 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto. Dla Zadania nr 6 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami Dla Zadania nr 1 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 2 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 3 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 4 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 5 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 6 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Tym samym Kierownikiem budowy można wykazać się dla wszystkich zadań. W odniesieniu dla pracowników fizycznych tymi samymi osobami można wykazać się tylko do dwóch zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.   
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak   
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**   
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)   
  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   
Tak   
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**   
Tak

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**   
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla Zadania nr 1 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 150 000,00 zł brutto. Dla Zadania nr 2 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto.. Dla Zadania nr 3 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 200 000,00 zł brutto. Dla Zadania nr 4 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto.. Dla Zadania nr 5 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto. Dla Zadania nr 6 jedna robota budowlana każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych ma wynosić minimum 100 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami Dla Zadania nr 1 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 2 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 3 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 4 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 5 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Dla Zadania nr 6 • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Tym samym Kierownikiem budowy można wykazać się dla wszystkich zadań. W odniesieniu dla pracowników fizycznych tymi samymi osobami można wykazać się tylko do dwóch zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie należy złożyć: a) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – Dla zadania 1 - 150 000,00 PLN, dla zadania 2 - 100 000,00 PLN, dla zadania 3 - 200 000,00 PLN, dla zadania 4 - 100 000,00 PLN, dla zadania 5 - 100 000,00 PLN, dla zadania 6 - 100 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu. b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż Dla zadania 1 - 150 000,00 PLN, dla zadania 2- 100 000,00 PLN, dla zadania 3 - 200 000,00 PLN, dla zadania 4 - 100 000,00 PLN, dla zadania 5 - 100 000,00 PLN, dla zadania 6 - 100 000,00 PLN. W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu.   
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**   
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony   
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak   
Informacja na temat wadium   
Wadium w wysokości: dla Zadania nr 1 – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych), dla Zadania nr 2 – 1 000,00 PLN ( jeden tysiąc złotych), dla Zadania nr 3 – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych), dla Zadania nr 4 – 1 000,00 PLN ( jeden tysiąc złotych), dla Zadania nr 5 – 1 000,00 PLN ( jeden tysiąc złotych), dla Zadania nr 6 – 1 000,00 PLN ( jeden tysiąc złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie   
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:   
  
**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   
Nie   
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   
Nie   
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   
  
**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**   
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:   
  
**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:   
  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   
  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
Nie   
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   
  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**   
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**   
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**   
  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:   
  
**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**   
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**   
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)   
Tak   
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**   
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**   
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   
  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie   
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   
  
Informacje dodatkowe   
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**   
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   
  
Wstępny harmonogram postępowania:   
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   
  
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**   
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**   
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   
Data: godzina:   
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:   
Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**   
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak   
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:   
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.   
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**   
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*   
  
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**   
  
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**   
Data: 2017-09-11, godzina: 10:00,   
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   
Nie   
Wskazać powody:   
  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
> Język Polski   
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)   
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie   
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie   
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 1 | **Nazwa:** | Zadanie 1: Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminne w msc. Marcinkowice (dz. nr ewid. 54) od km 0+000 do km 0+330, dł. 330 mb. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,33km, - karczowanie pni drzew fi 76 - 100cm – 37,00szt. 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - wyprofilowanie rozmytej skarpy, wykop pod umocnienia dna i skarp rowu, oczyszczenie nawierzchni jezdni – 88,42m3, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 10cm w gruncie kat. III-IV – 76,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 16,00m2, - wykonanie nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów – 99,22m3, - umocnienie dna rowu bet. korytkami prefabrykowanymi trapezowymi 50x50x15cm, na ławie z betonu C12/15, gr. 10cm – 10,50m, - umocnienie krawędzi jezdni bet. korytkami prefabrykowanymi trójkątnymi 50x50x20cm, na ławie z betonu C12/15, gr. 10cm – 152,00m, - wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15, pod umocnienie korytkami trapezowymi, trójkątnymi i JOMBAMI – 11,73m3, - umocnienie skarp bet. elementami prefabrykowanymi typu KRATA 60x40x10cm, z wypełnieniem krat betonem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm – 73,40m2, - wykonanie w-wy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm – 73,40m2, - umocnienie skarp i dna lokalnego spływu wód po skarpie w km 0+280, str. P, betonowymi elementami prefabrykowanymi typu JOMB 100x75x12,5cm, z wypełnieniem otworów betonem, elementy na ławie betonowej C12/15, gr. 15cm – 24,00m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 1052,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 4cm - 2,24m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 1062,00m2, 4/ Nawierzchnia: - skropienie uszkodzonej nawierzchni asfaltem upłynnionym w il. 0,4kg/m2 – 150,00m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1151,00m2.  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233200-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-11-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena Brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 2 | **Nazwa:** | Zadanie 2: Remont drogi gminnej w msc. Zagórzyce (dz. nr ewid. 1007) od km 0+000 do km 0+335, dł. 335 mb. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,335km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV , oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 870,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 10cm w gruncie kat. III-IV – 75,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm w gruncie kat. III-IV – 60,00m2, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 32,25m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 60,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 3cm i 4cm - 28,78m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 870,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 110,00m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 942,00m2.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233200-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-11-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena Brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 3 | **Nazwa:** | Zadanie 3: Remont drogi gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid. 330, 346) od km 0+300 do km 0+935, dł. 635 mb. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,635km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zebranie ziemi w obrębie krawędzi jezdni – 87,00m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 1770,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 201,75m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 25cm w gruncie kat. III-IV – 221,00m2, - wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów w obrębie rozmytej krawędzi jezdni – 30,00m3, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 32,25m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 389,00m2, - wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm i 4cm - 140,81m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 2192,75m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1938,75m2.  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233200-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-11-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena Brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 4 | **Nazwa:** | Zadanie 4: Remont drogi gminnej w msc. Nagórzanki odc. I (dz. nr ewid. 27) od km 0+000 do km 0+420, dł. 420 mb |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,42km, - mechaniczne karczowanie pni drzew fi 76-100cm, szt.3 – 3,00szt., 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zebranie ziemi w obrębie krawędzi jezdni – 50,25m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 1218,50m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 187,00m2, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 87,65m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 187,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm, 4cm i 3cm - 50,94m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 112,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 12cm - 862,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 280,50m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1171,00m2.  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233200-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-11-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena Brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 5 | **Nazwa:** | Zadanie 5: Remont drogi gminnej w msc. Wojsławice (dz. nr ewid. 272) od km 0+000 do km 0+380, dł. 380 mb. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,380km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zebranie ziemi z nawierzchni drogi, renowacja rozmytych rowów – 150,47m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 1057,70m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 203,70m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm w gruncie kat. III-IV – 22,80m2, - odbudowa rozmytego nasypu w obrębie krawędzi jezdni w km 0+120 – 0+200, str. L oraz w km 0+250 – 0+295, str. L. – 199,25m3, - odmulenie przepustu po zjazdem z rur fi 50cm – 5,00mb, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 226,50m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm, 4cm – 55,55m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm – 1012,20m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wyrównującej z mieszanki mineralno-bitumicznej w il. 50kg/m2 – 11,90ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm – 247,00m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 895,00m2.  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233200-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-11-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena Brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 6 | **Nazwa:** | Zadanie 6: Remont drogi gminnej w msc. Wielgus (dz. nr ewid. 277) od km 0+000 do km 0+340, dł. 340 mb. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,34km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - wyprofilowanie rozmytej skarpy – 40,00m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni – 378,00m2, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm w gruncie kat. III-IV – 574,00m2, - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km – 240,90m3, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm – 574,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm, 4cm - 22,98m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 989,00m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 859,00m2.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233200-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-11-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena Brutto | 60,00 |
| Okres udzielonej rękojmi | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**