**PRZEDMIAR ROBÓT**

Droga gminna Nr 102239L **WÓLKA KOMAROWSKA - ŻULINKI**  dług.1,3775km

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.  koszt. | Oznaczenie  załącznika  lub Nr Nr  rysunków | Opis robót, obliczenie ilości | Jed –  nostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | KNNR – 1  0119 / 01  KSNR – 6  1005 / 05  KNNR – 6  0107  02  KSNR – 6  0301 / 01  + 1005 / 07  KNNR – 6  0702 / 02  KNNR – 6  0702 01 + 02 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.  Prace pomiarowe w terenie równinnym.  Km 0 + 600  1 + 997,50  II. PODBUDOWA.  Oczyszczenie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, odkrycie krawędzi.  1 377,50mb x 5,70 + rozjazd 36 m2  Uzupełnienie i wzmocnienie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,50 o grub. od 0 do 5 cm  III. NAWIERZCHNIA.  Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o średniej grub. 3cm w ilości 75kg/m2 z mieszanki mineralno - asfaltowej jak dla KR 1-2, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 .  1377,50mb x 5,50 + 36m2 rozjazd  I\/. OZNAKOWANIE.  Ustawienie słupków z rur stalowych 70 do znaków drogowych.  Przymocowanie znaków drogowych ostrzegawczych oraz tabliczki informacyjnej. | km  m2  m³  m2  szt  szt | 1,3775  7887,75  303,03  7612,25  6  6 |