Ogłoszenie nr 500069337-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.

**Gmina Niechlów: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej nr działki 169 w miejscowości Karów.   
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 609429-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Niechlów, Krajowy numer identyfikacyjny 41105063000000, ul. ul. Głogowska  31, 56215   Niechlów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 655 435 688, e-mail niechlow@zgwrp.org.pl, faks 0-65 5435814.   
Adres strony internetowej (url):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej nr działki 169 w miejscowości Karów.

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RIT 6213.5.10.17

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej nr działki 169 w miejscowości Karów Przebudowę drogi przewidziano na gruntach gminy Niechlów. Obejmuje ona odcinki od km 0+000 rozpoczynające się w odległości 5 m poza zjazdem z drogi powiatowej (dz. nr 165 obręb Karów). Koniec przebudowy to km 0+193,50 znajdujący się w przedłużeniu pasa drogowego tej drogi. Obejmuje ona odcinki poczynając od południa: od km 0+000 rozpoczynający się zjazdem z drogi powiatowej o nawierzchni i z betonu asfaltowego nr 1095D relacji Karów – Świerczów (dz. nr 165). Koniec przebudowy od strony północnej to km 193,50 znajdujący się w pasie drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, zakończonej opornikiem 12 x 25 x 100cm. Rodzaj technologii. Założenia ogólne przewidują: - droga rolnicza - droga klasy D - szybkość projektowana - 30 km/h; - nośność - 80 kN/oś; - nawierzchnia (warstwa ścieralna) o konstrukcji jezdni - beton asfaltowy AC-11S warstwa ścieralna o grubości 4,00cm, ; 13 - nawierzchnia (warstwa wyrównawcza) o konstrukcji jezdni - beton asfaltowy AC-11W warstwa wyrównawcza o grubości 5,00cm, ; - spadek poprzeczny nawierzchni - dwustronny (daszkowy); - szerokość korony drogi - 4,00 m; - szerokość jezdni -4,00 m; - szerokość poboczy - zmienna do 0,50 m; - długość przebudowy drogi - 193,50 m; Z uwagi na istniejący stan techniczny drogi zaprojektowano układ warstw konstrukcyjnych w przekroju poprzecznym. Niżej przedstawiono przekrój konstrukcyjny drogi. Parametry drogi: - szerokość korony drogi - 4,00 m; - szerokość jezdni - 4,00 m; (nawierzchnia beton asfaltowy AC-11S) - szerokość poboczy - zmienna do 0,50 m; - szerokość korytowania (jezdnia) - 4,00 m; - grubość koryta - 20 cm; - spadek poprzeczny dwustronny (daszkowy) jezdni - 2 %; - spadek poprzeczny poboczy - 6 %; - promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej (R=11,00m) - 11,00m Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi: grubość łączna - 32,0 cm; - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC-11S warstwa ścieralna grubość warstwy - 4,0 cm - warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC-11W grubość warstwy - 5,0 cm - skropienie podbudowy emulsja asfaltową szybkorozpadową w ilości - 0,8kg/m2 - podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0,00 ÷ 16,5 mm), grubość warstwy - 8,0 cm - podbudowa zasadnicza 14warstwa dolna z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0,00 ÷ 16,5 mm), grubość warstwy - 15,0 cm - warstwa wyrównawcza korpusu drogowego z piasku uzyskanego w ramach robót ziemnych - 0,00; - G2 grunt podłoża rodzimego - 0,00; Długość przebudowywanej drogi = 193,50 m.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233140-0

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**04/12/2017  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 117204.56  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  2  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna  Email wykonawcy: drogomel@wp.pl  Adres pocztowy: ul. Wrocławska 111  Kod pocztowy: 56-200  Miejscowość: Góra  Kraj/woj.: dolnośląskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy**111370.87  Oferta z najniższą ceną/kosztem 111370.87  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225978.64  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**Wójt Gminy Niechlów**

**Beata Pona**