*Załącznik nr 1*

………………………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP………………………………………..

REGON………………………………….

Tel…………………………………………

Fax………………………………………..

Adres e-mail………………………….

**FORMULARZ CENOWY**

 **Zamawiający:**

**Gmina Niechlów**

 **ul. Głogowska 31**

**56-215 Niechlów**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2018 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.

**„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”**

**Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość  | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto (4x5)[zł] | Oferta Zleceniobiorcy (marka typ)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG | Philips HeartStart FRx z torbą transportową:- półautomatyczny- stopień ochrony IP55 - jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego)- ~~najszybszy defibrylatory na rynku~~, impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO- metronom i komunikaty głosowe- możliwa praca w trybie szkoleniowym (z zastosowaniem elektrod szkoleniowych)**- 2 lat gwarancji**- żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań- okres trwałości elektrod 2 lata**(Można zastosować produkt ekwiwalentny zachowując wskazane parametry jako minimalne)** | 2 szt |  |  |  |
| 2 | Torba PSP R-1 wg standardu KSRG  | Zawartość zestawu:Torba PSP R1Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie)Deska ortopedyczna : wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi klamrami i zatrzaśnikamiW zestawie komplet czternastu szyn Kramera zapakowane w osobnej torbie : 1500 x 150 mm1500 x 120 mm800 x 120 mm600 x 80 mm1200 x 120 mm800 x 100 mm600 x 70 mm1000 x 100 mm700 x 100 mm250 x 50 mm 2 szt.900 x 120 mm 2 szt.700 ×70 mmW skład zestawu wchodzi również deska ortopedyczna, która ułatwi ewakuację poszkodowanego. Dzięki stabilizacji głowy, jak i zestawie czterech mocujących pasów, osoba poszkodowana może być bezpiecznie przetransportowana wyznaczone miejsce.Nazwa IlośćTorba PSP R1 1Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt. 1Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzakLubZestaw zawierający 3 maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5 1Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym 3Ssak mechaniczny ręczny 1Worek samorozprężalny dla dorosłych 1Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4 1Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5 1Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 1Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 1Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar 5Reduktor tlenowy 0-25 l/min 1Zestaw do tlenoterapii biernej (2 maski tlenowe duże + 1 mała) 1Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m 1Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN 1Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) 1Torba transportowa na kołnierze 1Opatrunek osobisty W (mały) 1Opatrunek osobisty W (duży) 1Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm 10Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw 5Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw 5Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw 5Opaska dziana 5cm 4Opaska dziana 10cm 8Chusta trójkątna 4Opaska elastyczna 10cm 3Opaska elastyczna 12cm 3Siatka opatrunkowa Codofiks nr2 1Siatka opatrunkowa Codofiks nr3 1Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 3Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m 2Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm 1Żel schładzający Water Jel 120ml 2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm 2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm 2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm 3Opatrunek wentylowy (zastawkowy) 2Staza taktyczna typu CAT 2Aparat do płukania oka 1Nożyczki ratownicze 1Okulary ochronne 2Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml 5Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml 2Folia izotermiczna 5Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.) 1Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.) 1Rękawiczki ochronne Nitrylowe 10 szt 1Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki ) 1**Gwarancja 2 lata** | 2 kpl |  |  |  |
| 3 | Zestaw hydrauliczny średni |

|  |
| --- |
| Zestaw winien składać się z :  |
| 1. **Agregat hydrauliczny z funkcja TURBO :**

 Silnik 4-suwowy o mocy powyżej 2,2 kW,Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi,Wbudowana funkcja turbo,Ciśnienie robocze 70 MPa,Wydajność  niskie-wysokie ciśnienie: 2 x 3 – 2 x 0,7 l/min,Wydajność TURBO niskie-wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min, |
| 1. **Nożyce hydrauliczne :**

 Siła cięcia: 670 kN, 69 ton,Min. rozwarcie ostrzy: 160 mm,Technologia wykonywania ostrzy: kute ostrza,Sterownik gwieździsty, umożliwiający pracę kciukiem, |
| 1. **Rozpieracz ramieniowy :**

 Min. siła rozpierania: 41 kN,Max. siła rozpierania: 835 kN, 85 ton,Dystans ciągnięcia: 440 mm,Rozwarcie ramion: 600 mm,Sterownik gwieździsty, umożliwiający pracę kciukiem,Nakładki zgniatające zintegrowane z ramionami rozpieracza,Siła ściskająca: 144 kN,Możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności  ich ściągania, |
| 1. **Wąż przedłużający 10 m–2 sztuki**

Wąż hydraulicznych o długości 10 m zakończony pojedynczymi szybkozłączami. Ochronniki pełnią funkcję uchwytu i chronią węże przed zagięciami.1. **Zabezpieczenie poduszki kierowcy AIR BAG**

zabezpieczenie na kierownicę o śr 40-50 cm 1xzabezpieczenie na kierownicę o śr 35 cm 1xwalizka transportowa 1x1. **Wspornik progowy**
2. **Piła ręczna do cięcia szkła klejonego**
 |
| **Gwarancja 5 lat** |

 | 1 kpl |  |  |  |

Wszystkie parametry minimalne.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w kol. nr ..... załącznika pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji

Dodatkowe wymagania:

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru rzeczpospolitej Polskiej.

- Za dostarczony sprzęt ( w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

- Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE

- Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodne z jego przeznaczeniem przez jednostki OSP.

- Oznakowanie sprzętu: na obudowie winna znaleźć się informacja zawierająca co najmniej : nazwę modelu, nazwę producenta, oznakowanie CE - informacja ta winna być także wskazana w złożonej ofercie.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego i oprogramowania), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**Ja/My, niżej podpisany/i,**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

**Działając w imieniu i na rzecz:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- cena netto …………………………………………………..

- obowiązujący podatek VAT %

- Ogółem brutto: ……………………………………………...

/słownie brutto/……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy.

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc do daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonej przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego

……………………………………………

Miejscowość i data ……………………………………………………………………

 /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

 Podpisywania oferty/